**Межгосударственный стандарт ГОСТ 17479.0-85
"Масла нефтяные. Классификация и обозначение. Общие требования"
(утв. постановлением Госстандарта СССР от 20 декабря 1985 г. N 4380)**

**Petroleum oils. Classification and designation. General requirements**

Дата введения 1 января 1987 г.

1. Настоящий стандарт устанавливает основные правила классификации и обозначения нефтяных масел различного состава и назначения.

В основу системы классификации и обозначения положены кинематическая вязкость и эксплуатационные свойства нефтепродуктов.

Кинематическую вязкость конкретных марок масел устанавливают в нормативно-технической документации.

**(Измененная редакция, Изм. N 1).**

2. Принадлежность нефтепродукта к группе по эксплуатационным свойствам устанавливают на основании государственных испытаний, проводимых при его допуске к применению в установленном порядке.

При возникновении разногласий о принадлежности товарного нефтепродукта к определенной группе изготовитель по согласованию с потребителем продукта проводит испытания по комплексу методов, утвержденному в установленном порядке.

3. Обозначение нефтепродукта устанавливает разработчик по результатам ранее проведенных государственных испытаний и (или) опыта эксплуатации.

Обозначение состоит из групп знаков, расположенных в определенной последовательности и разделенных знаком "дефис".

4. Допускается после основного обозначения указывать в скобках дополнительные знаки, характеризующие отличительные особенности нефтепродукта. При этом следует применять строчные буквы и цифры, например, "рк" - для рабоче-консервационных масел, "з" - для масел, содержащих загущающую присадку.

Обозначение масла вносят в действующую нормативно-техническую документацию при очередном ее пересмотре, указывая в скобках после наименования масла.