**Государственный стандарт СССР ГОСТ 21.507-81\* (CT СЭВ 4410-83)
"Система проектной документации для строительства. Интерьеры. Рабочие чертежи"
(введен в действие постановлением Госстроя СССР от 2 апреля 1981 г. N 48)**

**System of design documents for construction. Interiors. Working drawings**

Срок введения установлен с 1 января 1982 г.

1. Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления рабочих чертежей архитектурных решений интерьеров производственных и вспомогательных зданий всех отраслей промышленности и народного хозяйства.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4410-83. (Измененная редакция, Изм. N 1).

2. Необходимость разработки рабочих чертежей архитектурных решений интерьеров устанавливается заданием на проектирование.

3. Рабочие чертежи архитектурных решений интерьеров выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта и других стандартов системы проектной документации для строительства.

4. В состав рабочих чертежей архитектурных решений интерьеров включают:

рабочие чертежи, предназначенные для выполнения отделочных работ внутри здания (основной комплект рабочих чертежей марки АИ);

чертежи элементов интерьеров, не вошедших в состав рабочих чертежей других марок;

ведомость потребности в материалах;

образцы колеров (при отсутствии номеров цвета по картотеке цветовых эталонов в стандартах или ТУ).

5. В состав основного комплекта рабочих чертежей марки АИ, как правило, включают:

общие данные по рабочим чертежам;

планы этажей здания;

виды и развертки внутренних поверхностей стен;

планы полов и потолков;

фрагменты планов, видов и разверток;

шаблоны;

схемы технологических и санитарно-технических коммуникаций с опознавательной и сигнально-предупреждающей окраской;

ведомость отделки помещений;

спецификацию.

Состав основного комплекта может быть уточнен в зависимости от особенностей интерьеров.

6. Общие данные по рабочим чертежам выполняют по ГОСТ 21.102-79.

В состав общих данных по рабочим чертежам в дополнение к данным, предусмотренным ГОСТ 21.102-79, включают ведомость отделочных и лакокрасочных материалов и, при необходимости, указания по отделочным работам.

7. Ведомость отделочных и лакокрасочных материалов составляют по форме, приведенной на [черт.1.](#sub_10) В графах ведомости указывают:

а) в графе "N цвета по проекту" - порядковый номер цвета, принятый в рабочих чертежах марки АИ;

б) в графе "Наименование и обозначение материала" - наименование отделочного или лакокрасочного материала, его марку или тип по стандарту или ТУ и обозначение стандарта или ТУ;

в) в графе "Наименование и номера эталонов цвета" - принятое по стандарту или ТУ наименование цвета отделочного или лакокрасочного материала и его номер по картотеке цветовых эталонов. При отсутствии номера цвета по картотеке цветовых эталонов в стандартах или ТУ номер цвета в графе не проставляют;

г) в графе "Кол." - количество отделочных или лакокрасочных материалов каждого цвета;

д) в графе "Примечание" - дополнительные данные, например, единицы измерения, если они приняты не в штуках; ссылка на альбом образцов колеров.

**Ведомость отделочных и лакокрасочных материалов
Черт.1**

****

"Черт.1. Ведомость отделочных и лакокрасочных материалов"

Запись отделочных и лакокрасочных материалов в ведомости производят по разделам, соответствующим различным видам материалов. Наименование разделов записывают в графу "Наименование и обозначение материала" в виде заголовков и подчеркивают.

Пример заполнения ведомости отделочных и лакокрасочных материалов приведен на черт.2.

**Ведомость отделочных и лакокрасочных материалов
Черт.2**

****

"Черт.2. Ведомость отделочных и лакокрасочных материалов"

8. Планы этажей выполняют в масштабах, предусмотренных ГОСТ 21.501-80. Виды и развертки внутренних поверхностей стен выполняют в масштабах 1:50-1:500 по ГОСТ 2.302-68.

9. На планах этажей ([черт.3](#sub_12)), видах ([черт.5](#sub_14)) и развертках внутренних поверхностей стен и их фрагментах указывают ([черт.4](#sub_13)):

координационные оси здания, расстояния между ними и крайними осями;

подъемно-транспортное оборудование;

мебель;

элементы монументально-декоративного оформления;

марки (позиции) элементов интерьера, не учтенных в основных комплектах рабочих чертежей других марок;

границы участков пола (на планах этажей при отсутствии плана полов) и стен (на видах и развертках внутренних поверхностей стен), различных по материалу, цвету и рисунку;

номер цвета поверхности элементов интерьера по проекту;

ссылки на фрагменты.

На планах этажей, кроме того, указывают обозначения и ограждения проходов и проездов, расположение мебели, внутреннего озеленения, а также наименования или номера помещений и технологических участков по ГОСТ 21.501-80.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

10. Планы полов и потолков выполняют в масштабах 1:20-1:100 по ГОСТ 2.302-68.

**Черт.3**

****

"Черт.3"

**Черт.4**

****

"Черт.4"

**Черт.5**

****

"Черт.5"

11. На планах полов и их фрагментах ([черт. 6](#sub_15)) указывают:

координационные оси здания;

рисунок покрытия пола или ссылки на соответствующие фрагменты плана полов;

номер цвета покрытия, пола.

Допускается рисунок пола выявлять сплошной толстой линией, ограничивающей контуры элементов рисунка, или штриховкой элементов сплошной тонкой линией.

**Черт.6**

****

"Черт.6"

(Измененная редакция, Изм. N 1).

12. На планах потолков ([черт.7](#sub_16)) указывают:

координационные оси здания;

размещение и марки светильников, решеток вентиляционных устройств и других элементов потолков, не учтенных в основных комплектах рабочих чертежей других марок.

13. Масштабы фрагментов планов, видов, разверток и разрезов принимают по ГОСТ 2.302-68 с учетом сложности чертежа.

14. Шаблоны выполняют, как правило, в масштабе 1:1.

15. Номер цвета поверхности элемента интерьера на планах и их фрагментах, видах и развертках указывают арабскими цифрами на полке линии-выноски ([черт.8а и б](#sub_17)).

Допускается от одной полки проводить две и более линии-выноски ([черт.9](#sub_18)).

Номер преобладающего цвета поверхностей элементов допускается не наносить на чертежах, а оговаривать его в общих указаниях.

Отделку поверхностей штукатуркой, окраской, оклейкой обоями и другими материалами, которые практически не влияют на толщину конструкций, не изображают.

Отделку поверхностей облицовкой из материалов, влияющих на толщину конструкции, например: камнем, деревом, металлическими и керамическими материалами, изображают на планах и в разрезах, выполненных в масштабе М 1:50 и мельче, одной сплошной тонкой линией независимо от количества слоев. Выносные надписи к многослойной отделке наносят по ГОСТ 21.105-79.

Высоту облицовки допускается указывать в плане в круглых скобках ([черт. 9а](#sub_19)). Если облицовка начинается не от уровня пола, то, кроме того, допускается перед скобками указывать расстояние от уровня пола до низа облицовки ([черт.9б](#sub_20)).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

16. Ведомость отделки помещений выполняют по форме 1 ГОСТ 21.501-80 с учетом следующего:

в графах "Вид отделки" дополнительно указывают номер цвета по проекту в соответствии с ведомостью отделочных и лакокрасочных материалов или, при наличии чертежа, на котором указаны номера цвета, приводят ссылку на этот чертеж. Например: "Окраска - цвет N 2"; "Плитка керамическая - цвет N 17" или "См. черт.5".

В ведомости отделки помещений, при необходимости, приводят дополнительные графы, в которых указывают рекомендуемые цвета окраски технологического оборудования.

В примечании под таблицей делают запись: "Номера цвета и соответствующий материал отделки см. ведомость отделочных и лакокрасочных материалов в общих данных по рабочим чертежам".

**Черт.7**

****

"Черт.7"

**Черт.8**

****

"Черт.8"

**Черт.9**

****

"Черт.9"

**Черт.9а**

****

"Черт.9а"

**Черт.9б**

****

"Черт.9б"

17. Спецификацию к рабочим чертежам основного комплекта марки АИ выполняют по форме 1 или 2 ГОСТ 21.104-79.

В спецификацию включают элементы интерьера, не учтенные в спецификациях к рабочим чертежам основных комплектов других марок.

18. Ведомость потребности в материалах выполняют по ГОСТ 21.109-80.

В ведомость включают материалы, потребные для выполнения отделочных работ и изготовления элементов интерьера и не учтенные в ведомостях потребности в материалах, выполненных по рабочим чертежам основных комплектов других марок.

19. Образцы колеров (цвета), принятых в рабочих чертежах основного комплекта марки АИ, выполняют на листах размерами 52 x 148 мм. На оборотной стороне каждого образца указывают наименование и номер цвета по проекту.

Листы с образцами колеров брошюруют в порядке возрастания номеров в виде альбома.

20. Альбом образцов колеров должен иметь титульный лист, который является первым листом альбома. На титульном листе ([черт.10](#sub_21)) указывают:

наименование министерства или ведомства, в систему которого входит организация, разработавшая образцы колеров, и наименование этой организации;

наименование предприятия, в состав которого входит здание;

наименование здания;

наименование и обозначение альбома;

год выпуска альбома.

На обратной стороне титульного листа ([черт.11](#sub_22)) помещают фамилии, подписи начальника отдела (сектора) и исполнителей, а также дату подписания документа.

**Черт.10**

****

"Черт.10"

**Черт.11**

****

"Черт.11"