**Межгосударственный стандарт ГОСТ 26602.4-99  
"Блоки оконные и дверные  
Метод определения общего коэффициента пропускания света"  
(введен в действие постановлением Госстроя РФ от 17 ноября 1999 г. N 63)**

**WINDOWS AND DOORSof determination of total light transmittance**

Дата введения 1 января 2000 г.

[1. Область применения](#sub_100)

[2. Нормативные ссылки](#sub_200)

[3. Термины, обозначения и определения](#sub_300)

[4. Аппаратура](#sub_400)

[5. Порядок отбора и подготовки образцов к испытаниям](#sub_500)

[6. Определение общего коэффициента пропускания света](#sub_600)

[7. Обработка результатов испытаний](#sub_700)

[8. Оформление результатов испытаний](#sub_800)

[Приложение А. Установка для определения общего коэффициента](#sub_1000)

пропускания света

[Приложение Б. Оформление результатов измерений и определение общего](#sub_2000)

коэффициента пропускания света образца изделия

[Приложение В. Сведения о разработчиках стандарта](#sub_3000)

**1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на оконные и остекленные дверные блоки жилых, общественных, производственных и других зданий и устанавливает метод определения общего коэффициента пропускания света этих изделий.

Метод может быть применен для определения общего коэффициента пропускания света витражей, витрин, зенитных фонарей и других светопрозрачных конструкций или их фрагментов, включающих в себя различные комбинации непрозрачных и светопропускающих элементов из различных видов стекол (прозрачных или окрашенных, без покрытий или с покрытиями, узорчатых, армированных, многослойных и т.д.).

Метод применяют для типовых, сертификационных и других периодических лабораторных испытаний.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.326-89 ГСИ. Метрологическая аттестация средств измерений

ГОСТ 8.332-78 ГСИ. Световые измерения. Значения относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения

ГОСТ 2327-89 Выключатели, выключатели-разъединители, переключатели и переключатели-разъединители врубные низковольтные. Общие технические условия

ГОСТ 2388-70 Фотоэлементы селеновые для фотометрирования и колорирования пиротехнических средств. Общие технические требования

ГОСТ 7721-89 Источники света для измерений цвета. Типы. Технические требования. Маркировка

ГОСТ 8711-93 Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам

ГОСТ 15543-70 Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие технические требования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 19798-74 Фотоэлементы. Общие технические условия

**3 Термины, обозначения и определения**

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями.

**Фрагмент изделия** - часть изделия, отражающая его основные конструктивные особенности и оптические характеристики.

**Образец для испытаний** - светопрозрачная ограждающая конструкция в сборе или ее фрагмент, пригодные для испытаний, технические характеристики которых полностью соответствуют представленным в испытательный центр (лабораторию) сопроводительной нормативной и конструкторской документации.

**Светопрозрачная ограждающая конструкция** - строительная конструкция, предназначенная для обеспечения естественного освещения внутренних помещений здания или сооружения.

**Световой поток Ф,** лм - величина, пропорциональная потоку излучения, с учетом относительной спектральной эффективности монохроматического излучения.

**Освещенность Е,** лк - отношение светового потока, падающего на рассматриваемый малый участок поверхности, к площади этого участка.

**Средняя освещенность образца Е,** лк - отношение светового потока, падающего на образец, к площади этого образца.

**Коэффициент остекления оконного блока (или другой светопрозрачной конструкции) К\_ост** - отношение площади светопрозрачной части оконного блока к его рабочей площади. В случае наличия в конструкции нескольких рядов остекления за площадь светопрозрачной части принимают площадь остекления ряда с наименьшей светопрозрачной частью.

**Общий коэффициент пропускания света тау\_L,** отн.ед. - отношение светового потока, прошедшего сквозь изделие, к световому потоку, упавшему на него.

**4 Аппаратура**

Испытательная установка, состоящая из:

источника диффузного света типа А (искусственного небосвода отраженного света, окрашенного белой диффузно отражающей краской) по ГОСТ 7721;

светомерной камеры, окрашенной матовой белой диффузно отражающей краской, разделенной горизонтальной перегородкой с проемом и опорной решеткой в нем для установки испытываемого образца;

измерительного блока, состоящего из наружного и не менее трех внутренних фотоэлементов по ГОСТ 2388, ГОСТ 19798, откалиброванных по ГОСТ 8.332 для светоадаптированного глаза с линейной зависимостью силы тока от падающего на него светового потока с относительной погрешностью не более +-1%; микроамперметра по ГОСТ 8711 или гальванометра по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке, не ниже 2-го класса точности и переключателя по ГОСТ 2327 для фотоэлементов; темнителя света по ГОСТ 15543.

**5 Порядок отбора и подготовки образцов к испытаниям**

5.1 Испытания проводят на [образцах](#sub_302), представляющих собой готовые изделия или [фрагменты изделий](#sub_301), соответствующих требованиям, установленным в нормативной (конструкторской) документации на конкретную продукцию полной заводской готовности.

В случае, если результаты испытаний предполагается распространить на типоразмерный ряд (включающий испытываемую конструкцию), то для проведения испытаний выбирают конструкцию с наименьшим [коэффициентом остекления](#sub_307). Минимальный размер образцов - 700 х 700 мм, максимальный размер образцов определяют техническими возможностями испытательной установки.

Рекомендуемые размеры образцов оконных блоков: высота - 1460 мм; ширина - 1470 (или 1320 ) мм.

Окна, как правило, должны быть двустворчатыми, с форточным узлом. Если конструкция предусматривает откидное или поворотно-откидное открывание узкой створки, наличие форточного узла не обязательно.

5.2 Порядок отбора и количество образцов для испытаний устанавливают в нормативной документации на конкретную продукцию. Рекомендуется испытывать не менее двух идентичных образцов.

5.3 Подготовка образцов к испытаниям

5.3.1 Проверку комплектности конструкции и показателей внешнего вида образцов проводят визуально в соответствии с требованиями нормативной документации (далее - НД) на испытываемые изделия.

5.3.2 Проверку геометрических размеров образцов проводят с помощью средств измерений по методикам, приведенным в НД на испытываемые изделия.

5.3.3 Перед испытаниями изделия должны быть тщательно очищены от загрязнения и промыты.

**6 Определение** [**общего коэффициента пропускания света**](#sub_308)

6.1 Сущность метода

Сущность метода состоит в определении отношения величины [светового потока Ф\_тау](#sub_304), лм, прошедшего сквозь изделие, к величине светового потока Ф\_i, лм, падающего на это изделие из наружного пространства.

6.2 Порядок проведения испытания

6.2.1 Испытания проводят при значениях [освещенности Е](#sub_305) = (500, 750, 1000 ) лк +- 5%, создаваемой источником диффузного света на плоскости проема разделительной перегородки светомерной камеры.

В обоснованных случаях допускается разрабатывать уточненную программу испытаний с другими характеристиками условий проведения испытаний, согласованную испытателем и заказчиком.

6.2.2 Выполняют регулировку освещенности с помощью темнителя света и фиксируют ее величину.

6.2.3 Контроль освещенности осуществляют подключенным к микроамперметру или гальванометру фотоэлементом, установленным в источнике диффузного света горизонтально (наружный фотоэлемент) и обращенным приемной поверхностью от испытываемого изделия в соответствии с [рисунком A.I.](#sub_1000)

6.2.4 Измерения светового потока, прошедшего через проем разделительной перегородки светомерной камеры, производят с помощью внутренних фотоэлементов, подключенных через переключатель к микроамперметру или гальванометру. Внутренние фотоэлементы должны быть закреплены внутри светомерной камеры и обращены приемной плоскостью в направлении от проема. Число внутренних фотоэлементов должно быть не менее четырех.

6.2.5 [Испытываемый образец](#sub_302) горизонтально устанавливают на опорную решетку в проеме разделительной перегородки светомерной камеры заподлицо с нижней плоскостью перегородки так, чтобы геометрический центр образца находился на вертикальной оси светомерной камеры.

6.2.6 Устанавливают ограничители проема разделительной перегородки по периметру оконного блока. Монтажные зазоры между образцом и проемом изолируют от прохождения света.

6.2.7 Измеряют силу тока фотоэлемента по показаниям микроамперметра или гальванометра, соответствующую [световому потоку Ф\_тау](#sub_304), прошедшему через проем разделительной перегородки светомерной камеры с установленным в нем образцом.


6.2.8 Удаляют образец из проема разделительной перегородки светомерной камеры, не нарушая положения ограничителей проема.

6.2.9 Повторно измеряют силу тока фотоэлемента по показаниям микроамперметра или гальванометра, соответствующую световому потоку Ф\_i, прошедшему через проем разделительной перегородки светомерной камеры без образца.


6.2.1.0 Измерения проводят при трех фиксированных значениях освещенности по [6.2.1](#sub_621) с интервалом в 5 мин. Результаты измерений для каждого образца заносят в [таблицу Б.1](#sub_2000).

**7 Обработка результатов испытаний**

7.1 Для каждого значения [освещенности Е\_j](#sub_305) вычисляют значение коэффициента пропускания света тау\_i и относительную погрешность его определения по формулам:




*"формулы 1 и 2"*



*"формулы 3 и 4"*

7.2 [Общий коэффициент пропускания света](#sub_308) образца изделия тау\_L, отн.ед., принимают равным среднеарифметическому значению результатов испытаний изделий, а относительную погрешность его определения принимают равной среднеквадратичному значению относительных погрешностей испытаний:



*"формулы 5 и 6"*

где 3 - число испытаний согласно [6.2.1](#sub_621).

7.3 При испытании двух и более идентичных образцов за общий коэффициент пропускания света изделия принимают наименьшее значение из полученных по результатам испытаний каждого образца. Относительную погрешность определения общего коэффициента пропускания света изделия в

Дельта тау

L

этом случае вычисляют как среднеарифметическое значение (────────────)

тау L ср

для испытанных образцов.

7.4 Допускается за относительную погрешность измерения [общего коэффициента пропускания света](#sub_308) принимать погрешность измерения установки, полученную в результате ее метрологической аттестации по ГОСТ 8.326.

**8 Оформление результатов испытаний**

Результаты испытаний оформляют протоколом, в котором указывают:

наименование испытательного центра (лаборатории), проводившего испытания;

номер аттестата аккредитации испытательного центра (лаборатории), проводившего испытания;

наименование и юридический адрес организации - заказчика испытаний;

наименование и юридический адрес организации - изготовителя испытываемой продукции;

наименование испытываемой продукции и документа, регламентирующего требования к ее качеству;

описание испытываемых образцов продукции: маркировка образцов, габаритные размеры образцов, тип использованного стекла, геометрические размеры сечений, вид окраски и др.;

отношение площади остекления к общей площади образца (коэффициент остекления);

дату поступления образцов в испытательный центр (лабораторию);

номер регистрации образцов в испытательном центре (лаборатории);

дату испытаний образцов;

результаты испытаний - по форме [таблицы Б.1](#sub_2000);


заключение: значение общего коэффициента пропускания света испытываемого образца (изделия) и относительной погрешности измерения;

подписи руководителя испытательного центра (лаборатории) и испытателя, печать испытательного центра.

**Приложение А**

**(обязательное)**

**Установка для определения** [**общего коэффициента пропускания света**](#sub_308)

****

*"Установка для определения общего коэффициента пропускания света"*

**Приложение Б**

**(обязательное)**

**Оформление результатов измерений и определение общего коэффициента  
пропускания света образца изделия**

**Таблица Б.1**

┌───────────────┬─────────┬─────────────────┬──────────┬────────┬───────┐

│Показания галь-│Номер │Показания гальва-│Коэффици- │Коэффи- │[Общий](#sub_308) │

│ванометра, под-│внутрен- │нометра, подклю-│ент про-│циент │коэффи-│

│ключенного к│него фо-│ченного к внут-│пускания │пропус- │циент │

│наружному фото-│тоэлемен-│ренним фотоэле-│света при│кания │пропус-│

│элементу, соот-│та │ментам, соответс-│данном │света │кания │

│ветствующие │(1...m) │твующие величине│значении │для каж-│света │

│величине гори-│ │светового потока,│освещен- │дого │образца│

│зонтальной ос-│ │прошедшего через│ности, оп-│значения│тау\_L │

│вещенности, │ │проем светомерной│ределенной│освещен-│ │

│создаваемой ис-│ │камеры │i-м внут-│ности │ │

│точником диф-│ ├────────┬────────┤ренним │тау\_i │ │

│фузного света │ │с окон-│без │фотоэле- │ │ │

│ │ │ным бло-│оконного│ментом │ │ │

│ │ │ком │блока │тау\_i │ │ │

│ │ │n\_тау │n\_i │ │ │ │

├───────────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │

├───────────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┤

│ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┤

│ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┤

│ │ │ │ │ │ │ │

└───────────────┴─────────┴────────┴────────┴──────────┴────────┴───────┘

**Приложение В**

**(информационное)**

**Сведения о разработчиках стандарта**

Настоящий стандарт разработан рабочей группой исполнителей в составе:

В.А.Земцов, канд.техн.наук (руководитель), НИИСФ РААСН;

В.Г.Гагарин, канд.техн.наук, НИИСФ РААСН;

А.Г.Чесноков, канд.техн.наук, ОАО "Институт стекла";

О.А.Емельянова, ОАО "Институт стекла";

B.C.Савич, ГП ЦНС;

Н.В.Шведов, Госстрой России.