**Государственный стандарт СССР ГОСТ 8717.1-84  
"Ступени железобетонные и бетонные. Конструкция и размеры"  
(утв. постановлением Госстроя СССР от 23 апреля 1984 г. N 58)**

**Reinforced concrete and concrete steps.and dimensions**

Срок введения 1 января 1986 г.

*См. также ГОСТ 8717.0-84\* "Ступени железобетонные и бетонные. Технические условия"*

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на железобетонные и бетонные ступени, предназначенные для устройства внутренних и наружных лестниц зданий и сооружений, и устанавливает конструкцию ступеней, а также арматурных и закладных изделий к ним.

2. Ступени должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 8717.0-84 и требованиям, изложенным в соответствующих пунктах настоящего стандарта.

3. Положение закладных изделий и монтажных петель в бетонных ступенях должно соответствовать указанному на [черт. 01.0.00 СБ](#sub_2) и [02.0.00 СБ](#sub_5).

4. Положение арматурных сеток, закладных изделий и монтажных петель в железобетонных ступенях должно соответствовать указанному на [черт. 03.0.00 СБ-11.0.00 СБ](#sub_7).

5. Спецификация арматурных и закладных изделий на одну ступень приведена на [черт. 01.0.00-11.0.00](#sub_1).


6. Форма и размеры арматурных сеток должны соответствовать указанным на [черт. 00.1.00 СБ-00.3.00 СБ](#sub_37), а закладных изделий и монтажных петель - на [черт. 00.4.00-00.9.00](#sub_45).

7. Спецификация стали на арматурное изделие приведена на [черт. 00.1.00-00.3.00](#sub_34), а на закладное изделие и монтажную петлю - на [черт. 00.4.00-00.9.00](#sub_45).


8. Ведомость расхода стали на ступени приведена на [черт. 00.0.00ВМС](#sub_51).

9. Закладные изделия марки M1 предназначены для восприятия горизонтальной нормативной нагрузки на поручни ограждения 0,49 кН (50 кгс/м), марок М2, М3 и М5 - 1,47 кН (150 кгс/м).


10. Марки ступеней на чертежах настоящего стандарта приведены без указания вида бетона и отделки верхних лицевых поверхностей ступеней.




"ГОСТ 8717.1-84-01.0.00. Ступень основная (бетонная) ЛС"




"ГОСТ 8717.1-84-01.0.00 СБ. Ступень основная (бетонная) ЛС. Сборочный чертеж"




"ГОСТ 8717.1-84-02.0.00. Ступень основная (бетонная) ЛС. Лист 1"




"ГОСТ 8717.1-84-02.0.00. Лист 2"




"ГОСТ 8717.1-84-02.0.00 СБ. Ступень основная (бетонная) ЛС. Сборочный чертеж"




"ГОСТ 8717.1-84-03.0.00. Ступень основная ЛС"




"ГОСТ 8717.1-84-03.0.00 СБ. Ступень основная (бетонная) ЛС. Сборочный чертеж"




"ГОСТ 8717.1-84-04.0.00. Ступень основная ЛС. Лист 1"




"ГОСТ 8717.1-84-04.0.00. Лист 2"




"ГОСТ 8717.1-84-04.0.00. Лист 3"




"ГОСТ 8717.1-84-04.0.00 СБ. Ступень основная ЛС. Сборочный чертеж. Лист 1"




"ГОСТ 8717.1-84-04.0.00 СБ. Лист 2"




"ГОСТ 8717.1-84-05.0.00. Ступень верхняя фризовая ЛСВ. Лист 1"




"ГОСТ 8717.1-84-05.0.00. Лист 2"




"ГОСТ 8717.1-84-05.0.00. Лист 3"




"ГОСТ 8717.1-84-05.0.00. Лист 4"




"ГОСТ 8717.1-84-05.0.00 СБ. Ступень верхняя фризовая ЛСВ. Сборочный чертеж. Лист 1"




"ГОСТ 8717.1-84-05.0.00 СБ. Лист 2"




"ГОСТ 8717.1-84-06.0.00. Площадочный вкладыш ЛСП. Лист 1"




"ГОСТ 8717.1-84-06.0.00. Лист 2"




"ГОСТ 8717.1-84-06.0.00 СБ. Площадочный вкладыш ЛСП. Сборочный чертеж"




"ГОСТ 8717.1-84-07.0.00. Ступень нижняя фризовая ЛСН. Лист 1"




"ГОСТ 8717.1-84-07.0.00. Лист 2"




"ГОСТ 8717.1-84-07.0.00 СБ. Ступень нижняя фризовая ЛСН. Сборочный чертеж"




"ГОСТ 8717.1-84-08.0.00. Ступень плоская ЛСС 12, ЛСС 15"




"ГОСТ 8717.1-84-08.0.00 СБ. Ступень плоская ЛСС 12, ЛСС 15. Сборочный чертеж"




"ГОСТ 8717.1-84-09.0.00. Ступень плоская ЛСС 12-1, ЛСС 15-1"




"ГОСТ 8717.1-84-09.0.00 СБ. Ступень плоская ЛСС 12-1, ЛСС 15-1. Сборочный чертеж"




"ГОСТ 8717.1-84-10.0.00. Ступень плоская ЛСС 24"




"ГОСТ 8717.1-84-10.0.00 СБ. Ступень плоская ЛСС 24. Сборочный чертеж"




"ГОСТ 8717.1-84-11.0.00. Ступень плоская ЛСС 24-1"




"ГОСТ 8717.1-84-11.0.00 СБ. Ступень плоская ЛСС 24-1. Сборочный чертеж"




"ГОСТ 8717.1-84-00.1.00. Сетка арматурная С (С1-С24). Лист 1"




"ГОСТ 8717.1-84-00.1.00. Лист 2"




"ГОСТ 8717.1-84-00.1.00. Лист 3"




"ГОСТ 8717.1-84-00.1.00 СБ. Сетка арматурная С (С1-С24). Сборочный чертеж. Лист 1"




"ГОСТ 8717.1-84-00.1.00 СБ. Лист 2"




"ГОСТ 8717.1-84-00.2.00 СБ. Сетка арматурная С (С25-С45). Лист 1"




"ГОСТ 8717.1-84-00.2.00 СБ. Лист 2"




"ГОСТ 8717.1-84-00.2.00 СБ. Лист 3"




"ГОСТ 8717.1-84-00.2.00 СБ. Сетка арматурная С (С25-С45). Лист 1"




"ГОСТ 8717.1-84-00.2.00 СБ. Лист 2"




"ГОСТ 8717.1-84-00.3.00 СБ. Сетка арматурная С (С46-С48)"




"ГОСТ 8717.1-84-00.3.00 СБ. Сетка арматурная С (С46-С48)"




"ГОСТ 8717.1-84-00.4.00. Изделие закладное М1"




"ГОСТ 8717.1-84-00.5.00. Изделие закладное М2"




"ГОСТ 8717.1-84-00.6.00. Изделие закладное М3"




"ГОСТ 8717.1-84-00.7.00. Изделие закладное М4"




"ГОСТ 8717.1-84-00.8.00. Изделие закладное М5"




"ГОСТ 8717.1-84-00.9.00. Петля монтажная П (П1-П3)"



"ГОСТ 8717.1-84 00.0.00 ВМС. Ведомость расхода стали. Лист 1"



"ГОСТ 8717.1-84 00.0.00 ВМС. Лист 2"



"ГОСТ 8717.1-84 00.0.00 ВМС. Лист 3"