**Письмо Госстроя РФ и Госгортехнадзора РФ
от 7 сентября 2000 г. N ЛЧ-3918/12**

Госгортехнадзор России и Госстрой России сообщают, что при регистрации объектов в Государственном реестре опасных производственных объектов, в соответствии с утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 03.06.99 39 "Положением о регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведении государственного реестра" (РД 03-294-99), следует руководствоваться следующим.

1. Опасным производственным объектом по признаку использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115С (п.2.2. в карте учета объекта в государственном реестре), является котельная (группа котельных), работающая на одну теплосеть города и иного поселения, относимая в карте учета объекта в государственном реестре к объектам типа 3.3. Границами опасного производственного объекта являются границы территории, обслуживаемой теплоэнергетической организацией жилищно-коммунального хозяйства.

2. Наличие газа во внутренних системах газоснабжения котельной идентифицируется отдельно по признаку наличия воспламеняющихся веществ (п.2.1. в карте учета объекта в государственном реестре) в составе опасного производственного объекта, которым является система теплоснабжения, обслуживаемая организацией жилищно-коммунального хозяйства. Система теплоснабжения с использованием газа в карте учета объекта в государственном реестре относится к объектам типа 3.2. Границами опасного производственного объекта являются границы территории, обслуживаемой теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства.

3. Опасным производственным объектом по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов - лифтов (п.2.3. в карте учета объекта в государственном реестре), является жилищный фонд, обслуживаемый организациями (юридическими лицами), имеющими лицензию на эксплуатацию лифтов (эксплуатирующая организация). Жилищный фонд в карте учета объекта в государственном реестре относится к объектам типа 3.3. Границами опасного производственного объекта являются границы территории, обслуживаемой эксплуатирующей организацией.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель начальника  |  |
| Госгортехнадзора России  | Б.А.Красных |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель  |  |
| председателя Госстроя России  | Л.H.Чернышев |