**Изменение N 1 к Типовой инструкции для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами (РД 10-34-93)  
РДИ 10-406(34)-01  
(утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 30 мая 2001 г. N 19)**

**Срок введения в действие 1 июня 2001 г.**

**Введение**

В начале введения поместить текст в следующей редакции: "Настоящая Типовая инструкция разработана в соответствии с Правилами применения технических устройств на опасных производственных объектах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.98 N 1540, Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.99 N 263, Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00)[\*](#sub_111), утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 31.12.99 N 98, и устанавливает должностные обязанности лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами".

**1. Общие положения**

1.1. В соответствии с правилами руководители организаций и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие краны (производители работ), назначают лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами.

1.2. Лицами, ответственными за безопасное производство работ кранами, назначаются работники из числа мастеров, прорабов, начальников участков, а также бригадиров; на складах материалов в качестве таких ответственных лиц по согласованию с территориальными органами Госгортехнадзора России[\*\*](#sub_222) могут быть назначены заведующие складами.

Функции лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, должны быть изложены в Положении о производственном контроле на опасном производственном объекте организации.

Переименовать пункты 1.2 на 1.3; 1.3 на 1.4; 1.4 на 1.5; 1.5 на 1.6; 1.6 на 1.7; 1.7 на 1.8.

В пункте 1.4 (1.3) в последнем предложении после слов "... один раз в ..." написать "... 3 года с комиссией с участием ...", далее по тексту.

В пункте 1.8 (1.7), подпункте 15) и далее по тексту Типовой инструкции исключить слова "... и кранами-манипуляторами ...".

**2. Обязанности**

В пункте 2.1, подпункте 13) и далее по тексту Типовой инструкции исключить слово "самоходных".

Пункт 2.1 дополнить подпунктом 24) "не допускать посадку в тару, поднятую краном, и нахождения в ней людей;" и подпунктом 25) "не допускать нахождения людей под стрелой крана при ее подъеме и опускании без груза;".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Далее по тексту - Правила.

\*\* Далее по тексту - органы госгортехнадзора.