**Дополнения и изменения единых норм и расценок  
на строительные, монтажные и ремонтно-строительные  
работы (ЕНиР)  
Сборник Е20. "Ремонтно-строительные работы"  
Выпуск 1. "Здания и промышленные сооружения"  
(утв. постановлением Госстроя СССР, Госкомтруда СССР  
и Секретариата ВЦСПС от 18 декабря 1990 г. N 109/452)**

Е20-1-54а

После § Е20-1-54 добавить новый параграф, внеся соответствующее изменение в оглавление:

**"§ Е20-1-54а. Разборка обшивки стен и потолков из древесно-волокнистых  
и древесно-стружечных плит**

**Состав работы**

1. Снятие плит обшивки. 2. Разборка каркаса (для строк N 1 и N 3). 3. Извлечение гвоздей из плит и брусков каркаса.

**Состав звена**

Плотник 2 разр.

**Нормы времени и расценки на 1 м2 обшивки**

┌────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───┐

│ Поверхность │Древесно-волокнистые│Древесно-стружеч-│ │

│ │ │ ные │ │

├──────┬─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───┤

│Стены │с разборкой каркаса │ 0,15 │ 0,11 │ 1 │

│ │ │ ──────── │ ────── │ │

│ │ │ 0-09,6 │ 0-07 │ │

│ ├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───┤

│ │без разборки каркаса │ 0,09 │ 0,06 │ 2 │

│ │ │ ──────── │ ──────── │ │

│ │ │ 0-05,8 │ 0-03,8 │ │

├──────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───┤

│По- │с разборкой каркаса │ 0,21 │ 0,17 │ 3 │

│толки │ │ ──────── │ ──────── │ │

│ │ │ 0-13,4 │ 0-10,9 │ │

│ ├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───┤

│ │без разборки каркаса │ 0,12 │ 0,08 │ 4 │

│ │ │ ──────── │ ──────── │ │

│ │ │ 0-07,7 │ 0-05,1 │ │

├──────┴─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───┤

│ │ а │ б │ N │

└────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───┘

Е20-1-55а

После § Е20-1-55 добавить новый параграф, внеся соответствующее дополнение в оглавление;

**"§ Е20-1-55а. Смена изоляции перекрытий из минеральной ваты**

**Состав работы**

1. Разборка старой изоляции. 2. Укладка новой изоляции с разравниванием.

**Норма времени и расценка на 1 м2 изоляции**

┌────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐

│ Состав звена │ Н. вр. │ Расц. │

├────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤

│Изолировщики на термоизоляции: │ │ │

│3 разр. - 1 │ 0,12 │ 0-08 │

│2 " - 1 │ │ │

└────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┘

Е20-1-232а

После § Е20-1-232 добавить новый параграф, внеся соответствующее изменение в оглавление:

**"§ Е20-1-232а. Снятие задвижек с трубопроводов**

**Состав звена**

Монтажник-сантехник 3 разр. - 1

То же 2 " - 1

**Норма времени и расценки на 1 задвижку**

┌─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐

│ Состав работы │ Диаметр условного прохода, │

│ │ мм, до │

│ ├───────┬──────┬───────┬──────┤

│ │ 50 │ 100 │ 150 │ 200 │

├─────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤

│1. Отсоединение задвижки от трубопровода.│ 0,64 │ 1 │ 1,6 │ 2,2 │

│2. Снятие задвижки │ ───── │ ──── │ ───── │ ──── │

│ │0-42,9 │ 0-67 │ 1-07 │ 1-47 │

│ ├───────┼──────┼───────┼──────┤

│ │ а │ б │ в │ г │

└─────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

§ Е20-1-243

В шапке табл. Н. вр. и Расц. слова "Место вырубки" заменить на слова "Место вырубки и прорезки".

В табл. Н. вр. и Расц. после строки N 4 добавить следующие строки:

┌────────────────┬───────────────────────┬─────────┬──────┬──────────┬──┐

│В деревянных по-│дощатых │3 разр. │ 0,32 │ 0-22,4 │ 5│

│лах ├───────────────────────┼─────────┼──────┼──────────┼──┤

│ │паркетных │То же │ 0,55 │ 0-38,5 │ 6│

└────────────────┴───────────────────────┴─────────┴──────┴──────────┴──┘

**Примечание.** Н. вр. и Расц. строк N 5 и N 6 предусмотрена вырубка и прорезка отверстий для труб центрального отопления.

**§ Е20-1-248а**

После § Е20-1-248 добавить новый параграф, внеся соответствующее дополнение в оглавление:

**"§ Е20-1-248а. Смена штепсельных розеток открытой проводки**

**Состав работы**

1. Снятие старого прибора с отключением электропитания. 2. Установка нового прибора с включением электропитания и проверкой действия.

┌─────────────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┐

│ Состав рабочих │ Н.вр. │ Расц. │

├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┤

│Электромонтажник. 3 разр. │ 0,17 │ 0-11,9 │

└─────────────────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┘