**Ведомственные строительные нормы ВСН 39-83(Р)  
"Инструкция по повторному использованию изделий,  
оборудования и материалов в жилищно-коммунальном хозяйстве"  
(утв. приказом Госгражданстроя при Госстрое СССР  
от 26 декабря 1983 г. N 414)**

Срок введения в действие 1 января 1984 г.

[1. Общие положения](#sub_100)

[2. Определение объемов выхода изделий, оборудования и материалов,](#sub_200)

годных для повторного использования

[3. Учет и хранение изделий, оборудования и материалов](#sub_300)

[4. Переработка и использование изделий, оборудования и материалов](#sub_400)

[Приложение. Характеристики первичного выхода материалов и изделий,](#sub_1000)

работ по их восстановлению и переработке и возможных

областей повторного использования

Настоящая Инструкция устанавливает систему технических и организационных мероприятий по повторному использованию изделий, оборудования и материалов (именуемых далее материалы и изделия), получаемых от разборки строительных конструкций и демонтажа инженерного оборудования жилых и коммунальных зданий при их капитальном ремонте, реконструкции и сносе.

Инструкция не распространяется на повторное использование технологического оборудования коммунально-бытовых предприятий.

Инструкция предназначена для проектных (проектно-изыскательских), ремонтно-строительных (строительно-монтажных), жилищно-эксплуатационных и других организаций независимо от их ведомственной подчиненности, осуществляющих проектирование капитальный ремонт, реконструкцию и снос жилых и коммунальных зданий.

**1. Общие положения**

1.1. Повторно используемыми следует считать материалы и изделия, полученные от разборки строительных конструкций и демонтажа инженерного оборудования и применяемые вновь, в том числе после их восстановления или переработки на объектах ремонта и строительства, а также реализуемые населению или утилизируемые в качестве вторичного сырья.

1.2. Целесообразность повторного использования материалов и изделий на объектах ремонта и строительства должна устанавливаться на основе технико-экономического обоснования при разработке норм их выхода с учетом затрат на восстановление и переработку.

**2. Определение объема выхода изделий,  
оборудования и материалов, годных для повторного использования**

2.1. Объем выхода и стоимость годных для повторного использования материалов и изделий должны устанавливаться в проектно-сметной документации на объекты капитального ремонта, реконструкции и сноса на основании норм выхода материалов и изделий. Объем выхода, предусмотренный нормами, может быть уточнен проектной организацией по данным инженерных изысканий (технического обследования). Из общего объема выхода должны быть выделены материалы и изделия, подлежащие повторному использованию на данном объекте.

2.2. Нормы выхода материалов и изделий для объектов капитального ремонта должны входить в состав элементных сметных норм на работы по разработке и смене строительных конструкций и инженерного оборудования. Их разработка и введение в действие осуществляется в порядке, определяемом советами министров союзных республик, министерствами и ведомствами СССР. Для объектов реконструкции и сноса должны применяться нормы выхода, предусмотренные соответствующими нормативными документами по капитальному строительству.

2.3. Технология производства работ, обеспечивающая предусмотренный документацией выход повторно используемых материалов и изделий, должна разрабатываться в составе организационно-технологической документации (проект производства работ, технологические карты).

2.4. При передаче объекта подрядной организации, а также в ходе выполнения ремонтно-строительных (строительных) работ при необходимости должны проводиться его повторные технические обследования, уточняющие объемы выхода материалов и изделий, предусмотренные проектно-сметной документацией. Результаты уточнения должны оформляться соответствующими актами подписанными заказчиком подрядчиком и проектной организацией. На основании этих актов вносятся в установленном порядке соответствующие изменения в проектно-сметную документацию.

**3. Учет и хранение изделий, оборудования и материалов**

3.1. Сохранность повторно используемых материалов и изделий должна быть обеспечена на всех этапах подготовки и проведения работ, включающих: инженерные изыскания (техническое обследование) на объекте; подготовку и передачу объекта подрядной организации; производство работ на объекте; транспортирование и хранение материалов и изделий; приведение материалов в годное состояние.

3.2. Сохранность объекта подлежащего капитальному ремонту реконструкции или сносу включая его конструктивные элементы изделия материалы и элементы систем инженерного оборудования должна быть обеспечена эксплуатирующей организацией до приемки объекта подрядчиком.

3.3. Сохранность материалов и изделий, получаемых от разборки конструкций и демонтажа оборудования, с момента передачи объекта заказчиком подрядчику должна быть обеспечена подрядчиком до завершения их повторного использования в ремонтно-строительном (строительном) производстве или возврата заказчику.

3.4. При демонтаже оборудования и разборке конструкций в первую очередь должны быть демонтированы и переданы для хранения на приобъектный склад пригодные для повторного использования элементы встроенной мебели, паркет, дверные полотна, контрольно-измерительные приборы систем инженерного оборудования (водомеры, газовые и электрические счетчики, датчики автоматической пожарной сигнализации и др.) домофоны элементы систем инженерного оборудования (газовые и электрические плиты, колонки дровяные, газовые водонагреватели, распределительные щиты с предохранителями и рубильниками, кабельные коробки, коммутаторы и др.), элементы декора и отделки, представляющие архитектурно-художественную и историческую ценность, а также фаянсовые, эмалированные и скобяные изделия, изделия из цветных металлов, запорная и регулирующая арматура.

3.5. Разборка конструкций и демонтаж инженерного оборудования должны производиться подрядчиком (эксплуатирующей организацией при хозяйственном способе производства работ) или привлекаемыми для этой цели специализированными организациями.

Демонтаж грузовых и пассажирских лифтов, телевизионных антенн с устройствами и кабелем, световой рекламы должен выполняться только специализированными организациями.

3.6. Снятие элементов декора при разборке конструкций в зданиях, представляющих архитектурно-художественную и историческую ценность должно быть согласовано заказчиком с Государственной инспекцией по охране памятников или местным органом архитектурного надзора.

3.7. Хранение материалов и изделий, годных для повторного использования в ремонтно-строительном (строительном) производстве или реализации населению, должно осуществляться в соответствии с правилами хранения новых материалов и изделий.

3.8. Материалы и изделия, полученные от разборки и повторно используемые на объекте, подлежат обязательному оприходованию в складском и бухгалтерском учете подрядчика по ценам новых материалов за вычетом затрат по приведению их в годное состояние в порядке, установленном Основными положениями по учету материалов на предприятиях и стройках.

3.9. Годные материалы и изделия, не используемые на данном объекте подрядчик, обязан передать заказчику или с его согласия использовать для своих нужд. Оприходование материалов и изделий в этом случае осуществляется соответственно подрядчиком и заказчиком в порядке, указанном выше.

3.10. Оприходование материалов и изделий и их реализация населению, а также доставка покупателям осуществляются в порядке, установленном Министерством торговли СССР по ценам, определяемым в порядке, установленном Государственным комитетом СССР по ценам.

**4. Переработка и использование изделий, оборудования и материалов**

4.1. Материалы и изделия, повторное использование которых на объекте предусмотрено проектно-сметной документацией, должны быть приведены подрядчиком или заказчиком (в соответствии с обязательствами сторон, определяемыми договорными условиями) в состояние, годное для повторного применения в условиях строительной площадки, мастерских, либо на специализированных производственных предприятиях. Специализированные производственные предприятия по переработке и восстановлению материалов и изделий от разборки конструкций и демонтажа инженерного оборудования должны создаваться в городах с объемами работ по ремонту, реконструкции и сносу зданий, обеспечивающими технико-экономическую целесообразность создания таких предприятий.

4.2. Газовые и электрические приборы, оборудование систем диспетчеризации, телефонной, радиотрансляционной и телевизионной сетей должны восстанавливаться на специализированных предприятиях или в мастерских. Приборы и оборудование, не требующие восстановления, должны быть подвергнуты специализированными службами профилактическому ремонту, включающему проверку, чистку и регулировку с целью приведения их в соответствие с действующими техническими условиями.

4.3. Характеристика первичного выхода материалов и изделий от разборки конструкций и демонтажа оборудования, основные виды работ по их восстановлению или переработке и возможные области их повторного использования принимать по приложению.

4.4. Материалы и изделия, предназначенные для реализации населению, восстановлению и переработке не подлежат.

4.5. Не подлежит повторному использованию и переработке древесина, пораженная домовыми грибками и жуками-точильщиками, которую необходимо сжигать на специальных площадках.

**Приложение**

**Рекомендуемое**

**Характеристики первичного выхода материалов и изделий,  
работ по их восстановлению и переработке и возможных областей  
повторного использования**

┌─────┬────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┬───────────┐

│ N │Разбираемые │Характеристика│Вид ремонтно-│Получаемые │ Область │

│п.п.,│конструкции,│первичного вы-│восстанови- │материалы, │применения │

│ │демонтируе- │хода материа-│тельных работ│изделия, │ │

│ │мое оборудо-│лов и изделий│или перера-│конструкции│ │

│ │вание, спо-│от разборки и│ботки │и оборудо-│ │

│ │соб разборки│демонтажа │ │вание │ │

│ │и демонтажа │ │ │ │ │

├─────┴────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┤

│ **I. Кровельные покрытия** │

├─────┬────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┬───────────┤

│1 │Кровельное │Деформирован- │Правка, заме-│1. Сталь│1. По пря-│

│ │покрытие из│ные листы,│на деформиро-│кровельная │мому назна-│

│ │листовой │картины кро-│ванных участ-│ │чению для│

│ │стали │вельной стали│ков, заделка│ │устройства │

│ │ │с неразогнуты-│мелких дефек-│ │кровли при│

│ │ │ми фальцами,│тов, снятие│ │ремонте и│

│ │ │изделия из│старой краски│ │реконструк-│

│ │ │листовой кро-│и ржавчины,│ │ции жилых│

│ │ │вельной стали│выпрямление, │ │домов, зда-│

│ │ │(желоба ворон-│укрепление │ │ний и соо-│

│ │ │ки, карнизы,│или обрезка│ │ружений, а│

│ │ │свесы, лотки,│фальцев, рас-│ │также при│

│ │ │фартуки венти-│крой по типо-│ │строитель- │

│ │ │ляционных и│размерам, │ │стве под-│

│ │ │дымовых кана-│грунтовка │ │собных │

│ │ │лов и др.),│ │ │складских и│

│ │ │кляммеры, крю-│ │ │других од-│

│ │ │ки, костыли и│ │ │ноэтажных │

│ │ │прочее │ │ │временных │

│ │ │ │ │ │зданий и│

│ │ │ │ │ │сооружений │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │2. Металло-│2. Утилиза-│

│ │ │ │ │лом │ция │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│2 │Кровельное │Целые и коло-│1. Очистка,│1. Листы│1. По пря-│

│ │покрытие из│тые асбестоце-│раскрой по│асбестоце- │мому назна-│

│ │волнистых │ментные листы│типоразмерам │ментные │чению для│

│ │асбестоце- │бой, асбесто-│ │ │ремонта ас-│

│ │ментных лис-│цементных лис-│ │ │бестоцемен-│

│ │тов │тов │ │ │тных кро-│

│ │ │ │ │ │вель, уст-│

│ │ │ │ │ │ройства │

│ │ │ │ │ │кровли при│

│ │ │ │ │ │строитель- │

│ │ │ │ │ │стве под-│

│ │ │ │ │ │собных, │

│ │ │ │ │ │складских и│

│ │ │ │ │ │других од-│

│ │ │ │ │ │ноэтажных │

│ │ │ │ │ │временных │

│ │ │ │ │ │зданий и│

│ │ │ │ │ │сооружений │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │2. Дробление│2. Щебень│2. Заполни-│

│ │ │ │до необходи-│асбестоце- │тель для│

│ │ │ │мых размеров,│ментный │низкомароч-│

│ │ │ │фракциониро- │ │ных бетонов│

│ │ │ │вание и очис-│ │ │

│ │ │ │тка │ │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│3 │Парапетная │Деформирован- │Правка, уста-│1. Звенья│1. По пря-│

│ │металличес- │ные звенья│новка недос-│металличес-│мому назна-│

│ │кая решетка │металлической │тающих, ук-│кой решетки│чению для│

│ │ │решетки │репление сла-│ │устройства │

│ │ │ │бых и замена│ │парапетов, │

│ │ │ │деформирован-│ │ограждений │

│ │ │ │ных участков,│ │балконов и│

│ │ │ │снятие старой│ │лоджий, пе-│

│ │ │ │краски и│ │рил при│

│ │ │ │ржавчины, │ │ремонте и│

│ │ │ │раскрой по│ │реконструк-│

│ │ │ │типоразмерам,│ │ции зданий.│

│ │ │ │грунтовка │ │Устройство │

│ │ │ │ │ │заборов и│

│ │ │ │ │ │декоратив- │

│ │ │ │ │ │ных ограж-│

│ │ │ │ │ │дений при│

│ │ │ │ │ │благоуст- │

│ │ │ │ │ │ройстве │

│ │ │ │ │ │территории │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│4 │Водосточные │Деформирован- │Правка дефор-│1. Части│1. По пря-│

│ │трубы │ные части труб│мированных │водосточных│мому назна-│

│ │ │ │участков, │труб │чению │

│ │ │ │исправление │ │ │

│ │ │ │мелких дефек-│2. Металло-│2. Утилиза-│

│ │ │ │тов, очистка,│лом │ция │

│ │ │ │разрезка по│ │ │

│ │ │ │типоразмерам,│ │ │

│ │ │ │грунтовка │ │ │

├─────┴────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┤

│ **II. Несущие элементы крыш** │

├─────┬────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┬───────────┤

│5 │Стропильная │Элементы стро-│1. Извлечение│1. Бревна│1. По пря-│

│ │система при│пильной систе-│гвоздей и│или брусья│мому назна-│

│ │наклонных │мы (стропиль-│других кре-│до 240 мм│чению для│

│ │или висячих│ные ноги,│пежных дета-│доски │ремонта │

│ │деревянных │стойки, подко-│лей, удаление│ │перекрытий │

│ │стропилах, │сы, прогоны и│дефектных │ │полов и│

│ │разбираемая │т.п.) с гвоз-│участков, │ │крыш жилых│

│ │свободным │дями и другими│чистка, сор-│ │домов, зда-│

│ │удалением │крепежными │тировка по│ │ний и соо-│

│ │отдельных │деталями │размерам, ан-│ │ружений из-│

│ │элементов │ │тисептирова- │ │готовления │

│ │ │ │ние │ │погонажных │

│ │ │ │ │ │и мелкош-│

│ │ │ │ │ │тучных эле-│

│ │ │ │ │ │ментов, │

│ │ │ │ │ │каркасных и│

│ │ │ │ │ │щитовых │

│ │ │ │ │ │конструк- │

│ │ │ │ │ │ций, эле-│

│ │ │ │ │ │ментов │

│ │ │ │ │ │встроенной │

│ │ │ │ │ │мебели, │

│ │ │ │ │ │опалубки, а│

│ │ │ │ │ │также при│

│ │ │ │ │ │строитель- │

│ │ │ │ │ │стве под-│

│ │ │ │ │ │собных, │

│ │ │ │ │ │складских и│

│ │ │ │ │ │других од-│

│ │ │ │ │ │ноэтажных │

│ │ │ │ │ │временных │

│ │ │ │ │ │зданий и│

│ │ │ │ │ │сооружений │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │2. Извлечение│2. Техноло-│2. Изготов-│

│ │ │ │гвоздей и│гическая │ление арбо-│

│ │ │ │других кре-│щепа, │лита, фиб-│

│ │ │ │пежных дета-│стружка, │ролита, │

│ │ │ │лей, удаление│опилки │опилкобето-│

│ │ │ │дефектных │ │на древес-│

│ │ │ │участков, │ │но стружеч-│

│ │ │ │чистка, из-│ │ных плит и│

│ │ │ │мельчение на│ │т.п. │

│ │ │ │механических │ │ │

│ │ │ │станках │ │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│6 │Сборные же-│Железобетонные│1. Очистка│1. Сборные│1. По пря-│

│ │лезобетонные│элементы стро-│поверхностей,│железобе- │мому назна-│

│ │стропил, │пил, плиты│заделка пов-│тонные не-│чению при│

│ │плиты покры-│покрытия │реждений, │сущие эле-│ремонте и│

│ │тия, разби-│ │восстановле- │менты крыши│реконструк-│

│ │раемые сво-│ │ние закладных│(стропила │ции жилых│

│ │бодным уда-│ │деталей, ус-│плиты пок-│домов, зда-│

│ │лением от-│ │тановка мон-│рытия и│ний и соо-│

│ │дельных эле-│ │тажных прис-│т.д.) │ружений, │

│ │ментов │ │пособлений и│ │при строи-│

│ │ │ │т.п. │ │тельстве │

│ │ │ │ │ │временных │

│ │ │ │ │ │зданий и│

│ │ │ │ │ │сооружений.│

│ │ │ │ │ │Устройство │

│ │ │ │ │ │дорожных │

│ │ │ │ │ │покрытий │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │2. Дробление,│2. Бетонный│2. Заполни-│

│ │ │ │извлечение │щебень и│тели для│

│ │ │ │арматуры и│песок раз-│бетона. │

│ │ │ │закладных │личных │Подготовка │

│ │ │ │деталей, про-│фракций │под асфаль-│

│ │ │ │мывка бетона│ │товые и│

│ │ │ │и сортировка│ │бетонные │

│ │ │ │его по фрак-│ │полы │

│ │ │ │циям │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │3. Металло-│3. Утилиза-│

│ │ │ │ │лом │ция │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│7 │Монолитные │Бетонный бой,│Дробление │1. Бетонный│1. Заполни-│

│ │железобетон-│деформирован- │бетона, изв-│щебень и│тель для│

│ │ные конст-│ная арматура │лечение арма-│песок раз-│бетона. │

│ │рукции, раз-│ │туры и зак-│личных │Подготовка │

│ │бираемые при│ │ладных дета-│фракций │под асфаль-│

│ │помощи от-│ │лей, промывка│ │товые и│

│ │бойных мо-│ │бетона и сор-│ │бетонные │

│ │лотков │ │тировка по│ │полы │

│ │ │ │фракциям │ │ │

│ │ │ │ │2. Металло-│2. Утилиза-│

│ │ │ │ │лом │ция │

├─────┴────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┤

│ **III. Перекрытия** │

├─────┬────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┬───────────┤

│8 │Чердачные │Балки из бруса│1. См. [п.5,](#sub_5)│1. Балки │1. См. п.5,│

│ │перекрытия │с черепными│гр.4, поз.1 │ (бревна) │гр.6, поз.1│

│ │по деревян-│брусками │ │ │ │

│ │ным балкам│(бревна с выб-│2. То же │2. Доски │2. То же │

│ │без подшив-│ранными чет-│ │ │ │

│ │ки, разбира-│вертями) доски│3. См. [п.5,](#sub_52)│3. Техноло-│3. См. п.5,│

│ │емые свобод-│с гвоздями │гр.4, поз.2 │гическая │гр.6, поз.2│

│ │ным удалени-│ │ │щепа струж-│ │

│ │ем отдельных│ │ │ка опилки │ │

│ │элементов с│ │ │ │ │

│ │накатом из│ │ │ │ │

│ │досок │ │ │ │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│9 │То же, с на-│Балки из бруса│1. См. п.5,│1. Балки │1. См. [п.5,](#sub_5)│

│ │катом из│с черепными│гр.4, поз.1 │ (бревна) │гр.6, поз.1│

│ │щитов │брусками, │ │ │ │

│ │ │(бревна с выб-│2. То же │2. Щиты│2. То же │

│ │ │ранными чет-│ │наката │ │

│ │ │вертями), щиты│ │ │ │

│ │ │с гвоздями и│3. См. п.5,│3. Техноло-│3. См. [п.5,](#sub_52)│

│ │ │другими кре-│гр.4, поз.2 │гическая │гр.6, поз.2│

│ │ │пежными дета-│ │щепа, │ │

│ │ │лями │ │стружка, │ │

│ │ │ │ │опилки │ │

│ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│10 │То же, с на-│Балки из бруса│1. См. п.5,│1. Балки│1. См. п.5,│

│ │катом из│с черепными│гр.4, поз.1 │(бревна) │гр.6, поз.1│

│ │горбыля │брусками │ │ │ │

│ │ │(бревна с выб-│2. То же │2. Горбыль │2. То же │

│ │ │ранными чет-│ │ │ │

│ │ │вертями, гор-│3. См. п.5,│3. Техноло-│3. См. п.5,│

│ │ │быль с гвоздя-│гр.4, поз.2 │гическая │гр.6, поз.2│

│ │ │ми) │ │щепа, │ │

│ │ │ │ │стружка, │ │

│ │ │ │ │опилки │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│11 │Простильный │Элементы пола│1. См. п.5,│1. Доски │1. См. [п.5,](#sub_5)│

│ │пол чердач-│с гвоздями │гр.4, поз.1 │ │гр.6, поз.1│

│ │ного перек-│ │ │ │ │

│ │рытия │ │2. См. п.5,│2. Техноло-│2. См. [п.5,](#sub_52)│

│ │ │ │гр.4, поз.2 │гическая │гр.6, поз.2│

│ │ │ │ │щепа, │ │

│ │ │ │ │стружка, │ │

│ │ │ │ │опилки │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│12 │Дощатая не-│Колотые доски│То же │То же │То же │

│ │отштукату- │с гвоздями │ │ │ │

│ │ренная под-│ │ │ │ │

│ │шивка потол-│ │ │ │ │

│ │ка │ │ │ │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│13 │То же отшту-│Колотые доски│ " │ " │ " │

│ │катуренная │с гвоздями и│ │ │ │

│ │ │остатками │ │ │ │

│ │ │дранки и шту-│ │ │ │

│ │ │катурки │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│14 │Междуэтажное│См. п.8, гр.3 │1. См. п.5,│1. Балки│1. См. [п.5,](#sub_5)│

│ │перекрытие │ │гр.4, поз.1 │(бревна) │гр.6, поз.1│

│ │по деревян-│ │ │ │ │

│ │ным балкам│ │2. То же │2. Доски │2. То же │

│ │без подшивки│ │ │ │ │

│ │разбираемое │ │3. См. п.5,│3. Техноло-│3. См. [п.5,](#sub_52)│

│ │свободным │ │гр.4, поз.2 │гическая │гр.6, поз.2│

│ │удалением │ │ │щепа, │ │

│ │отдельных │ │ │стружка, │ │

│ │элементов с│ │ │опилки │ │

│ │накатом из│ │ │ │ │

│ │досок │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│15 │То же, с на-│См. п.9, гр.3 │1. См. п.5,│1. Балки│1. См. п.5,│

│ │катом из│ │гр.4, поз.1 │(бревна) │гр.6, поз.1│

│ │щитов │ │ │ │ │

│ │ │ │2. То же │2. Щиты│2. То же │

│ │ │ │ │наката │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │3. См. п.5,│3. Техноло-│3. См. п.5,│

│ │ │ │гр.4, поз.2 │гическая │гр.6, поз.2│

│ │ │ │ │щепа, │ │

│ │ │ │ │стружка, │ │

│ │ │ │ │опилки │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│16 │То же с на-│См. п.10, гр.3│1. См. п.5,│1. Балки│1. См. [п.5,](#sub_5)│

│ │катом из│ │гр.4, поз.1 │(бревна) │гр.6, поз.1│

│ │горбыля │ │ │ │ │

│ │ │ │2. То же │2. Горбыль │2. То же │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │3. См. п.5,│3. Техноло-│3. См. [п.5,](#sub_52)│

│ │ │ │гр.4, поз.2 │гическая │гр.6, поз.2│

│ │ │ │ │щепа, │ │

│ │ │ │ │стружка, │ │

│ │ │ │ │опилки │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│17 │Засыпка из│Материал за-│Очистка от│Материал │По прямому│

│ │шлака песка│сыпки с приме-│мусора, про-│засыпки │назначению │

│ │керамзита и│сями строи-│мывка и сор-│ │ │

│ │др. │тельного мусо-│тировка по│ │ │

│ │ │ра │фракциям │ │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│18 │Сборные же-│Железобетонные│1. См. п.6,│1. Сборные│1. См. [п.6,](#sub_6)│

│ │лезобетонные│панели, плиты│гр.4, поз.1 │железобе- │гр.6, поз.2│

│ │перекрытия, │балки, вклады-│ │тонные не-│ │

│ │разбираемые │ши и др. │ │сущие эле-│ │

│ │свободным │ │ │менты пе-│ │

│ │удалением │ │ │рекрытия │ │

│ │элементов │ │ │ │ │

│ │ │ │2. См. [п.6,](#sub_62)│2. Бетонный│2. Заполни-│

│ │ │ │гр.4, поз.2 │щебень и│тели для│

│ │ │ │ │песок раз-│бетона │

│ │ │ │ │личных │ │

│ │ │ │ │фракций │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │3. Металло-│3. Утилиза-│

│ │ │ │ │лом │ция │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│19 │Монолитные │Бетонный бой,│См. [п.7, гр.4](#sub_7)│1. Бетонный│1. Заполни-│

│ │железобетон-│деформирован- │ │щебень и│тели для│

│ │ные перекры-│ная арматура │ │песок раз-│бетона │

│ │тия, разби-│ │ │личных │ │

│ │раемые при│ │ │фракций │ │

│ │помощи от-│ │ │ │ │

│ │бойных мо-│ │ │2. Металло-│2. Утилиза-│

│ │лотков │ │ │лом │ция │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│20 │Металличес- │Элементы из│Правка дефор-│1. Балки из│1. По пря-│

│ │кие балки и│прокатной ста-│мированных │прокатных │мому назна-│

│ │прогоны, │ли (двутавр,│участков, │профилей, │чению для│

│ │разбираемые │тавр, швеллер,│очистка от│балки сос-│устройства │

│ │свободным │уголок) свар-│старой краски│тавного │перекрытий,│

│ │удалением │ные и клепаные│и ржавчины,│сечения, │лестниц, │

│ │элементов │конструкции из│заделка мел-│погонажные │перемычек, │

│ │ │прокатной и│ких дефектов,│изделия из│усиления │

│ │ │листовой стали│разрезка по│проката │простенков │

│ │ │ │типоразмерам,│ │стен, ко-│

│ │ │ │грунтовка, │ │лонн и др.│

│ │ │ │покрытие ан-│ │при ремонте│

│ │ │ │тикоррозион- │ │и реконст-│

│ │ │ │ным составом │ │рукции жи-│

│ │ │ │ │ │лых домов│

│ │ │ │ │ │зданий и│

│ │ │ │ │ │сооружений │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │2. Металло-│2. Утилиза-│

│ │ │ │ │лом │ция │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│21 │Кирпичные │Кирпичный бой │1. Механизи-│1. Щебень и│1. Заполни-│

│ │своды между-│ │рованное │песок раз-│тели для│

│ │этажных пе-│ │дробление, │личных │низкомароч-│

│ │рекрытий, │ │промывка и│фракций │ных бето-│

│ │разбираемые │ │сортировка по│ │нов, подго-│

│ │при помощи│ │фракциям │ │товка под│

│ │отбойного │ │ │ │асфальтовые│

│ │молотка или│ │ │ │и бетонные│

│ │обрушением │ │ │ │покрытия │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │2. Размол боя│2. Щебень │2. Гидрав-│

│ │ │ │до максималь-│ │лически ак-│

│ │ │ │ной крупности│ │тивная до-│

│ │ │ │частиц 0,15 │ │бавка к│

│ │ │ │мм │ │цементу; │

│ │ │ │ │ │декоратив- │

│ │ │ │ │ │ное покры-│

│ │ │ │ │ │тие │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│22 │То же, бе-│Бетонный бой │Механизиро- │Бетонный │Заполнители│

│ │тонные │ │ванное дроб-│щебень и│для бетона │

│ │ │ │ление, про-│песок раз-│ │

│ │ │ │мывка и сор-│личных │ │

│ │ │ │тировка по│фракций │ │

│ │ │ │фракциям │ │ │

├─────┴────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┤

│ **IV. Полы** │

├─────┬────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┬───────────┤

│23 │Полы паркет-│Паркетные │Извлечение │Паркет │По прямому│

│ │ные из штуч-│целые и коло-│гвоздей, │штучный │назначению │

│ │ной клепки │тые клепки с│очистка, сор-│ │для устрой-│

│ │ │гвоздями, со│тировка по│ │ства полов│

│ │ │следами клея,│размерам и│ │при ремонте│

│ │ │раствора мас-│цвету │ │и реконст-│

│ │ │тики (лака) │ │ │рукции жи-│

│ │ │ │ │ │лых домов,│

│ │ │ │ │ │зданий и│

│ │ │ │ │ │сооружений.│

│ │ │ │ │ │Изготовле- │

│ │ │ │ │ │ние и ре-│

│ │ │ │ │ │монт щито-│

│ │ │ │ │ │вого парке-│

│ │ │ │ │ │та │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│24 │Полы из щи-│Целые и коло-│1. Извлечение│1. Щитовой│1. По пря-│

│ │тового пар-│тые доски, щи-│гвоздей, │паркет, │мому назна-│

│ │кета с обре-│ты паркета с │очистка, ус-│доски │чению при│

│ │шеткой │гвоздями, не-│тановка не-│ │ремонте и│

│ │ │достающими │достающих │ │реконструк-│

│ │ │клепками и│клепок, ук-│ │ции жилых│

│ │ │сломанными от-│репление или│ │домов, зда-│

│ │ │дельными брус-│замена сло-│ │ний и соо-│

│ │ │ками основания│манных брус-│ │ружений │

│ │ │со следами│ков основания│ │ │

│ │ │клея, раство-│ │ │ │

│ │ │ра, мастики│ │ │ │

│ │ │(лака) │ │ │ │

│ │ │ │2. Извлечение│2. Техноло-│2. Изготов-│

│ │ │ │гвоздей, │гическая │ление арбо-│

│ │ │ │очистка, из-│щепа, │лита, фиб-│

│ │ │ │мельчение на│стружка, │ролита, │

│ │ │ │механических │опилки │опилкобето-│

│ │ │ │станках │ │на, древес-│

│ │ │ │ │ │ностружеч- │

│ │ │ │ │ │ных плит и│

│ │ │ │ │ │т.п. │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│25 │Полы дощатые│Крашеные, │1. Извлечение│1. Доски │1. По пря-│

│ │ │цельные и ко-│гвоздей, уда-│ │мому назна-│

│ │ │лотые половые│ление дефект-│ │чению для│

│ │ │доски с гвоз-│ных участков,│ │ремонта │

│ │ │дями │очистка, сор-│ │перекрытий,│

│ │ │ │тировка по│ │полов и│

│ │ │ │размерам, ан-│ │крыш жилых│

│ │ │ │тисептирова- │ │домов, зда-│

│ │ │ │ние │ │ний и соо-│

│ │ │ │ │ │ружений, │

│ │ │ │ │ │изготовле- │

│ │ │ │ │ │ния пого-│

│ │ │ │ │ │нажных и│

│ │ │ │ │ │мелкоштуч- │

│ │ │ │ │ │ных элемен-│

│ │ │ │ │ │тов, кар-│

│ │ │ │ │ │касных и│

│ │ │ │ │ │щитовых │

│ │ │ │ │ │конструкций│

│ │ │ │ │ │элементов │

│ │ │ │ │ │встроенной │

│ │ │ │ │ │мебели опа-│

│ │ │ │ │ │лубки, а│

│ │ │ │ │ │также при│

│ │ │ │ │ │строитель- │

│ │ │ │ │ │стве под-│

│ │ │ │ │ │собных, │

│ │ │ │ │ │складских и│

│ │ │ │ │ │других од-│

│ │ │ │ │ │ноэтажных │

│ │ │ │ │ │временных │

│ │ │ │ │ │зданий и│

│ │ │ │ │ │сооружений │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │2. См. п.24,│2. См.│2. См.│

│ │ │ │гр.4, поз.2 │п.24, гр.5,│[п.24, гр.6,](#sub_242)│

│ │ │ │ │поз.2 │поз.2 │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│26 │Половые лаги│Целые и коло-│1. См. п.25,│1. Доски│1. См.│

│ │из досок или│тые доски и│гр.4, поз.1 │брус │[п.25, гр.6,](#sub_25)│

│ │бруса │брусья с гвоз-│ │ │поз.1 │

│ │ │дями и другими│ │ │ │

│ │ │крепежными │2. См. п.24,│2. См.│2. См.│

│ │ │элементами │гр.4, поз.2 │п.24, гр.5,│п.24, гр.6,│

│ │ │ │ │поз.2 │поз.2 │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│27 │Плинтусы │Крашеные целые│Извлечение │Плинтус │По прямому│

│ │деревянные │и колотые│гвоздей, уда-│ │назначению │

│ │ │плинтусы с│ление дефект-│ │ │

│ │ │гвоздями │ных участков,│ │ │

│ │ │ │очистка, сор-│ │ │

│ │ │ │тировка по│ │ │

│ │ │ │размерам, ан-│ │ │

│ │ │ │тисептирова- │ │ │

│ │ │ │ние │ │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│28 │Полы из мет-│Целые и коло-│Очистка целых│Плитки мет-│По прямому│

│ │лахской │тые плитки с│плиток │лахские │назначению │

│ │плитки │остатками рас-│ │ │для ремонта│

│ │ │твора, керами-│ │ │полов, а│

│ │ │ческий бой │ │ │также для│

│ │ │ │ │ │устройства │

│ │ │ │ │ │полов в│

│ │ │ │ │ │подсобных │

│ │ │ │ │ │складских и│

│ │ │ │ │ │других зда-│

│ │ │ │ │ │ниях и со-│

│ │ │ │ │ │оружениях │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│29 │Покрытие │Куски и обрез-│Удаление де-│Куски ру-│То же │

│ │полов из│ки рулонных│формированных│лонного │ │

│ │рулонных │материалов с│и изношенных│покрытия │ │

│ │материалов │остатками клея│участков, │пола │ │

│ │(линолеум и│краски пыли │очистка раск-│ │ │

│ │т.п.) │ │рой по разме-│ │ │

│ │ │ │рам │ │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│30 │Покрытие │Целые плитки и│Очистка целых│Плитки ПХВ │ " │

│ │полов из│куски плиток с│плиток │ │ │

│ │плиток ПХВ │остатками │ │ │ │

│ │ │клея, краски,│ │ │ │

│ │ │пыли │ │ │ │

├─────┴────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┤

│ **V. Стены** │

├─────┬────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┬───────────┤

│31 │Стены кир-│Кирпич и по-│1. Механичес-│1. Кирпич и│1. По пря-│

│ │пичные, │ловняк с ос-│кая очистка│половняк │мому назна-│

│ │столбы, арки│татками раст-│кирпича и│ │чению для│

│ │на цементно-│вора, куски│половняка от│ │ремонта, │

│ │-известковом│кладки и кир-│раствора │ │перекладки │

│ │растворе, │пичный бой │ │ │и устрой-│

│ │разбираемые │ │ │ │ства стен и│

│ │послойно │ │ │ │перегородок│

│ │вручную или│ │ │ │при ремонте│

│ │при помощи│ │ │ │и реконст-│

│ │отбойных │ │ │ │рукции жи-│

│ │молотков │ │ │ │лых домов,│

│ │ │ │ │ │зданий и│

│ │ │ │ │ │сооружений │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │2. Механизи-│2. Щебень и│2. Заполни-│

│ │ │ │рованное │песок раз-│тели для│

│ │ │ │дробление, │личных │низкомароч-│

│ │ │ │промывка и│фракций │ных бето-│

│ │ │ │сортировка по│ │нов, подго-│

│ │ │ │фракциям кир-│ │товка под│

│ │ │ │пичного боя │ │асфальтовые│

│ │ │ │ │ │и бетонные│

│ │ │ │ │ │покрытия │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │3. Размол боя│3. Цемянка │3. Гидрав-│

│ │ │ │до максималь-│ │лически ак-│

│ │ │ │ной крупности│ │тивная до-│

│ │ │ │частиц 015 мм│ │бавка к│

│ │ │ │ │ │цементу, │

│ │ │ │ │ │декоратив- │

│ │ │ │ │ │ное покры-│

│ │ │ │ │ │тие │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│32 │То же, из│Целый и коло-│1. Механичес-│1. Мелкие│1. По пря-│

│ │мелкоблочных│тый камень с│кая очистка│блоки │мому назна-│

│ │камней │остатками рас-│целых камней │ │чению │

│ │ │твора, камен-│ │ │ │

│ │ │ный бой │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │2. Механизи-│2. Щебень и│2. Заполни-│

│ │ │ │рованное │песок раз-│тели для│

│ │ │ │дробление, │личных │бетонов, │

│ │ │ │промывка и│фракций │подготовка │

│ │ │ │сортировка по│ │под асфаль-│

│ │ │ │фракциям │ │товые и│

│ │ │ │ │ │бетонные │

│ │ │ │ │ │покрытия │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│33 │Стены бетон-│Блоки и панели│1. Очистка│1. Сборные│1. Строи-│

│ │ные и желе-│железобетонные│поверхностей,│железобе- │тельство │

│ │зобетонные │без монтажных│заделка пов-│тонные бло-│подсобных, │

│ │из блоков и│петель с нару-│реждений, │ки и панели│складских и│

│ │панелей, │шенными зак-│восстановле- │стен │других од-│

│ │разбираемые │ладными дета-│ние монтажных│ │ноэтажных │

│ │свободным │лями, трещина-│приспособле- │ │временных │

│ │удалением │ми и околами,│ний и заклад-│ │сооружений │

│ │отдельных │бетонный бой │ных деталей │ │ │

│ │элементов │ │ │ │ │

│ │ │ │2. Восстанов-│2. Сборные│2. Устрой-│

│ │ │ │ление монтаж-│железобе- │ство дорож-│

│ │ │ │ных приспо-│тонные эле-│ных покры-│

│ │ │ │соблений │менты │тий │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │3. Дробление,│3. Бетонный│3. Заполни-│

│ │ │ │извлечение │щебень и│тели для│

│ │ │ │арматуры и│песок раз-│бетона. │

│ │ │ │закладных │личных │Подготовка │

│ │ │ │деталей, про-│фракций │под асфаль-│

│ │ │ │мывка бетона│ │товые и│

│ │ │ │и сортировка│ │бетонные │

│ │ │ │его по фрак-│ │покрытия │

│ │ │ │циям │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │4. Металло-│4. Утилиза-│

│ │ │ │ │лом │ция │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│34 │Облицовка │Целые и коло-│1. Очистка,│1. Облицо-│1. По пря-│

│ │кирпичных, │тые плиты из│ремонт и за-│вочные пли-│мому назна-│

│ │каменных и│искусственных │делка отдель-│ты │чению для│

│ │бетонных │(бетонных, ке-│ных участков,│ │облицовки │

│ │поверхностей│рамических и│шлифование, │ │стен, уст-│

│ │ │др.) и естест-│полирование, │ │ройства │

│ │ │венных (гра-│раскрой по│ │полов и│

│ │ │нит, мрамор,│размерам │ │лестниц при│

│ │ │известняк и│ │ │ремонте и│

│ │ │др.) материа-│ │ │реконструк-│

│ │ │лов с остатка-│ │ │ции жилых│

│ │ │ми раствора │ │ │домов │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │2. Механизи-│2. Щебень и│2. Декора-│

│ │ │ │рованное │крошка раз-│тивное пок-│

│ │ │ │дробление, │личных │рытие бе-│

│ │ │ │промывка и│фракций │тонных по-│

│ │ │ │сортировка по│ │верхностей;│

│ │ │ │фракциям │ │заполнители│

│ │ │ │ │ │для бетона │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│35 │Стены дере-│Венцы стен с│1. Извлечение│1. Бревна │1. По пря-│

│ │вянные руб-│гвоздями и│гвоздей и│ │мому назна-│

│ │леные, из│другими кре-│крепежных │ │чению │

│ │бревен раз-│пежными дета-│деталей, уда-│ │ │

│ │бираемые │лями, остатка-│ление дефект-│ │ │

│ │свободным │ми раствора,│ных участков,│ │ │

│ │удалением │старой окраски│сортировка по│ │ │

│ │элементов │и пыли │размерам, │ │ │

│ │ │ │очистка и ан-│ │ │

│ │ │ │тисептирова- │ │ │

│ │ │ │ние │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │2. Извлечение│2. Техноло-│2. Изготов-│

│ │ │ │гвоздей и│гическая │ление арбо-│

│ │ │ │крепежных │щепа, │лита, опил-│

│ │ │ │деталей, уда-│стружка, │кобетона, │

│ │ │ │ление дефект-│опилки │древесно- │

│ │ │ │ных участков,│ │стружечных │

│ │ │ │очистка, из-│ │плит и т.п.│

│ │ │ │мельчение на│ │ │

│ │ │ │механических │ │ │

│ │ │ │станках │ │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│36 │Стены, дере-│Брусья стен с│1. См. [п.35,](#sub_35)│1. Брус │1. По пря-│

│ │вянные раз-│гвоздями и│гр.4, поз.1 │ │мому назна-│

│ │бираемые │другими кре-│ │ │чению │

│ │свободным │пежными дета-│ │ │ │

│ │удалением │лями, остатка-│2. См. [п.35,](#sub_352)│2. Техноло-│2. См.│

│ │элементов │ми раствора,│гр.4, поз.2 │гическая │[п.25, гр.6,](#sub_252)│

│ │ │старой краски│ │щепа струж-│поз.2 │

│ │ │и т.п. │ │ка опилки │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│37 │Кирпичная │Кирпич и по-│1. См. п.31,│1. Кирпич и│1. См.│

│ │облицовка │ловняк с ос-│гр.4, поз.1 │половняк │[п.31, гр.6,](#sub_31)│

│ │деревянных │татками раст-│ │ │поз.1 │

│ │стен │вора, куски│ │ │ │

│ │ │кладки и кир-│2. См. п.31,│2. Щебень и│2. См.│

│ │ │пичный бой │гр.4, поз.2 │песок раз-│[п.31, гр.6,](#sub_312)│

│ │ │ │ │личных │поз.2 │

│ │ │ │ │фракций │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │2. См. п.31,│3. Цемянка │3. См.│

│ │ │ │гр.4, поз.3 │ │[п.31, гр.6,](#sub_313)│

│ │ │ │ │ │поз.3 │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│38 │Дощатая об-│Целые и коло-│1. См. [п.35,](#sub_35)│1. Доски │1. По пря-│

│ │шивка дере-│тые доски с│гр.4, поз.1 │ │мому назна-│

│ │вянных стен,│гвоздями и ос-│ │ │чению │

│ │неоштукату- │татками старой│ │ │ │

│ │ренная │краски │2. См. [п.35,](#sub_352)│2. Техноло-│2. См.│

│ │ │ │гр.4, поз.2 │гическая │[п.25, гр.6,](#sub_252)│

│ │ │ │ │щепа, │поз.2 │

│ │ │ │ │стружка, │ │

│ │ │ │ │опилки │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│39 │Стены дере-│Колотая доска-│1. Извлечение│1. Бруски │1. По пря-│

│ │вянные сбор-│вагонка засып-│гвоздей из│ │мому назна-│

│ │но-щитовые с│ка в смеси со│брусков, уда-│ │чению │

│ │каркасом из│строительным │ление дефект-│ │ │

│ │брусков, не-│мусором, брус-│ных участков,│ │ │

│ │оштукатурен-│ки каркаса с│сортировка по│ │ │

│ │ные │гвоздями │размерам, ан-│ │ │

│ │ │ │тисептирова- │ │ │

│ │ │ │ние │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │2. Извлечение│2. Техноло-│2. Изготов-│

│ │ │ │гвоздей из│гическая │ление арбо-│

│ │ │ │брусьев, уда-│щепа, │лита, опил-│

│ │ │ │ление дефект-│стружка, │кобетона, │

│ │ │ │ных участков,│опилки │древесно-с │

│ │ │ │очистка, из-│ │тружечных │

│ │ │ │мельчение на│ │плит и т.п.│

│ │ │ │механических │ │ │

│ │ │ │станках │ │ │

├─────┴────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┤

│ **IV. Перегородки** │

├─────┬────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┬───────────┤

│40 │Деревянные │Целые и коло-│1. См. [п.35,](#sub_35)│1. Доски и│1. По пря-│

│ │оштукатурен-│тые доски и│гр.4, поз.1 │бруски щиты│мому назна-│

│ │ные из гото-│бруски с гвоз-│ │двух- и│чению │

│ │вых двух- и│дями и остат-│ │трехслойные│ │

│ │трехслойных │ками штукатур-│ │ │ │

│ │щитов │ки, щиты │2. См. [п.35,](#sub_352)│2. См.│2. См.│

│ │ │ │гр.4, поз.2 │п.35, гр.5,│п.35, гр.6,│

│ │ │ │ │поз.2 │поз.2 │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│41 │Перегородки │Целые и коло-│1. См. п.35,│1. Доски и│1. По пря-│

│ │из досок,│тые доски и│гр.4, поз.1 │бруски │мому назна-│

│ │забранных │бруски с гвоз-│ │ │чению │

│ │стоймя в об-│дями и остат-│ │ │ │

│ │вязку, ошту-│ками штукатур-│2. См. п.35,│2. См.│2. См.│

│ │катуренные и│ки, старой│гр.4, поз.2 │п.35, гр.5,│п.35, гр.6,│

│ │неоштукату- │краски и т.п. │ │поз.2 │поз.2 │

│ │ренные │ │ │ │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│42 │Перегородки │Кирпич и по-│1. См. [п.31,](#sub_31)│1. Кирпич и│1. См.│

│ │кирпичные на│ловняк с ос-│гр.4, поз.1 │половняк │п.31, гр.6,│

│ │цементно-из-│татками раст-│ │ │поз.1 │

│ │вестковом │вора, куски│ │ │ │

│ │растворе, │кладки и кир-│2. См. [п.31,](#sub_312)│2. Щебень и│2. См.│

│ │разбираемые │пичный бой │гр.4, поз.2 │песок раз-│п.31, гр.6,│

│ │при помощи│ │ │личных │поз.2 │

│ │отбойных │ │ │фракций │ │

│ │молотков │ │ │ │ │

│ │ │ │2. См. [п.31,](#sub_313)│3. Цемянка │3. См.│

│ │ │ │гр.4, поз.3 │ │п.31, гр.6,│

│ │ │ │ │ │поз.3 │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│43 │Перегородки │Бетонный бой,│Дробление бе-│1. Бетонный│1. Заполни-│

│ │бетонные и│деформирован- │тон, извлече-│щебень и│тели для│

│ │железобетон-│ная арматура │ние арматуры│песок раз-│бетона │

│ │ные разби-│ │и закладных│личных │ │

│ │раемые при│ │деталей, про-│фракций │ │

│ │помощи от-│ │мывка бетона,│ │ │

│ │бойных мо-│ │сортировка по│ │ │

│ │лотков │ │фракциям │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │2. Металло-│2. Утилиза-│

│ │ │ │ │лом │ция │

├─────┴────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┤

│ **VII. Окна и двери** │

├─────┬────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┬───────────┤

│44 │Оконные за-│Оконные блоки,│1. Ремонт│1. Оконные│1. По пря-│

│ │полнения │створки, фра-│элементов │блоки, │мому назна-│

│ │ │муги, коробки│заполнения, │створки, │чению для│

│ │ │оконное стек-│очистка, ан-│фрамуги, │устройства │

│ │ │ло, бой стек-│тисептирова- │коробки, │оконных │

│ │ │ла, скобяные│ние, грунтов-│оконное │заполнений │

│ │ │изделия и по-│ка, установка│стекло, │при ремонте│

│ │ │доконные доски│недостающих │скобяные │и реконст-│

│ │ │ │приборов, ос-│изделия, │рукции жи-│

│ │ │ │текление │подоконные │лых домов,│

│ │ │ │ │доски │зданий и│

│ │ │ │ │ │сооружений │

│ │ │ │ │ │а также при│

│ │ │ │ │ │строитель- │

│ │ │ │ │ │стве вре-│

│ │ │ │ │ │менных зда-│

│ │ │ │ │ │ний и соо-│

│ │ │ │ │ │ружений │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │2. См. [п.35,](#sub_352)│2. См.│2. См.│

│ │ │ │гр.4, поз.2 │п.35, гр.5,│п.35, гр.6,│

│ │ │ │ │поз.2 │поз.2 │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │3. Стеколь-│3. Утилиза-│

│ │ │ │ │ный бой │ция │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│45 │Дверные за-│Дверные блоки,│1. Ремонт и│1. Дверные│1. По пря-│

│ │полнения │коробки полот-│замена от-│блоки, по-│мому назна-│

│ │ │на, скобяные│дельных эле-│лотна, ко-│чению для│

│ │ │изделия, на-│ментов, │робки, ско-│устройства │

│ │ │личники │очистка, ан-│бяные изде-│дверных │

│ │ │ │тисептирова- │лия, налич-│заполнений │

│ │ │ │ние, грунтов-│ники │при ремонте│

│ │ │ │ка │ │и реконст-│

│ │ │ │ │ │рукции жи-│

│ │ │ │ │ │лых домов,│

│ │ │ │ │ │зданий и│

│ │ │ │ │ │сооружений,│

│ │ │ │ │ │а также при│

│ │ │ │ │ │строитель- │

│ │ │ │ │ │стве вре-│

│ │ │ │ │ │менных зда-│

│ │ │ │ │ │ний и соо-│

│ │ │ │ │ │ружений │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │2. См. [п.35,](#sub_352)│2. См.│2. См.│

│ │ │ │гр.4, поз.2 │п.35, гр.5,│п.35, гр.6,│

│ │ │ │ │поз.2 │поз.2 │

├─────┴────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┤

│ **VIII. Лестницы** │

├─────┬────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┬───────────┤

│46 │Лестница на│Косоуры, ка-│1. См. [п.20,](#sub_20)│1. Металли-│1. См.│

│ │металлическ-│менные или│гр.4 │ческие бал-│п.20, гр.6,│

│ │их косоурах,│железобетонные│ │ки │поз.1 │

│ │разбираемая │ступени с ос-│ │ │ │

│ │свободным │татками раст-│2. См. [п.3,](#sub_3)│2. Звенья│2. По пря-│

│ │удалением │вора краски и│гр.4 │металличес-│мому назна-│

│ │элементов │пыли, каменный│ │ких ограж-│чению для│

│ │ │или бетонный│ │дений │устройства │

│ │ │бой, металли-│ │ │лестниц при│

│ │ │ческие элемен-│ │ │ремонте и│

│ │ │ты ограждений,│ │ │реконструк-│

│ │ │поручни с кре-│ │ │ции жилых│

│ │ │пежными дета-│ │ │домов, зда-│

│ │ │лями │ │ │ний и соо-│

│ │ │ │ │ │ружений │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │3. Очистка│3. Степени │3. То же │

│ │ │ │ступеней, за-│ │ │

│ │ │ │делка повреж-│ │ │

│ │ │ │дений │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │4. Механизи-│4. Щебень и│4. Декора-│

│ │ │ │рованное │крошка раз-│тивное пок-│

│ │ │ │дробление │личных │рытие бе-│

│ │ │ │боя, промывка│фракций │тонных по-│

│ │ │ │и сортировка│ │верхностей;│

│ │ │ │по фракциям │ │заполнители│

│ │ │ │ │ │для бетона │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │5. Очистка│5. Поручни │5. По пря-│

│ │ │ │ремонт дефек-│ │мому назна-│

│ │ │ │тных участков│ │чению │

│ │ │ │поручней │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │6. Металло-│6. Утилиза-│

│ │ │ │ │лом │ция │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│47 │Лестница на│См. [п.46, гр.3](#sub_46)│1. Очистка│1. Железо-│1. По пря-│

│ │железобетон-│ │поверхностей,│бетонные │мому назна-│

│ │ных косоу-│ │заделка пов-│балки │чению для│

│ │рах, разби-│ │реждений, │ │устройства │

│ │раемая сво-│ │восстановле- │ │лестниц при│

│ │бодным уда-│ │ние закладных│ │ремонте и│

│ │лением эле-│ │деталей, ус-│ │реконструк-│

│ │ментов │ │тановка мон-│ │ции жилых│

│ │ │ │тажных прис-│ │домов, зда-│

│ │ │ │пособлений и│ │ний и соо-│

│ │ │ │т.п. │ │ружений │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │2. См. [п.3,](#sub_3)│2. Звенья│2. То же │

│ │ │ │гр.4 │металличес-│ │

│ │ │ │ │ких ограж-│ │

│ │ │ │ │дений │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │3. См. [п.46,](#sub_463)│3. Ступени │3. " │

│ │ │ │гр.4, поз.3 │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │4. См. [п.46,](#sub_464)│4. Щебень и│4. См.│

│ │ │ │гр.4, поз.4 │крошка раз-│п.46, гр.6,│

│ │ │ │ │личных │поз.4 │

│ │ │ │ │фракций │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │5. См. [п.46,](#sub_465)│5. Поручни │5. По пря-│

│ │ │ │гр.4, поз.5 │ │мому назна-│

│ │ │ │ │ │чению │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │6. Металло-│6. Утилиза-│

│ │ │ │ │лом │ция │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│48 │Каменные или│Ступени с ос-│1. Очистка,│1. Ступени │1. По пря-│

│ │железобетон-│татками раст-│заделка де-│ │мому назна-│

│ │ные ступени │вора, краски и│фектов и пов-│ │чению для│

│ │ │пыли, каменный│реждений │ │устройства │

│ │ │или бетонный│ │ │лестниц при│

│ │ │бой │ │ │ремонте и│

│ │ │ │ │ │реконструк-│

│ │ │ │ │ │ции жилых│

│ │ │ │ │ │домов, зда-│

│ │ │ │ │ │ний и соо-│

│ │ │ │ │ │ружений │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │2. См. [п.46,](#sub_464)│4. См.│4. См.│

│ │ │ │гр.4, поз.4 │п.46, гр.5,│п.46, гр.6,│

│ │ │ │ │поз.4 │поз.4 │

├─────┴────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┤

│ **IX. Фундаменты** │

├─────┬────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┬───────────┤

│49 │Фундаменты │Бутовый камень│Очистка кам-│Бутовый │По прямому│

│ │бутовые, │с остатками│ней от остат-│камень │назначению │

│ │разбираемые │раствора, ще-│ков раствора │ │для ремонта│

│ │при помощи│бень куски│ │ │фундаментов│

│ │отбойных │раствора │ │ │жилых до-│

│ │молотков │ │ │ │мов, зданий│

│ │ │ │ │ │и сооруже-│

│ │ │ │ │ │ний, а так-│

│ │ │ │ │ │же для уст-│

│ │ │ │ │ │ройства │

│ │ │ │ │ │фундаментов│

│ │ │ │ │ │временных │

│ │ │ │ │ │одноэтажных│

│ │ │ │ │ │зданий и│

│ │ │ │ │ │сооружений │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│50 │То же буто-│Бетонный и│Очистка от│Щебень и│Заполнители│

│ │бетонные │бутовый бой │остатков рас-│песок раз-│для низко-│

│ │ │ │твора механи-│личных │марочных │

│ │ │ │зированное │фракций │бетонов, │

│ │ │ │дробление, │ │подготовка │

│ │ │ │промывка сор-│ │под асфаль-│

│ │ │ │тировка по│ │товые и│

│ │ │ │фракциям │ │бетонные │

│ │ │ │ │ │покрытия │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│51 │То же, желе-│Бетонный бой,│Дробление │1. Бетонный│1. Заполни-│

│ │зобетонные │деформирован- │бетона, изв-│щебень и│тели для│

│ │ │ная арматура │лечение арма-│песок раз-│бетона │

│ │ │ │туры и зак-│личных │ │

│ │ │ │ладных дета-│фракций │ │

│ │ │ │лей, промывка│ │ │

│ │ │ │бетона и сор-│2. Металло-│2. Утилиза-│

│ │ │ │тировка по│лом │ция │

│ │ │ │фракциям │ │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│52 │То же, бе-│Бетонный бой │См. [п.50,](#sub_50)│См. п.50,│См. п.50,│

│ │тонные на│ │гр.4 │гр.5 │гр.6 │

│ │кирпичном │ │ │ │ │

│ │щебне │ │ │ │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│53 │То же, бе-│То же │То же │Гравий и│Заполнители│

│ │тонные │ │ │песок раз-│для бетона │

│ │ │ │ │личных │ │

│ │ │ │ │фракций │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│54 │То же, кир-│Кирпичный бой│1. Очистка,│1. Щебень и│1. Заполни-│

│ │пичные │с остатками│механизиро- │песок раз-│тели для│

│ │ │раствора │ванное дроб-│личных │низкомароч-│

│ │ │ │ление, про-│фракций │ных бето-│

│ │ │ │мывка и сор-│ │нов; подго-│

│ │ │ │тировка по│ │товка под│

│ │ │ │фракциям │ │асфальтовые│

│ │ │ │ │ │и бетонные│

│ │ │ │ │ │покрытия │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │2. Размол боя│2. Цемянка │2. Гидрав-│

│ │ │ │до максималь-│ │лически ак-│

│ │ │ │ной крупности│ │тивная до-│

│ │ │ │частиц 0,15 │ │бавка к│

│ │ │ │мм │ │цементу, │

│ │ │ │ │ │декоратив- │

│ │ │ │ │ │ное покры-│

│ │ │ │ │ │тие │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│55 │То же, сбор-│Целые и коло-│1. Очистка от│1. Бетонные│1. По пря-│

│ │ные железо-│тые бетонные│раствора, за-│фундамент- │мому назна-│

│ │бетонные │блоки с остат-│делка дефек-│ные блоки │чению │

│ │ │ками раствора │тов │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │2. Очистка от│2. Щебень и│2. Заполни-│

│ │ │ │раствора, ме-│песок раз-│тели для│

│ │ │ │ханизирован- │личных │бетона │

│ │ │ │ное дробле-│фракций │ │

│ │ │ │ние, промывка│ │ │

│ │ │ │и сортировка│ │ │

│ │ │ │по фракциям │ │ │

├─────┴────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┤

│ **X. Системы отопления** │

├─────┬────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┬───────────┤

│56 │Отопительные│Кирпич и по-│1. Механизи-│1. Кирпич и│1. По пря-│

│ │кирпичные │ловняк с ос-│рованная │половняк │мому назна-│

│ │печи, камины│татками раст-│очистка кир-│ │чению при│

│ │и кухонные│вора, куски и│пича и полов-│ │ремонте и│

│ │очаги │кирпичный бой │няка от раст-│ │реконструк-│

│ │ │ │вора │ │ции жилых│

│ │ │ │ │ │домов, зда-│

│ │ │ │ │ │ний и соо-│

│ │ │ │ │ │ружений │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │2. См. [п.31,](#sub_312)│2. См.│2. См.│

│ │ │ │гр.4, поз.2 │п.31, гр.5,│п.31, гр.6,│

│ │ │ │ │поз.2 │поз.2 │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │3. См. [п.31,](#sub_313)│3. │3. См.│

│ │ │ │гр.4, поз.3 │Цемянка │п.31, гр.6,│

│ │ │ │ │ │поз.3 │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│57 │Облицовка │Целые и коло-│Очистка от│Изразцы │По прямому│

│ │печей, ками-│тые изразцы,│раствора │прямые и│назначению │

│ │нов и кухон-│прямые и фа-│ │фасонные │ │

│ │ных очагов │сонные облицо-│ │облицовоч- │ │

│ │ │вочные плитки│ │ные плитки│ │

│ │ │с остатками│ │печей, │ │

│ │ │раствора │ │каминов и│ │

│ │ │ │ │кухонных │ │

│ │ │ │ │очагов │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│58 │Металличес- │Металлолом │ - │Металлолом │Утилизация │

│ │кие футляры│ │ │ │ │

│ │отопительных│ │ │ │ │

│ │печей │ │ │ │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│59 │Трубопроводы│Секции трубоп-│Отбор годных│1. Трубы│1. По пря-│

│ │внутридомо- │роводов │труб, очистка│водогазона-│мому назна-│

│ │вой разводки│ │их от грязи и│порные │чению │

│ │центрального│ │накипи, про-│ │ │

│ │отопления из│ │верка │2. Металло-│2. Утилиза-│

│ │стальных │ │ │лом │ция │

│ │водогазопро-│ │ │ │ │

│ │водных нео-│ │ │ │ │

│ │цинкованных │ │ │ │ │

│ │труб │ │ │ │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│60 │То же, из│Секции трубоп-│Отбор годных│1. Трубы│1. По пря-│

│ │стальных │роводов │труб, очистка│бесшовные │мому назна-│

│ │бесшовных │ │их от грязи и│ │чению │

│ │горячекатан-│ │накипи, про-│ │ │

│ │ных холодно-│ │верка │2. Металло-│2. Утилиза-│

│ │катанных и│ │ │лом │ция │

│ │холоднотяну-│ │ │ │ │

│ │тых труб │ │ │ │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│61 │Чугунные │Секция чугун-│Проверка и│1. Секция│1. По пря-│

│ │радиаторы │ного радиатора│очистка от│чугунного │мому назна-│

│ │ │ │накипи и гря-│радиатора │чению при│

│ │ │ │зи, замена│ │ремонте и│

│ │ │ │уплотнитель- │ │реконструк-│

│ │ │ │ных колец │ │ции жилых│

│ │ │ │ │ │домов, зда-│

│ │ │ │ │ │ний и соо-│

│ │ │ │ │ │ружений │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │2. Металло-│2. Утилиза-│

│ │ │ │ │лом │ция │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│62 │Одноходовые │Секция конвек-│Проверка и│1. Конвек-│1. По пря-│

│ │и многоходо-│тора │очистка труб│тор │мому назна-│

│ │вые стальные│ │от накипи и│ │чению │

│ │конвекторы │ │грязи и очис-│ │ │

│ │ │ │тка ребер│2. Металло-│2. Утилиза-│

│ │ │ │конвекторов │лом │ция │

│ │ │ │от пыли,│ │ │

│ │ │ │замена фасон-│ │ │

│ │ │ │ных частей │ │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│63 │Чугунные │Ребристые тру-│Проверка и│1. Ребрис-│1. По пря-│

│ │ребристые │бы чугунные │очистка, │тая труба│мому назна-│

│ │трубы с па-│ │замена фасон-│чугунная │чению │

│ │раллельным │ │ных частей │ │ │

│ │или последо-│ │ │2. Металло-│2. Утилиза-│

│ │вательным │ │ │лом │ция │

│ │присоедине- │ │ │ │ │

│ │нием │ │ │ │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│64 │Краны проб-│Краны пробко-│Проверка и│1. Краны │1. По пря-│

│ │ковые прохо-│вые проходные,│очистка от│ │мому назна-│

│ │дные, саль- │сальниковые, │накипи, про-│ │чению │

│ │никовые, │двойной регу-│верка и очис-│ │ │

│ │двойной ре-│лировки, спус-│тка от накипи│2. Металло-│2. Утилиза-│

│ │гулировки, │кные │с заменой уп-│лом │ция │

│ │спускные │ │лотнительной │ │ │

│ │ │ │прокладки │ │ │

│ │ │ │золотника и│ │ │

│ │ │ │прокладки │ │ │

│ │ │ │между корпу-│ │ │

│ │ │ │сом крана и│ │ │

│ │ │ │головкой на-│ │ │

│ │ │ │бивки │ │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│65 │Запорные │Запорный вен-│Проверка и│1. Запорные│1. По пря-│

│ │вентили │тиль │очистка от│вентили │мому назна-│

│ │ │ │накипи, заме-│ │чению │

│ │ │ │на уплотни-│ │ │

│ │ │ │тельной прок-│2. Металло-│2. Утилиза-│

│ │ │ │ладки золот-│лом │ция │

│ │ │ │ника и прок-│ │ │

│ │ │ │ладки между│ │ │

│ │ │ │корпусом вен-│ │ │

│ │ │ │тиля и голов-│ │ │

│ │ │ │кой набивки │ │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│66 │Чугунные │Задвижки чу-│Проверка и│1. Задвижки│1. По пря-│

│ │параллельные│гунные │очистка от│чугунные │мому назна-│

│ │и клиновид-│ │накипи, заме-│ │чению │

│ │ные задвижки│ │на латунных│ │ │

│ │ │ │уплотнитель- │2. Металло-│2. Утилиза-│

│ │ │ │ных колец и│лом │ция │

│ │ │ │прокладок │ │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│67 │Цилиндричес-│Расширительный│Проверка и│1. Цилинд-│1. По пря-│

│ │кие расшири-│бак │очистка от│рический │мому назна-│

│ │тельные баки│ │продуктов │расшири- │чению │

│ │ │ │коррозии и│тельный бак│ │

│ │ │ │накипи замена│ │ │

│ │ │ │уплотнитель- │2. Металло-│2. Утилиза-│

│ │ │ │ных муфтовых│лом │ция │

│ │ │ │соединений │ │ │

│ │ │ │переливной и│ │

│ │ │ │контрольной │ │

│ │ │ │трубок │ │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│68 │Проточные и│Воздухосборник│Проверка и│1. Возду-│1. По пря-│

│ │автоматичес-│ │очистка от│хосборник │мому назна-│

│ │кие возду-│ │накипи со│ │чению │

│ │хосборники │ │сменой зат-│ │ │

│ │ │ │ворного кла-│2. Металло-│2. Утилиза-│

│ │ │ │пана и уплот-│лом │ция │

│ │ │ │нительных │ │ │

│ │ │ │прокладок │ │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│69 │Грязевики │Грязевики │Проверка и│1. Грязеви-│1. По пря-│

│ │ │ │очистка от│ки │мому назна-│

│ │ │ │грязи │ │чению │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │2. Металло-│2. Утилиза-│

│ │ │ │ │лом │ция │

├─────┴────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┤

│ **XI. Системы холодного и горячего водоснабжения и внутренней** │

│ **канализации** │

├─────┬────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┬───────────┤

│70 │Трубопроводы│Секции трубоп-│Отбор, очист-│1. Трубы│1. По пря-│

│ │внутридомо- │роводов с мес-│ка от грязи и│водогазона-│мому назна-│

│ │вой разводки│тными коррози-│продуктов, │порные │чению │

│ │из стальных│онными пораже-│коррозии ис-│ │ │

│ │водогазопро-│ниями │пытания в со-│2. Металло-│2. Утилиза-│

│ │водных труб│ │ответствии с│лом │ция │

│ │с резьбовым│ │требованиями │ │ │

│ │или сварным│ │действующего │ │ │

│ │соединением │ │стандарта │ │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│71 │Чугунные │Чугунные кана-│Отбор, очист-│1. Чугунные│1. По пря-│

│ │канализаци- │лизационные │ка от грязи и│канализаци-│мому назна-│

│ │онные трубы│трубы и фасон-│отложений, │онные трубы│чению │

│ │и фасонные│ные части, им-│покрытие би-│и фасонные│ │

│ │части │еющие местные│тумным лаком,│части │ │

│ │ │повреждения │испытания в│ │ │

│ │ │ │соответствии │2. Металло-│2. Утилиза-│

│ │ │ │с требовани-│лом │ция │

│ │ │ │ями действу-│ │ │

│ │ │ │ющего стан-│ │ │

│ │ │ │дарта │ │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│72 │Латунные │Латунные водо-│Отбор, очист-│1. Латунные│1. По пря-│

│ │водоразбор- │разборные, ту-│ка от грязи и│водоразбор-│мому назна-│

│ │ные, туалет-│алетные краны│отложений, │ные, туале-│чению │

│ │ные краны и│и смесители, в│ремонт седел│тные краны │ │

│ │смесители │том числе с│и вентиляци-│и смесители│ │

│ │ │местными пов-│онных голо-│ │ │

│ │ │реждениями │вок, испыта-│2. Металло-│2. Утилиза-│

│ │ │седел и шпин-│ния в соот-│лом │ция │

│ │ │делей │ветствии с│ │ │

│ │ │ │требованиями │ │ │

│ │ │ │действующего │ │ │

│ │ │ │стандарта │ │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│73 │Поплавковые │Поплавковые │Отбор изде-│1. Поплав-│1. По пря-│

│ │клапаны к│клапаны к│лий, отвеча-│ковые кла-│мому назна-│

│ │смывным бач-│смывным бач-│ющих требова-│паны к│чению │

│ │кам │кам, в том│ниям действу-│смывным │ │

│ │ │числе с мест-│ющего стан-│бачкам │ │

│ │ │ными поврежде-│дарта, очист-│ │ │

│ │ │ниями │ка от грязи и│2. Металло-│2. Утилиза-│

│ │ │ │отложений, │лом │ция │

│ │ │ │испытания на│ │ │

│ │ │ │герметичность│ │ │

│ │ │ │запирания под│ │ │

│ │ │ │давлением. │ │ │

│ │ │ │Изделия, не│ │ │

│ │ │ │отвечающие │ │ │

│ │ │ │требованиям │ │ │

│ │ │ │действующего │ │ │

│ │ │ │стандарта, │ │ │

│ │ │ │ремонту не│ │ │

│ │ │ │подлежат │ │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│74 │Вентили за-│Вентили запор-│Отбор, очист-│1. Вентили│1. По пря-│

│ │порные про-│ные проходные│ка от грязи,│запорные │мому назна-│

│ │ходные, ла-│латунные и│устранение │проходные │чению │

│ │тунные и│чугунные, в│дефектов, от-│латунные и│ │

│ │чугунные │том числе с│ложений, ис-│чугунные, │ │

│ │задвижки │местными пов-│пытания в со-│задвижки │ │

│ │чугунные, │реждениями │ответствии с│чугунные │ │

│ │фланцевые │корпуса и вен-│требованиями │фланцевые │ │

│ │ │тильных голо-│действующих │ │ │

│ │ │вок, задвижки│стандартов │2. Металло-│2. Утилиза-│

│ │ │чугунные флан-│ │лом │ция │

│ │ │цевые │ │ │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│75 │Пожарные │Пожарные краны│Отбор изде-│1. Пожарные│1. По пря-│

│ │краны │в том числе с│лий, отвеча-│краны │мому назна-│

│ │ │местными пов-│ющих требова-│ │чению │

│ │ │реждениями │ниям действу-│ │ │

│ │ │ │ющего стан-│2. Металло-│2. Утилиза-│

│ │ │ │дарта, устра-│лом │ция │

│ │ │ │нение дефек-│ │ │

│ │ │ │тов и испыта-│ │ │

│ │ │ │ния │ │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│76 │Счетчики │Счетчики (во-│Отбор изде-│1. Счетчики│1. По пря-│

│ │(водомеры) │домеры) холод-│лий, отвеча-│холодновод-│мому назна-│

│ │холодновод- │новодные и│ющих требова-│ные и горя-│чению │

│ │ные и горя-│горячеводные, │ниям действу-│чеводные │ │

│ │чеводные │в том числе c│ющего стан-│ │ │

│ │ │повреждениями │дарта, очист-│2. Металло-│2. Утилиза-│

│ │ │механизмов и│ка от грязи и│лом │ция │

│ │ │корпусов │отложений, │ │ │

│ │ │ │передача │ │ │

│ │ │ │предприятиям │ │ │

│ │ │ │по ремонту и│ │ │

│ │ │ │госповерке │ │ │

│ │ │ │счетчиков │ │ │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│77 │Водогрейные │Водогрейные │Отбор годных│1. Колонки │1. По пря-│

│ │колонки │колонки, в том│колонок │ │мому назна-│

│ │ │числе с пов-│ │ │чению │

│ │ │реждениями │ │ │ │

│ │ │ │ │2. Металло-│2. Утилиза-│

│ │ │ │ │лом │ция │

├─────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│78 │Санитарно- │Санитарно-тех-│Отбор годных│1. Умываль-│1. По пря-│

│ │технические │нические при-│приборов, │ники │мому назна-│

│ │приборы │боры металли-│дробление │ │чению │

│ │ │ческие и фаян-│колотого фа-│ │ │

│ │ │совые, целые и│янса, промыв-│2. Мойки│2. То же │

│ │ │колотые, фаян-│ка и сорти-│металличес-│ │

│ │ │совый бой │ровка по│кие │ │

│ │ │ │фракциям │ │ │

│ │ │ │ │3. Раковины│3. " │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │4. Унитазы │4. " │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │5. Ванны │5. " │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │6. Смывные│6. " │

│ │ │ │ │бачки фаян-│ │

│ │ │ │ │совые │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │7. Смывные│7. " │

│ │ │ │ │бачки чу-│ │

│ │ │ │ │гунные │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │8. Сифоны│8. " │

│ │ │ │ │чугунные к│ │

│ │ │ │ │унитазам, │ │

│ │ │ │ │мойкам │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │9. Флюгарки│9. " │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │10. Сиденье│10. " │

│ │ │ │ │к унитазам │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │11. Щебень│11. Запол-│

│ │ │ │ │фаянсовый │нитель для│

│ │ │ │ │ │бетона │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │12. Метал-│12. Утили-│

│ │ │ │ │лолом │зация │

└─────┴────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┘