*Изменением N 1, утвержденным постановлением Госстандарта СССР от 25 октября 1989 г. N 3177, в настоящий ГОСТ внесены изменения*

*См. текст ГОСТ в предыдущей редакции*

**Государственный стандарт СССР ГОСТ 12.0.001-82 (CT СЭВ 829-88)  
"Система стандартов безопасности труда. Основные положения"  
(утв. постановлением Госстандарта СССР от 20 декабря 1982 г. N 4909)  
(с изменениями от 25 октября 1989 г.)**

**Occupational safety standards system.ruels**

Взамен ГОСТ 12.0.001-74

Срок введения с 1 июля 1983 г.

[1. Общие положения](#sub_100)

[2. Структура Системы и обозначение стандартов ССБТ](#sub_200)

[3. Объекты стандартизации ССБТ](#sub_300)

[4. Категории стандартов ССБТ](#sub_400)

[5. Согласование окончательных редакций проектов стандартов ССБТ](#sub_500)

[Приложение 1. Информационные данные о соответствии ГОСТ 12.0.001-82.](#sub_1000)

СТ СЭВ 829-77

Настоящий стандарт устанавливает цели, задачу и структуру Системы стандартов безопасности труда (далее - ССБТ), а также объекты стандартизации.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 829-88 в части пп. 1.1, 1.4, 2.1 и разд. 3.

**1. Общие положения**

1.1. **ССБТ** - комплекс взаимосвязанных стандартов, содержащих требования, нормы и правила, направленные на обеспечение безопасности, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда, кроме вопросов, регулируемых трудовым законодательством

1.2. Исключен

1.3. ССБТ не исключает действия норм и правил, утвержденных органами государственного надзора в соответствии с положением об этих органах. Нормы и правила, утверждаемые органами государственного надзора, и стандарты ССБТ должны быть взаимно увязаны.

1.4. Требования, установленные стандартами ССБТ в соответствии с областью их распространения, должны быть учтены в стандартах и технических условиях, в нормативно-технической, а также в конструкторской, технологической и проектной документации.

**2. Структура Системы и обозначение стандартов ССБТ**

2.1. ССБТ включает группы, приведенные в таблице.

┌──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│ Шифр группы │ Наименование группы │

├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤

│ 0 │Организационно-методические стандарты │

├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1 │Стандарты требований и норм по видам опасных и│

│ │вредных производственных факторов │

├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤

│ 2 │Стандарты требований безопасности к│

│ │производственному оборудованию │

├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤

│ 3 │Стандарты требований безопасности к производственным│

│ │процессам │

├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤

│ 4 │Стандарты требований к средствам защиты работающих │

└──────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘

2.2. Стандарты группы ["0"](#sub_2001) устанавливают:

организационно-методические основы стандартизации в области безопасности труда (цели, задачи и структура системы, внедрение и контроль за соблюдением стандартов ССБТ, терминология в области безопасности труда, классификация опасных и вредных производственных факторов и др.);

требования (правила) к организации работ, направленных на обеспечение безопасности труда (обучение работающих безопасности труда, аттестация персонала, методы оценки состояния безопасности труда и др.).

2.3. Стандарты группы ["1"](#sub_201) устанавливают:

требования по видам опасных и вредных производственных факторов, предельно допустимые значения их параметров и характеристик;

методы контроля нормируемых параметров и характеристик опасных и вредных производственных факторов;

методы защиты работающих от опасных и вредных производственных факторов.

2.4. Стандарты группы ["2"](#sub_202) устанавливают:

общие требования безопасности к производственному оборудованию;

требования безопасности к отдельным группам (видам) производственного оборудования;

методы контроля выполнения требований безопасности.

2.5. Стандарты группы ["3"](#sub_203) устанавливают:

общие требования безопасности к производственным процессам;

требования безопасности к отдельным группам (видам) технологических процессов;

методы контроля выполнения требований безопасности.

2.6. Стандарты группы ["4"](#sub_204) устанавливают:

требования к отдельным классам, видам и типам средств защиты;

методы контроля и оценки средств защиты;

классификацию средств защиты.

2.7. Исключен

2.8. Обозначение государственного стандарта ССБТ состоит из индекса (ГОСТ), регистрационного номера, первые две цифры которого (12) определяют принадлежность стандарта к комплексу ССБТ, последующая цифра с точкой указывает группу стандарта и три последующие цифры - порядковый номер стандарта в группе. Через тире указывается год утверждения стандарта.

**Примеры:** ГОСТ 12.1.025-81, ГОСТ 12.2.093-83, ГОСТ 12.3.036-84, ГОСТ 12.4.031-84.

Стандарты ССБТ должны иметь групповой заголовок: "Система стандартов безопасности труда".

**3. Объекты стандартизации ССБТ**

3.1. Объектами стандартизации ССБТ являются правила, нормы и требования, направленные на обеспечение безопасности труда:

1) основные положения системы стандартов безопасности труда;

2) метрологическое обеспечение безопасности труда;

3) классификация опасных и вредных производственных факторов;

4) термины и определения основных понятий в области безопасности труда;

5) общие требования безопасности по видам опасных и вредных производственных факторов (общие требования электробезопасности, пожаро- и взрывобезопасности и др.), а также методы защиты работающих от этих факторов;

6) методы контроля нормируемых параметров опасных и вредных производственных факторов;

7) предельно допустимые значения параметров опасных и вредных производственных факторов.

**Примечание.** Предельно допустимые значения параметров опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах устанавливаются в стандартах ССБТ по нормам, предложенным Минздравом СССР, и согласованию с министерствами и ведомствами не подлежат;

8) общие требования безопасности к производственному оборудованию и к группам производственного оборудования, а также методы контроля и оценки выполнения требований безопасности;

9) общие требования безопасности к комплексам производственного оборудования, работающим в автоматическом и/или полуавтоматическом режимах и методы контроля;

10) общие требования безопасности к производственным процессам и видам технологических процессов, а также методы контроля выполнения требований безопасности;

11) классификация средств защиты работающих;

12) общие технические требования к классам и видам средств защиты работающих;

13) методы контроля и оценки защитных и гигиенических свойств средств защиты работающих;

14) номенклатура показателей качества классов и видов средств защиты работающих;

15) общие требования к маркировке средств защиты работающих;

16) требования к цветам и знакам безопасности.

**4. Категории стандартов ССБТ**

4.1. Стандарты ССБТ групп [0](#sub_2001), [1](#sub_201), [2](#sub_202), [3](#sub_203), [4](#sub_204) являются государственными (республиканскими) стандартами.

4.2. В группе стандартов "[0](#sub_2001)" допускается разрабатывать стандарты предприятий.

**5. Согласование окончательных редакций проектов стандартов ССБТ**

5.1. Окончательные редакции проектов государственных (республиканских) стандартов ССБТ подлежат согласованию по ГОСТ 1.2-85.

5.1.1. Исключен.

5.1.2. Исключен.

5.2. Исключен.

5.3. Согласование окончательных редакций, стандартов предприятий по безопасности труда - по ГОСТ 1.4-85 с обязательным согласованием с профсоюзным комитетом предприятия (объединения) и учреждением санитарно-эпидемиологической службы, на обслуживании которого находится предприятие.

**Приложение**

**Справочное**

**Информационные данные о соответствии  
ГОСТ 12.0.001-82. СТ СЭВ 829-77**

[Пп. 1.1](#sub_11), [1.2](#sub_12), [2.2](#sub_22), [2.3](#sub_23), [2.4](#sub_24), [2.5](#sub_25), [2.6](#sub_26) ГОСТ 12.0.001-82 соответствуют пп. 1-8 СТ СЭВ 829-77, за исключением отнесения классификации средств защиты и подсистеме ["4"](#sub_204), включения в структуру Системы подсистемы "5" - "Стандарты требований безопасности к зданиям и сооружениям", включения в подсистему ["0"](#sub_2001) требований (правил) по организации работ, направленных на обеспечение безопасности труда, и внедрению и контролю за соблюдением стандартов.