*Изменением N 1, принятым постановлением Госстандарта РФ от 26 июня 2003 г. N 206-ст, в настоящий ГОСТ внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2004 г.*

*См. текст ГОСТа в предыдущей редакции*

**Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 12.0.006-2002  
"Система стандартов безопасности труда. Общие требования к системе управления охраной труда в организации"  
(принят постановлением Госстандарта РФ от 29 мая 2002 г. N 221-ст)  
(с изменениями от 26 июня 2003 г.)**

**System of standards for labor safety. General requirements on occupational health and safety management in organization system**

Дата введения - 1 января 2003 г.

[1. Область применения](#sub_1)

[2. Нормативные ссылки](#sub_2)

[3. Определения](#sub_3)

[4. Требования к системе управления охраной труда](#sub_4)

[5. Внедрение и обеспечение функционирования системы управления охраной](#sub_5)

труда

[6. Контроль результативности охраны труда](#sub_6)

[7. Рассмотрение (анализ) руководством организации функционирования](#sub_7)

системы управления охраной труда

[Приложение А. Библиография](#sub_1000)

**1. Область применения**

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к системе управления [охраной труда](#sub_312) в организации.

Требования, содержащиеся в настоящем стандарте, применимы к любой организации независимо от ее организационно-правовой формы, которая намерена:

- создавать [систему управления охраной труда](#sub_316);

- обеспечивать внедрение, функционирование и последовательное совершенствование системы управления охраной труда;

- проводить сертификацию системы управления охраной труда;

- проводить самооценку и самодекларацию соответствия функционирующей системы управления охраной труда требованиям охраны труда и настоящего стандарта.

**2. Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

- ГОСТ 12.0.002-80. "Система стандартов безопасности труда. Термины и определения". Издание официальное

- ГОСТ Р 51897-2002 Менеджмент риска. Термины и определения

- ГОСТ Р 51898-2002 Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты.

**3. Определения**

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

3.1. **Авария** - разрушение сооружений, оборудования, технических устройств, неконтролируемые взрыв и/или выброс опасных веществ, создающие угрозу жизни и здоровью людей.

3.2. **Аттестация рабочих мест по условиям труда** - система анализа и оценки состояния [условий труда](#sub_320) на рабочих местах.

3.2а **Аудит** - систематический, независимый и отражаемый в документах процесс получения и объективной оценки данных для определения степени соблюдения установленных критериев.

3.3. **Безопасность [продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации]** - Состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений [[4](#sub_4444)].

3.4. *Исключен*

*См. текст* [*пункта 3.4*](#sub_34)

3.5. **Безопасные условия труда** - условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов [[5](#sub_5555)].

3.5а Допустимый риск: По ГОСТ Р 51898.

3.6. **Заинтересованная сторона:** По ГОСТ Р 51897.

3.6а **Идентификация опасностей:** Процедура выявления опасностей, их характеристик, возможного проявления последствий.

3.7. **Компетентность:** Выраженная способность применять свои знания и умения.

3.8. **Несоответствие:** Невыполнение требований.

3.9. **Происшествие** - событие, которое приводит или может привести к несчастному случаю.

3.10. **Несчастный случай** - нежелательное событие, приводящее к смертельному исходу, травме или заболеванию работника.

3.11. **Организация работ по охране труда** - система взаимоувязанных мероприятий, направленных на обеспечение охраны труда.

3.12. **Охрана труда** - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия [[2](#sub_2222)].

3.12а **Оценка риска:** По ГОСТ Р 51897.

3.13. **Результативность** - измеримые результаты функционирования системы управления охраной труда, относящиеся к контролю и управлению рисками для здоровья и [безопасности](#sub_33) персонала и основывающиеся на политике охраны труда организации, ее целях и задачах.

3.14. **Риск:** По ГОСТ Р 51898.

3.14а Снижение риска: По ГОСТ Р 51897.

**Примечание.** При использовании в настоящем стандарте термина "риск" под ним подразумевают риск для здоровья и безопасности персонала.

3.15. **Сертификация работ по охране труда в организациях** - форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия работ по охране труда в организации требованиям технических регламентов, положений стандартов или условий договора.

3.16. **Система управления охраной труда** - часть общей системы управления организации, обеспечивающая управление рисками в области охраны здоровья и безопасности труда, связанными с деятельностью организации.

**Примечание.** Система включает организационную структуру, деятельность по планированию, распределению ответственности, процедуры, процессы и ресурсы для разработки, внедрения, достижения целей, анализа [результативности](#sub_313) политики и мероприятий охраны труда организации. Термин "управление" в системе управления охраной труда по смысловому значению соответствует термину "менеджмент" в системе менеджмента качества по стандартам ИСО серии 9000

3.17. **Средства [индивидуальной, коллективной] защиты работников** - технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных или опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения [[2](#sub_2222)].

3.18. **Травмобезопасность** - соответствие рабочих мест требованиям безопасности труда, исключающим травмирование работающих в условиях, установленных требованиями технических регламентов, положениями стандартов или условиями договоров.

3.19. **Требования безопасности (труда) (требования безопасности)** - по ГОСТ 12.0.002.

3.20. **Условия труда** - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника [[5](#sub_5555)].

3.21 **Управление риском:** По ГОСТ Р 51897.

3.22 **Технический регламент:** Документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицирован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, и указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации) [[4](#sub_4444)].

3.23 **Стандарт:** Документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правил осуществления и характеристик процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг [[4](#sub_4444)].

**4. Требования к системе управления охраной труда**

[4.1. Общие требования](#sub_41)

[4.2. Политика организации в области охраны труда](#sub_42)

[4.2а Идентификация опасностей, оценка риска и управление им](#sub_4201)

[4.3. Планирование мероприятий и функционирования системы управления](#sub_43)

охраной труда

**4.1. Общие требования**

4.1.1. Руководство организации, несущее ответственность за [охрану труда](#sub_312), должно обеспечивать разработку, внедрение и функционирование [системы управления охраной труда](#sub_316) в соответствии с установленными требованиями.

4.1.2. При создании системы управления охраной труда необходимо:

- определять законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации;

- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами деятельности организации;

- определять политику организации в области охраны труда;

- определять цели и задачи в области охраны труда, устанавливать приоритеты;

- разрабатывать организационную схему и программу для реализации политики и достижений ее целей, выполнения поставленных задач.

4.1.3. Система управления [охраной труда](#sub_312) должна предусматривать:

- планирование показателей условий и охраны труда;

- контроль плановых показателей;

- возможность осуществления корректирующих и предупредительных действий;

- внутренний аудит [системы управления охраной труда](#sub_316) и анализ ее функционирования с тем, чтобы обеспечивать соответствие этой системы принятой политике и ее последовательное совершенствование;

- возможность адаптации к изменяющимся обстоятельствам;

- возможность интеграции в общую систему управления (менеджмента) организации в виде отдельной подсистемы.

**4.2. Политика организации в области охраны труда**

4.2.1. Руководство должно:

- определять и документально оформлять политику, цели и задачи (обязательства) в области охраны труда;

- обеспечивать доведение принятой политики до всех работников организации, ее поддержку на всех уровнях управления и ее реализацию;

- периодически рассматривать (анализировать) и корректировать политику с целью обеспечения ее постоянного соответствия изменяющимся потребностям организации.

4.2.2. Политика организации в области охраны труда должна:

- определять общие цели по улучшению [условий](#sub_320) и [охраны труда](#sub_312) работников;

- соответствовать характеру и масштабу рисков, а также быть увязанной с хозяйственными целями организации;

- включать обязательство руководства организации (работодателя) по соответствию условий и охраны труда в организации законодательству в области охраны труда (государственным нормативным требованиям охраны труда);

- включать обязательство руководства организации по постоянному улучшению условий и охраны труда, формированию общественных органов и служб охраны труда, обеспечению социального партнерства, информированию работников об условиях труда на рабочих местах, существующих производственных рисках, полагающихся компенсациях за нанесение вреда здоровью;

- предусматривать основу для установления целей и задач по охране труда и их анализа;

- быть доступной [заинтересованным сторонам](#sub_36).

4.2.3. Цели должны соответствовать политике в области охраны труда, включая необходимость последовательного улучшения условий и охраны труда. При разработке целей должны быть рассмотрены и учтены государственные нормативные требования охраны труда и другие требования, производственные [риски](#sub_314), технологические операции, производственные, функциональные, финансовые и другие хозяйственные требования.

Цели в области охраны труда должны быть установлены применительно к каждой функции и уровню управления внутри организации.

Цели и задачи по охране труда должны иметь, по возможности, количественное выражение.

**4.2а Идентификация опасностей, оценка риска и управление им**

4.2а.1 Основные положения

Организация должна разрабатывать, внедрять и поддерживать в рабочем состоянии процедуры идентификации опасностей, оценки рисков и внедрения необходимых мер защиты от них. Эти процедуры должны гарантировать:

а) идентификацию опасностей;

б) оценку риска;

в) управление риском;

г) регулярную оценку потребности в действиях, указанных в перечислениях а) - в).

4.2а.2 Идентификация опасностей

Идентификация опасностей на рабочих местах должна учитывать:

а) ситуации, события, комбинации обстоятельств, которые потенциально могут приводить к травме или заболеванию работника;

б) причины возникновения потенциального заболевания, связанного с выполняемой работой, продукцией или услугой;

в) сведения о ранее имевших место травмах, заболеваниях или происшествиях.

Идентификация опасностей процессов должна включать рассмотрение:

а) организации работ, управления их выполнением;

б) проектирования рабочих мест, технологических процессов, оборудования;

в) монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта оборудования (помещений);

г) характеристик приобретаемых товаров и услуг.

4.2а.3 Оценка риска

Все риски, связанные с каждой из идентифицированных опасностей, следует анализировать, оценивать и упорядочивать по приоритетам необходимости исключения или снижения риска. При этом следует рассматривать как нормальные условия функционирования производства, так и случаи отклонения в работе, связанные с происшествиями и возможными аварийными ситуациями.

Оценке подвергают текущую и будущую деятельность.

Риски, которые признаны неприемлемыми, должны быть использованы как исходные данные для разработки целей и задач в области охраны труда.

4.2а.4 Управление рисками

Все идентифицированные риски подлежат управлению, с учетом приоритетов применяемых мер, в качестве которых используют:

- исключение опасной работы (процедуры);

- замену опасной работы (процедуры);

- инженерные (технические) методы ограничения воздействия опасностей;

- административные методы ограничения воздействия опасностей;

- средства коллективной и индивидуальной защиты.

При выполнении работ с высоким уровнем риска должны даваться письменные разрешения на проведение таких работ.

4.2а.5 Аттестация рабочих мест по условиям труда

При аттестации рабочих мест проводят оценку условий труда и травмобезопасности рабочих мест. При этом учитывают наличие средств коллективной защиты, обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты и определяют эффективность этих средств.

**4.3. Планирование мероприятий и функционирования системы управления охраной труда**

4.3.1.Исключен

*См. текст* [*пункта 4.3.1*](#sub_431)

4.3.2. Организация должна формировать и своевременно корректировать перечень (реестр) факторов, влияющих на [охрану труда](#sub_312), которые она может контролировать и на которые она может воздействовать. Организация должна устанавливать приоритеты, выявлять те факторы, которые оказывают или могут оказывать значительные воздействия на условия и охрану труда, и гарантировать принятие во внимание этих факторов при определении целей в области охраны труда. Организация должна постоянно актуализировать эту информацию.

4.3.3. Организация должна устанавливать и поддерживать в рабочем состоянии документально оформленные цели и задачи по охране труда для каждого подразделения и уровня управления организации.

При установлении и анализе целей и задач по охране труда организация должна учитывать:

- требования законодательных актов, государственные нормативные требования охраны труда;

- важные факторы охраны труда, технологические финансовые, эксплуатационные и другие особенности хозяйственной деятельности организации;

- ресурсные возможности;

- политику организации в области охраны труда, включая обязательство по предотвращению [несчастных случаев](#sub_310) и профессиональных заболеваний;

- мнение [заинтересованных сторон](#sub_36).

4.3.4. Программа улучшения условий и охраны труда

4.3.4.1. Руководство должно определять и документально оформлять программу улучшения условий и охраны труда, уделяя внимание следующим действиям по реализации требований охраны труда:

- подготовке программы улучшения условий и охраны труда;

- определению и приобретению необходимых средств управления производственными процессами, оборудования (включая компьютеры, контрольно-измерительную аппаратуру), [средств индивидуальной и коллективной защиты работников](#sub_317);

- разъяснению работникам степени соответствия рабочих мест установленным требованиям [условий](#sub_320) и [охраны труда](#sub_312), а также приобретению работниками навыков, необходимых для достижения требуемого уровня [безопасности](#sub_33) труда;

- совершенствованию и актуализации, если это необходимо, методов управления охраной труда и средств контроля;

выяснению перспективных тенденций в области охраны труда, включая оценку возможностей превышения организацией современного технического уровня обеспечения охраны труда;

- выявлению и контролю вредных и опасных производственных факторов и работ, при наличии которых необходим предварительный и периодический медицинский осмотр.

4.3.4.2. Программу улучшения условий и охраны труда следует регулярно пересматривать с запланированными интервалами. При необходимости программа должна учитывать изменения в деятельности организации (в том числе изменения технологических процессов и оборудования), изменения оказываемых услуг или условий функционирования. Такая программа должна также предусматривать:

- распределение ответственности за достижение целей и задач, нормативных показателей условий и охраны труда для каждого подразделения и уровня управления в организации;

- обеспеченность необходимыми ресурсами;

- средства и сроки, в которые должны быть достигнуты цели и решены задачи программы.

**Примечание.** Указанная программа улучшения условий и охраны труда может содержать ссылки на соответствующие документированные методы, составляющие неотъемлемую часть [системы управления охраной труда](#sub_316).

**5. Внедрение и обеспечение функционирования системы  
управления охраной труда**

[5.1. Структура работ и распределение ответственности](#sub_51)

[5.2. Исключен](#sub_52)

[5.3. Обучение, квалификация и компетентность персонала](#sub_53)

[5.4. Исключен](#sub_54)

[5.5. Подготовленность к аварийным ситуациям](#sub_55)

[5.6. Передача и обмен информацией](#sub_56)

[5.7. Документация системы управления охраной труда](#sub_57)

[5.8. Управление производственно-технологическими операциями](#sub_58)

**5.1. Структура работ и распределение ответственности**

5.1.1. Обязанности по обеспечению [безопасных условий](#sub_35) и [охраны труда](#sub_312) в организации в соответствии с законодательством Российской Федерации [[2](#sub_2222)] возлагают на руководителя организации (работодателя).

5.1.2. В организации должен быть назначен руководитель (специальный представитель руководства), который независимо от других возложенных на него обязанностей должен нести ответственность и обладать полномочиями для:

- организации разработки, внедрения и обеспечения функционирования [системы управления охраной труда](#sub_316) в соответствии с настоящим стандартом;

- обеспечения выполнения всех нормативных требований охраны труда на всех рабочих местах и во всех областях деятельности организации;

- инициирования проведения мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда, совершенствование системы управления охраной труда, а также на предупреждение профессиональных заболеваний, [несчастных случаев](#sub_310) и [аварий](#sub_31);

- выявления и регистрации любых проблем, касающихся [условий](#sub_320) и [охраны труда](#sub_312);

- выработки рекомендаций и обеспечения выполнения решений по совершенствованию охраны труда;

- организации работ по аттестации рабочих мест по по условиям труда;

- проверки выполнения принятых решений;

- управления устранением [несоответствий](#sub_38);

- регулярного представления отчетности о функционировании системы управления охраной труда с целью анализа и использования ее руководством организации для совершенствования системы управления охраной труда.

**Примечание.** В обязанности представителя руководства может также входить поддержание связи с органами государственного и общественного контроля за охраной труда, другими, [заинтересованными сторонами](#sub_36) по вопросам условий и охраны труда организации.

5.1.3. Для обеспечения соблюдения нормативных требований и эффективного управления охраной труда должны быть определены и документированы обязанности, ответственность, полномочия руководителей разного уровня, лиц, управляющих, выполняющих и проверяющих работы.

5.1.4. Руководство организации должно определять требования к ресурсам, необходимым для управления охраной труда, обеспечивать контроль за использованием ресурсов, назначать подготовленный персонал для выполнения работ и проверок, включая внутренние аудиты условий и охраны труда.

**Примечание.** Под ресурсами подразумеваются кадры с их специальными знаниями и опытом, технические и финансовые ресурсы.

5.1.5. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением, а также для организации сотрудничества в области охраны труда между руководством организации и работниками (персоналом) в соответствии с действующим законодательством создают службы охраны труда или назначают работников, на которых (наряду с основной работой) возлагают выполнение обязанностей по охране труда, создают комитеты (комиссии) по охране труда и выбирают уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда [[2](#sub_2222)], [[5](#sub_5555)].

5.2. *Исключен*

*См. текст* [*пункта 5.2*](#sub_52)

**5.3. Обучение, квалификация и компетентность персонала**

5.3.1. Организация должна выявлять потребности в обучении персонала для компетентного выполнения работ, включая обучение по охране труда.

5.3.2. Работники должны быть обучены с учетом специфики выполняемых работ, иметь соответствующую квалификацию и [компетентность](#sub_37), необходимые для безопасного выполнения рабочих заданий.

5.3.3. Организация должна устанавливать методы, подтверждающие наличие у работника соответствующих знаний, касающихся:

- обязанностей работника в области охраны труда в соответствии с действующим законодательством [[2](#sub_2222)];

- фактических или потенциальных последствий его деятельности на уровень безопасности труда;

- понимания ответственности за соответствие его действий политике организации в области охраны труда, требованиям охраны труда и системы управления [охраной труда](#sub_312), включая действия работника в аварийных ситуациях;

- возможных последствий несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций.

5.3.4. В процессе обучения работников и проверки их знаний по охране труда должны быть учтены различные уровни ответственности обучаемого, требуемой компетентности и риска на рабочих местах.

5.3.5. Служба охраны труда или работник, на которого возложены (наряду с основной работой) обязанности по охране труда, должны:

- ознакомить работников с состоянием охраны труда в организации, в том числе охраны здоровья и безопасности труда, проводить вводный инструктаж;

- контролировать своевременное и качественное проведение с работниками первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажей по охране труда;

- вовлекать работников в разработку и рассмотрение политики и методов управления рисками в организации.

5.3.6 Руководители подразделений, работ и иные должностные лиц, на которые возложены обязанности по созданию безопасных условий труда, должны проводить с работниками первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи.

5.4. *Исключен*

*См. текст* [*пункта 5.4*](#sub_54)

**5.5. Подготовленность к аварийным ситуациям**

5.5.1. Организация должна разрабатывать и обеспечивать практическое использование методов выявления возможностей возникновения аварийных ситуаций, а также методов реагирования на них путем предотвращения или смягчения их последствий, сокращения [несчастных случаев](#sub_310) и заболеваемости на производстве, связанных с последствиями [аварий](#sub_31).

5.5.2. Организация должна иметь планы действий персонала в возможных аварийных ситуациях, ликвидации их последствий.

5.5.3. Организация должна анализировать и корректировать (при необходимости) планы и мероприятия по подготовленности к аварийным ситуациям, их предотвращения и ликвидации последствий. Организация также должна периодически проверять практическую подготовленность персонала к действиям в аварийных ситуациях.

**5.6. Передача и обмен информацией**

[Система управления охраной труда](#sub_316) организации должна обеспечивать:

- передачу информации об условиях и охране труда между различными уровнями управления и подразделениями организации;

- получение необходимой информации по охране труда от внешних заинтересованных организаций, ее документальное оформление;

- передачу информации по условиям и охране труда для [заинтересованных сторон](#sub_36).

**5.7. Документация системы управления охраной труда**

5.7.1. Организация должна разрабатывать и обеспечивать ведение документации (на бумажных носителях или в электронном виде), которая устанавливает и описывает основные процедуры [системы управления охраной труда](#sub_316) в их взаимодействии.

**Примечания:** 1. Документация может включать утвержденное руководством положение или другой нормативный документ по управлению охраной труда.

2. Важно, чтобы документация была в минимальном объеме, достаточном для ее результативного использования.

5.7.2. Документация должна быть удобочитаемой, легко идентифицируемой, сопровождаться указанием даты введения в действие и срока действия. Документация должна храниться в учтенной форме в течение установленного срока. Должны быть установлены методы и определены обязанности, касающиеся разработки и обновления документов различного вида. Эти методы должны своевременно корректироваться.

5.7.3. Организация должна разрабатывать и поддерживать методы контроля документации и контроля данных, требуемых настоящим стандартом, с тем, чтобы:

- документы периодически анализировались, при необходимости корректировались и переутверждались уполномоченными лицами;

- копии учтенных документов и принятых данных были доступными на всех местах, где их использование существенно для эффективного функционирования системы управления [охраной труда](#sub_312);

- отмененные документы и данные соответственно изымались из всех мест их хранения, рассылки и применения или защищались каким-либо другим способом, исключающим их непреднамеренное использование;

- архивированные документы и данные, относящиеся к законодательно регулируемым требованиям, сохранялись в соответствии с требованиями соответствующих нормативных актов или для сохранения накопленных сведений. При этом устаревшие документы и данные должны быть соответственно обозначены.

**5.8. Управление производственно-технологическими операциями**

Организация должна определять те операции и виды деятельности, которые связаны с выявленными опасностями и факторами охраны труда, согласующимися с ее политикой и целями в области охраны труда. Организация должна планировать эти виды деятельности, включая техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт оборудования, с тем, чтобы гарантировать выполнение соответствующих нормативных требований охраны труда путем:

- установления и обеспечения выполнения процедур, направленных на устранение отклонений от политики организации, целей и задач в области охраны труда;

- выполнения установленных функциональных критериев (нормативных требований) к процессам;

- установления и обеспечения использования методов выявления рисков, связанных с работой оборудования, используемым сырьем, комплектующими, услугами, получаемыми и используемыми организацией, и информирования поставщиков и подрядчиков о соответствующих требованиях;

- разработки и использования методов проектирования оснащения рабочих мест, производственных процессов, оборудования с учетом требований эргономики, обеспечивая исключение или снижение производственного [риска](#sub_314) непосредственно в месте его проявления.

**6. Контроль результативности охраны труда**

[6.1. Методы периодической оценки состояния охраны труда](#sub_61)

[6.2. Несоответствия, проверочные, корректирующие и предупредительные](#sub_62)

действия

[6.3. Аварии, несчастные случаи и происшествия](#sub_63)

[6.4. Записи и управление записями](#sub_64)

[6.5. Аудит системы управления охраной труда](#sub_65)

[6.6. Исключен](#sub_66)

**6.1. Методы периодической оценки состояния охраны труда**

6.1.1. Организация должна устанавливать и своевременно корректировать методы периодической оценки соответствия состояния [охраны труда](#sub_312) действующему законодательству, государственным нормативным требованиям охраны труда.

6.1.2. Организация должна разрабатывать и обеспечивать функционирование процессов регулярного слежения, измерения и регистрации [результативности](#sub_313) операций, способных воздействовать на [условия труда](#sub_320). Эти процессы должны касаться:

- проведения необходимых качественных и количественных оценок в соответствии с установленными требованиями, целями организации в области охраны труда;

- измерения результатов соответствия установленным критериям (нормативным показателям) функционирования и государственным нормативным требованиям охраны труда;

- регистрации [несчастных случаев](#sub_310), профессиональных заболеваний, [происшествий](#sub_39) и других свидетельств недостаточной эффективности [системы управления охраной труда](#sub_316);

- регистрации данных и результатов контроля и измерений, достаточных для последующего проведения анализа результатов оперативного контроля за соответствием целям охраны труда и выработки необходимых корректирующих и предупредительных действий;

- обследования состояния здоровья работников.

**Примечание.** В случаях, определенных законодательством, должны быть обеспечены мониторинг и регистрация данных о здоровье работников, подвергающихся определенным опасностям.

6.1.3. Организация должна располагать данными о нормативных требованиях поверки оборудования и аппаратуры контроля, измерения и обеспечивать своевременное техническое обслуживание и поверку этих средств. Запись о проведенных поверках следует регистрировать и сохранять.

**6.2. Несоответствия, проверочные, корректирующие и предупредительные  
действия**

6.2.1. Организация должна устанавливать и своевременно корректировать методы выявления и анализа [несоответствий](#sub_38), принятия мер для смягчения последствий их проявления, а также по инициированию и выполнению проверочных, корректирующих и предупредительных действий. Любое корректирующее или предупредительное действие, предпринятое для устранения причин действительного или потенциального несоответствия, должно быть соразмерно выявленному уровню воздействия на условия и охрану труда.

6.2.2. Организация должна осуществлять своевременную корректировку документированных методов, связанных с проверочными, корректирующими и предупредительными действиями, а также регистрировать эти действия.

**6.3. Аварии, несчастные случаи и происшествия**

6.3.1. Организация должна разрабатывать процедуры и обеспечивать выполнение:

- сбора данных и проведения анализа [аварий](#sub_31), [несчастных случаев](#sub_310), [происшествий](#sub_39) и других [несоответствий](#sub_38);

- смягчения последствий аварий, несчастных случаев;

- корректирующих и предупредительных действий для исключения фактических или потенциальных несоответствий (предполагаемые корректирующие и предупредительные меры следует оценивать по уровню риска, связанного с их реализацией);

- анализа [результативности](#sub_313) предпринятых корректирующих и предупредительных действий;

- обязательного социального страхования работников от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

6.3.2. Организация должна регистрировать все изменения в документации, обусловленные предпринятыми корректирующими и предупредительными действиями.

**6.4. Записи и управление записями**

6.4.1. Организация должна разрабатывать и поддерживать методы ведения записей по [охране труда](#sub_312), включая сведения об обучении и инструктажах работников, о результатах внутренних аудитов охраны труда, результатах анализа руководством [системы управления охраной труда](#sub_316).

6.4.2. Записи по охране труда должны быть четкими, определенными, отражающими все виды деятельности организации, доступными и иметь защиту от повреждения, разрушения, а также должны сохраняться в течение установленного срока. Сроки хранения должны быть указаны на документах, содержащих записи.

6.4.3. Записи следует актуализировать и хранить в порядке, установленном в организации, для анализа и подтверждения соответствия состояния управления охраной труда требованиям настоящего стандарта.

**6.5. Аудит системы управления охраной труда**

6.5.1. Организация должна разрабатывать и своевременно корректировать планы и методы проведения аудита [системы управления охраной труда](#sub_316).

6.5.2. Аудит системы управления охраной труда проводят для:

- определения наличия в организации функционирующей системы управления охраной труда, определения соответствия системы управления охраной труда требованиям настоящего стандарта, положениям политики в области охраны труда;

- определения качества функционирования системы управления охраной труда, оценки [результативности](#sub_313) достижения целей, выполнения задач (мероприятий) по охране труда, своевременности их корректировки;

- рассмотрения и учета результатов предыдущих аудитов системы управления охраной труда;

- представления информации по результатам аудита системы управления [охраной труда](#sub_312) руководству организации.

6.5.3. План проведения аудита системы управления охраной труда должен основываться на результатах оценки производственных [рисков](#sub_314) и результатах предыдущих внутренних проверок системы управления охраной труда.

Методы аудита системы управления охраной труда должны соответствовать требованиям к их проведению, назначению, периодичности, уровню квалификации и [компетентности](#sub_37) лиц, осуществляющих аудит.

6.5.4. По результатам аудита системы управления охраной труда составляют отчеты.

6.5.5. Аудит системы управления охраной труда по возможности проводят лица, не несущие прямой ответственности за охрану труда и не зависимые от проверяемой деятельности.

**Примечание.** Термин "независимый" не обязательно означает внешний по отношению к организации.

6.6. *Исключен*

*См. текст* [*пункта 6.6*](#sub_651)

**7. Рассмотрение (анализ) руководством организации функционирования  
системы управления охраной труда**

7.1. Руководство организации (работодатель) должно через определенные промежутки времени анализировать функционирование [системы управления охраной труда](#sub_316) с целью обеспечения ее [результативности](#sub_313), соответствия требованиям настоящего стандарта, а также обеспечения реализации принятой политики в области охраны труда.

7.2. Процесс анализа системы должен основываться на уверенности в том, что вся необходимая информация собрана и позволяет руководству вынести объективную оценку системы. Результаты анализа системы следует документировать.

7.3. Результаты анализа системы используют для проведения необходимых изменений в политике, целях и задачах в управлении охраной труда, учитывая данные внутренних аудитов системы управления охраной труда, изменений внешних обстоятельств и требований последовательного улучшения системы.

**Приложение А**

**(Справочное)**

**Библиография**

[1] Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. Утверждено постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 14.03.97 N 12.

[2] Федеральный закон от 17.07.99 N 181-ФЗ "Об основах охраны труда в Российской Федерации".

[3] Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.00 N 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда".

[4] Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ.

[5] Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ.