**Постановление Госгортехнадзора РФ от 30 октября 1998 г. N 63
"Об утверждении Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства"**

Федеральный горный и промышленный надзор России постановляет:

1. Утвердить [Правила](#sub_1000) аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

2. Первому заместителю Начальника Госгортехнадзора России Е.А.Малову в недельный срок, утвердить доработанные с учетом высказанных замечаний и предложений, мероприятия по вводу в действие Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

3. Управлению по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями до 01.12.98 г. подготовить проект постановления Госгортехнадзора России о разработке нормативных документов по аттестации технологии сварки, сварочных материалов и оборудования.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник Госгортехнадзора России  | В.Д.Лозовой |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 марта 1999 г.

Регистрационный N 1721

**Правила
аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства
(утв.** [**постановлением**](#sub_0) **Госгортехнадзора РФ от 30 октября 1998 г. N 63)**

*В соответствии с Общероссийским строительным каталогом настоящим Правилам присвоен шифр ПБ 03-273-99*

**I. Общие положения**

1.1. Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" [\*](#sub_11111) и Положением о Госгортехнадзоре России, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18.02.93 г. N 234[\*\*.](#sub_11112)

1.2. Аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства проводится в целях установления достаточности их теоретической и практической подготовки, проверки их знаний и навыков и предоставления права сварщикам и специалистам сварочного производства выполнять работы на объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России.

1.3. **Система аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (САСв)** - комплекс требований, определяющих правила и процедуру аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, занятых на работах по изготовлению, реконструкции, монтажу и ремонту оборудования и объектов, надзор за которыми осуществляет Госгортехнадзор России.

1.4. САСв определяет:

[уровни профессиональной подготовки](#sub_1102) специалистов сварочного производства;

структуру и принципы формирования аттестационных органов;

требования к образованию и [специальной подготовке](#sub_1103) сварщиков и специалистов сварочного производства;

порядок аттестации сварщиков;

порядок аттестации специалистов сварочного производства;

порядок ведения реестра системы аттестации.

1.5. САСв устанавливает четыре уровня профессиональной подготовки:

I уровень - аттестованный сварщик;

II уровень - аттестованный мастер-сварщик;

III уровень - аттестованный технолог-сварщик;

IV уровень - аттестованный инженер-сварщик.

Присвоение уровня не отменяет присвоенного квалификационного разряда по действующей системе согласно Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКЗ 016-94), введенному в действие постановлением Госстандарта России от 26.12.94 г. N 367.

1.6. Аттестованные сварщики и специалисты сварочного производства допускаются к выполнению тех видов деятельности, которые указаны в их [аттестационных удостоверениях.](#sub_1110)

1.7. Специалисты сварочного производства, участвующие в работе аттестационных органов, должны быть аттестованы на право проведения работ по подготовке и аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

1.8. В настоящих Правилах использованы основные понятия, термины и определения по сварочному производству и аттестации персонала по сварочному производству, приведенные в [Приложении 1.](#sub_1100)

**II. Организационная структура системы аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства**

2.1. Организационная структура САСв включает в себя:

Госгортехнадзор России;

Национальный аттестационный комитет по сварочному производству (НАКС);

головные аттестационные центры (ГАЦ);

аттестационные центры (АЦ);

аттестационные пункты (АП);

2.2. Госгортехнадзор России:

- устанавливает порядок подготовки и проверки знаний промышленного персонала (основных профессий) и специалистов подконтрольных предприятий и объектов по вопросам безопасного ведения работ и контролирует его соблюдение;

- выдает аттестационным центрам лицензии на подготовку (переподготовку) работников для опасных производственных объектов в необразовательных учреждениях.

Представители органов Госгортехнадзора России участвуют в аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

2.3. [НАКС](#sub_2103) является организационно-структурной частью САСв. Его деятельность определяется требованиями Федерального закона от 12.01.96 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" [\*\*\*](#sub_11113), Уставом и Положением о НАКС, утвержденными и зарегистрированными в установленном порядке.

При реализации системы аттестации НАКС в соответствии с Уставом обеспечивает:

- разработку и представление Госгортехнадзору России для утверждения нормативных и методических документов по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства;

- проведение экспертных обследований создаваемых аттестационных центров;

- методическое и консультационное содействие деятельности аттестационных центров;

- обобщение опыта деятельности аттестационных центров и международного опыта по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства для разработки предложений по совершенствованию системы аттестации.

2.4. Головные аттестационные и аттестационные центры - организации, осуществляющие проверку знаний и умений аттестуемых сварщиков и специалистов сварочного производства в соответствии с требованиями настоящих Правил. Центры учреждают в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В своей деятельности центры руководствуются требованиями Устава и Положения об аттестационных центрах, утвержденными и зарегистрированными в установленном порядке.

Для получения лицензии на проведение аттестационной работы аттестационные центры направляют в органы Госгортехнадзора России заявку и комплект документов в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

2.5. Аттестация сварщиков выполняется на производственной базе аттестационного центра или его аттестационных пунктов. Аттестационный пункт - орган САСв в составе аттестационного центра, обеспечивающий проведение аттестационных экзаменов сварщиков и действующий на основании Положения об аттестационном пункте, утвержденном в установленном порядке.

2.6. Прием аттестационных экзаменов осуществляется [аттестационными комиссиями.](#sub_1107)

Состав аттестационных комиссий аттестационных центров формируется из квалифицированных специалистов сварочного производства II, III и IV уровней, прошедших аттестацию на право работы в аттестационных органах, далее экзаменаторов.

Участие представителей Госгортехнадзора России в работе аттестационных комиссий ГАЦ и АЦ обязательно.

2.7. В состав аттестационных комиссий должны входить:

при аттестации сварщиков на [I](#sub_151) уровень - не менее одного специалиста [IV](#sub_154) и двух специалистов [III](#sub_153) и/или [II](#sub_152) уровня;

при аттестации специалистов на II и III уровень - не менее одного специалиста IV и двух специалистов III уровней;

при аттестации специалистов на IV уровень - не менее трех специалистов IV уровня.

**Примечания:**

1. В состав аттестационной комиссии не должны входить представители организации-работодателя, а также лица, осуществлявшие обучение ([специальную подготовку](#sub_1103)) аттестуемых сварщиков и специалистов сварочного производства.

2. По представлению своих территориальных органов на основании экспертного заключения НАКС Госгортехнадзор России может разрешить отдельным предприятиям (организациям) включать в состав аттестационных комиссий для первичной и внеочередной аттестаций сварщиков специалистов этого предприятия, аттестованных на право работы в аттестационных комиссиях в соответствии с требованиями настоящих Правил, при условии, что председателем комиссии является независимый представитель аттестационного центра.

3. Для указанных выше предприятий (организаций) допускается возможность проведения дополнительной и периодической аттестаций сварщиков, работающих на этом предприятии (организации), аттестационными комиссиями, сформированными из работников этого предприятия, аттестованных на право работы в аттестационных комиссиях в соответствии с требованиями настоящих Правил. Дополнительная аттестация проводится по способу сварки, на который сварщик аттестован при первичной аттестации.

2.8. Кандидаты, претендующие на присвоение [уровня профессиональной подготовки](#sub_1102), имеют право обращаться в любой аттестационный центр. Аттестационные удостоверения, выдаваемые центрами аттестованным сварщикам и специалистам сварочного производства, действительны на всей территории России.

**III. Требования к профессиональной подготовке сварщиков и специалистов сварочного производства**

3.1. Кандидат, претендующий на получение какого-либо уровня, должен иметь общее образование и [профессиональную подготовку](#sub_1101) в соответствии с требованиями, приведенными в [Приложении 2, табл.1.](#sub_1210)

3.2. Перед аттестацией сварщиков и специалистов сварочного производства должна проводиться [специальная подготовка](#sub_1103) по программам, утвержденным с Госгортехнадзором России.

Программы должны составляться с учетом уровня профессиональной подготовки специалистов и направлений их производственной деятельности и включать разделы по сварочному оборудованию, основным и сварочным материалам, технологии сварки, контролю качества сварных соединений, дефектам сварных соединений и способам их исправления, а также правилам безопасного выполнения сварочных работ.

По решению комиссии к аттестации могут быть допущены специалисты сварочного производства, прошедшие специальную подготовку самостоятельно в соответствии с утвержденной программой.

3.3. Требования к необходимому производственному стажу работы по специальности аттестуемых сварщиков и специалистов сварочного производства приведены в Приложении 2, [табл.2.](#sub_1220) и [3.](#sub_1230)

**IV. Аттестация сварщиков**

4.1. Сварщики подлежат аттестации на право выполнения сварочных и наплавочных работ конкретными видами (способами) сварки плавлением, осуществляемыми вручную, механизированными (полуавтоматическими) и автоматизированными методами при работах на объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России.

Настоящие Правила могут быть применены при аттестации сварщиков, выполняющих сварочные и наплавочные работы другими видами (способами) сварки, на которые аттестационными органами разработаны методические документы по аттестации, например по контактной сварке, восстановительной и усиливающей наплавке, пайке металлов, сварке неметаллических материалов и др.

4.2. После аттестации сварщику присваивается I уровень профессиональной подготовки (аттестованный сварщик).

4.3. Аттестация сварщиков подразделяется на первичную, дополнительную, периодическую и внеочередную.

4.4. Первичную аттестацию проходят сварщики, не имевшие ранее допуска к сварке и/или наплавке (далее по тексту - сварке) соединений оборудования, конструкций и трубопроводов, подконтрольных Госгортехнадзору России.

Для сварщиков, аттестованных по Правилам аттестации сварщиков, утвержденных Госгортехнадзором России 16 марта 1993 г., первичной считается первая аттестация в соответствии с требованиями настоящих Правил, которую они проходят по завершении срока действия аттестационного удостоверения старого образца.

4.5. Дополнительную аттестацию проходят сварщики, прошедшие первичную аттестацию, перед их допуском к сварочным работам, не указанным в их [аттестационных удостоверениях](#sub_1110), а также после перерыва свыше 6 месяцев в выполнении сварочных работ, указанных в их аттестационных удостоверениях. При дополнительной аттестации сварщики сдают специальный и практический экзамены.

4.6. Периодическую аттестацию проходят все сварщики в целях продления указанного срока действия их аттестационных удостоверений на выполнение соответствующих сварочных работ. При периодической аттестации сварщики сдают специальный и практический экзамены.

4.7. Внеочередную аттестацию должны проходить сварщики перед их допуском к выполнению сварки после их временного отстранения от работы за нарушение технологии сварки или повторяющееся неудовлетворительное качество выполненных ими производственных сварных соединений. При внеочередной аттестации сварщики сдают [общий](#sub_1108), [специальный](#sub_1109) и практический экзамены.

4.8. К первичной аттестации допускаются сварщики, имеющие:

разряд не ниже указанного в руководящей и нормативно-технической документации на сварку объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России;

необходимый минимальный производственный стаж работы по специальности;

свидетельство о прохождении специальной теоретической и практической подготовки по аттестуемому направлению деятельности.

В случае если сварщик имеет опыт работы по ручной сварке, то в стаж его работы при аттестации на сварку механизированными и автоматическими способами сварки разрешается засчитывать стаж работы по ручной сварке.

В случае если сварщик имеет опыт работы по механизированным способам сварки, то в стаж его работы при аттестации на сварку автоматическими способами сварки разрешается засчитывать стаж работы по механизированным способам сварки.

В случае если кандидат самостоятельно представляет заявку на проведение аттестации, он должен иметь разряд не ниже 4-го.

4.9. Аттестуемый сварщик должен уметь выполнять сварочные работы с соблюдением требований технологической документации и правил безопасности.

4.10. Порядок аттестации сварщиков изложен в Технологическом регламенте аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

**V. Аттестация специалистов сварочного производства**

5.1. Аттестация специалистов сварочного производства [II](#sub_152), [III](#sub_153) и [IV](#sub_154) уровней производится по направлению их производственной деятельности при изготовлении, монтаже, реконструкции и ремонте оборудования, трубопроводов и конструкций, подконтрольных Госгортехнадзору России.

5.2. Видами производственной деятельности специалистов сварочного производства, по которым проводится их аттестация, являются:

руководство и технический контроль за проведением сварочных работ, включая работы по технической подготовке производства сварочных работ, разработку производственно-технологической и нормативной документации;

участие в работе органов по подготовке и аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

5.3. Перечень специалистов сварочного производства, подлежащих аттестации, и требуемый [уровень профессиональной подготовки](#sub_1102) определяются территориальными органами Госгортехнадзора России по представлению работодателя или кандидата на аттестацию.

В обязательном порядке аттестации подлежат следующие специалисты:

на [II](#sub_152) уровень: специалисты, чьи письменные или устные указания являются обязательными для исполнения сварщиками при проведении сварочных работ (мастера, прорабы, и т.п.);

на [III](#sub_153) уровень: специалисты, являющиеся руководителями отдельных подразделений предприятия, обеспечивающих выполнение сварочных работ, и чья подпись необходима и достаточна для использования на предприятии документов, определяющих технологию проведения сварочных работ (начальники отделов, лабораторий, секторов, технических бюро, руководители рабочих групп и т.п.);

на [IV](#sub_154) уровень: специалисты, являющиеся руководителями службы сварки предприятия (организации), чья подпись необходима и достаточна для утверждения руководством предприятия (организации) руководящих и нормативных документов по выполнению всех видов сварочных работ (главные, их заместители и т.п.)

5.4. К аттестации допускаются инженерно-технические работники, отвечающие требованиям [подраздела 4.](#sub_400)

5.5. Аттестация специалистов сварочного производства на II, III и IV уровни подразделяется на первичную, дополнительную, периодическую и внеочередную.

5.6. Первичную аттестацию проходят специалисты сварочного производства перед их допуском к работам, указанным в [п.6.2.](#sub_62)

Первичной считается аттестация, проводимая впервые в соответствии с требованиями настоящих Правил.

5.7. Дополнительную аттестацию проходят специалисты сварочного производства, прошедшие первичную аттестацию в случаях:

- допуска к видам производственной деятельности, не указанным в их аттестационных удостоверениях;

- при введении в действие новых нормативных документов Госгортехнадзора России;

- при перерыве в работе по специальности свыше одного года.

5.8. Периодическую аттестацию проходят специалисты сварочного производства в целях продления срока действия их аттестационных удостоверений на выполнение соответствующих видов производственной деятельности.

5.9. Внеочередную аттестацию проходят специалисты сварочного производства перед их допуском к работам после отстранения от выполнения видов работ, указанных в их [аттестационных удостоверениях](#sub_1110), по требованию работодателя или представителей Госгортехнадзора России в соответствии с действующим законодательством.

5.10. Объем специальной теоретической подготовки специалистов сварочного производства перед дополнительной или внеочередной аттестацией устанавливается аттестационным центром на основании заявки работодателя в соответствии с утвержденными программами.

5.11. Порядок аттестации специалистов сварочного производства изложен в Технологическом регламенте аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

**VI. Учет аттестованных сварщиков и специалистов сварочного производства**

6.1. Аттестованные лица получают аттестационные удостоверения установленной формы.

Срок действия удостоверения при первичной аттестации для сварщиков - 2 года, для специалистов сварочного производства [II](#sub_152) и [III](#sub_153) уровней - 3 года, а [IV](#sub_154) уровня - 5 лет.

6.2. Порядок учета сварщиков и специалистов сварочного производства приведен в Рекомендациях по ведению реестра системы аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства - [приложение 3.](#sub_1300)

**VII. Контроль за соблюдением правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства**

Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется органами Госгортехнадзора России путем проведения периодических проверок работы аттестационных центров и пунктов.

──────────────────────────────

\* Собрание законодательства Российской Федерации, 1997 г., N 30, ст.3588.

\*\* Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993 г., N 8, ст.657.

\*\*\* Собрание законодательства Российской Федерации, 1996 г., N 3, ст.145.

**Приложение 1**

**Основные понятия, термины и определения,
используемые в настоящих Правилах**

 1. **Профессиональная** - процесс получения профессиональных знаний,

 **подготовка** мастерства и опыта, которые дают возможность

 сварщикам и инженерно-техническим работникам

 надлежащим образом выполнять задачи в области

 сварочного производства.

 2. **Уровень** - степень соответствия сварщика или специалиста

 **профессиональной** сварочного производства требованиям настоящих

 **подготовки** Правил, определяющая возможность его привлечения

 к выполнению соответствующих видов деятельности

 на объектах, подконтрольных Госгортехнадзору

 России.

 3. **Специальная** - процесс получения необходимых теоретических

 **подготовка** знаний и практических навыков, учитывающих

 особенности выполнения сварных соединений

 конкретного оборудования, металлических

 конструкций и трубопроводов на объектах,

 подконтрольных Госгортехнадзору России.

 4. **Кандидат** - лицо, претендующее на сдачу аттестационных

 экзаменов.

 5. **Специализированная** - организация, осуществляющая руководство по

 **научно-исследова-** выбору материалов, способов, технологий и

 **тельская** контроля, обеспечению качества изготовления

 **организация** оборудования и трубопроводов на объектах

 соответствующей отрасли, подконтрольных

 Госгортехнадзору России, и указанная в

 соответствующих документах Госгортехнадзора

 России.

 6. **Экзаменатор** - специалист сварочного производства,

 аттестованный по настоящим Правилам на право

 участия в работе органов по подготовке и

 аттестации персонала в области сварки,

 применительно к конкретным группам объектов.

 7. **Аттестационная** - группа экзаменаторов, назначенная приказом

 **комиссия** аттестационного центра для приема аттестационных

 экзаменов у сварщиков или специалистов

 сварочного производства.

 8. **Общий экзамен** - экзамен на знание основных положений теории и

 практики сварочного производства.

 9. **Специальный** - экзамен на знание особенностей технологий

 **экзамен** сварочного производства конкретных объектов,

 сварку которых выполняет (обеспечивает) сварщик

 или специалист сварочного производства.

10. **Аттестационное** - документ, выданный на основании результатов

 **удостоверение** аттестации и подтверждающий возможность

 использования аттестованного лица при выполнении

 сварочных работ.

11. **Экспертиза** - проверка аттестационного центра с целью его

 **аттестационного** соответствия установленным требованиям при

 **центра** проведении работ по аттестации персонала в

 области сварки.

12. **Инспекционный** - проверка, проводимая НАКС по поручению

 **контроль** Госгортехнадзора России или по собственной

 **аккредитованного** инициативе с целью подтверждения, что

 **аттестационного** деятельность аттестационного центра продолжает

 **центра** соответствовать установленным требованиям.

**Приложение 2**

**Требования к кандидатам на аттестацию**

**Таблица 1.** Требования к подготовке кандидатов

┌───────┬─────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐

│Уровень│Минимальное общее│ Профессиональная подготовка │

│ │ образование │ по сварочному производству │

├───────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│[I](#sub_151) │Среднее; неполное│Подготовка в профтехучилищах, на спецкурсах│

│ │среднее │(в т.ч. по месту работы) по программам, ут-│

│ │ │вержденным в установленном порядке. │

├───────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│[II](#sub_152) │Среднее, среднее│Подготовка в центрах повышения квалификации│

│ │техническое; выс-│по программам, утвержденным в установленном│

│ │шее техническое │порядке, а также самостоятельно в процессе│

│ │ │работы в области сварки. │

├───────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│[III](#sub_153) │Высшее техничес-│Повышение квалификации в центрах повышения│

│ │кое; среднее тех-│квалификации. Необходимые знания могут быть│

│ │ническое по сва-│получены лицами с высшим и средним техничес-│

│ │рочному произ-│ким образованием также самостоятельно в про-│

│ │водству │цессе работы в области сварки. │

├───────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│[IV](#sub_154) │Высшее специаль-│Повышение квалификации в центрах повышения│

│ │ное по сварочному│квалификации или самостоятельно в процессе│

│ │производству\* │работы в области сварки. │

└───────┴─────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

──────────────────────────────

\* 1. Высшее специальное образование по сварочному производству для лиц с высшим техническим образованием может быть получено путем профессиональной переподготовки в вузах или институтах повышения квалификации в соответствии с Законом РФ "Об образовании" в редакции Федерального закона от 13.01.96 г. N 12-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст.150).

2. IV уровень могут получать лица, не имеющие высшего специального образования по сварочному производству, но имеющие ученые степени кандидатов или докторов технических наук по сварочной специальности.

**Таблица 2.** Требования к минимальному стажу работы по специальности, необходимому для допуска сварщика к первичной аттестации

┌─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│Способы сварки и наплавки │ Минимальный │

│ │ стаж работы по │

│ │ способу сварки, │

│ │ мес. │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│1. Ручная дуговая, газовая, механизированная неплавя-│ 12\* │

│ щимся и плавящимся электродами в защитных газах, в│ │

│ т.ч. вварка труб в трубные решетки │ │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│2. Ручная неплавящимся электродом в инертных газах,│ 6\* │

│ автоматическая и механизированная под флюсом, ав-│ │

│ томатическая неплавящимся и плавящимся электродом│ │

│ в защитных газах, электрошлаковая, электронно-лу-│ │

│ чевая, плазменная │ │

└─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

──────────────────────────────

\* Решением аттестационной комиссии минимальный производственный стаж может быть уменьшен, но при этом в любом случае он должен составлять не менее шести месяцев для аттестации на допуск к ручной и полуавтоматической сварке и не менее трех месяцев для аттестации на допуск к автоматической сварке.

Для выполнения сварных соединений неответственных конструкций по согласованию с органами Госгортехнадзора России к первичной аттестации могут быть допущены выпускники профессионально-технических училищ или учебных комбинатов, не имеющие производственного стажа.

**Таблица 3.** Требования к минимальному стажу работы по специальности, необходимому для допуска специалиста сварочного производства к первичной аттестации

┌──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│ │ Стаж работы, мес. │

│ ├──────────────┬───────────────────┬─────────────────┤

│Общее образование │ аттестация │ аттестация │ аттестация │

│ │ на [II](#sub_152) уровень│ на [III](#sub_153) уровень │ на [IV](#sub_154) уровень │

│ ├──────────────┼─────────┬─────────┼────────┬────────┤

│ │ неаттесто- │ Специа- │неаттес- │Специа- │неаттес-│

│ │ ванный │ лист │тован- │лист │тован- │

│ │ │ II ур. │ный │III ур. │ный │

├──────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┤

│Высшее техническое│ 6 │ 6 │ 18 │ 12 │ 36 │

│по сварочному про-│ │ │ │ │ │

│изводству │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┤

│Среднее техничес-│ 9 │ 9 │ 24 │ - │ - │

│кое по сварочному│ │ │ │ │ │

│производству │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┤

│Высшее техничес-│ 12 │ 12 │ 36 │ - │ - │

│кое, среднее тех-│ │ │ │ │ │

│ническое │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┤

│Среднее │ 36 │ - │ - │ - │ - │

└──────────────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┘

(-) - кандидат не может быть аттестован на соответствующий уровень.

**Приложение 3**

**Рекомендуемое**

**Рекомендации
по ведению реестра системы аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства**

**1. Область применения**

1.1. Настоящие "Рекомендации..." определяют порядок регистрации объектов и документов САСв в реестре системы аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (далее - реестр).

1.2. Сведения об объектах и документах САСв являются информацией САСв только после их регистрации в реестре.

1.3. Исполнительная дирекция НАКС, головные аттестационные центры и аттестационные центры могут осуществлять информационное обслуживание органов Госгортехнадзора России, органов государственного управления, других юридических и физических лиц по вопросам аттестации только на основании данных, внесенных в реестр.

1.4. Сведения реестра, такие, как номера аттестационных удостоверений конкретных специалистов, уровень профессиональной подготовки специалиста, наличие лицензии и аттестата у органа, проводящего экзамены, список головных аттестационных центров и аттестационных центров, стоимость услуг по аттестации подлежат периодическому опубликованию в открытой печати.

**2. Общие положения**

2.1. Реестр ведется с целью:

учета аттестационных удостоверений, выдаваемых сварщикам и специалистам сварочного производства, аттестованным в САСв;

учета, накопления и хранения официальной информации САСв;

исключения возможности применения норм, правил и процедур, не предусмотренных в САСв;

исключения возможности проведения работ по аттестации юридическими и физическими лицами, не аккредитованными в САСв.

2.2. НАКС использует данные реестра с целью:

формирования и осуществления технической политики САСв;

контроля и управления САСв;

информационного обслуживания Госгортехнадзора России и органов государственной власти и управления, заинтересованных юридических и физических лиц и общественных организаций.

2.3. Работодатели (предприятия и организации), пользующиеся услугами аттестованного персонала, используют данные реестра с целью информирования потребителей или получения подтверждения о соответствии профессиональной подготовки персонала установленным требованиям.

**3. Объекты регистрации**

3.1. Регистрации и учету в реестре подлежат объекты регистрации по следующим разделам:

организационно-методические документы САСв;

решения руководящих органов САСв;

лицензированные органы САСв;

аттестованный персонал САСв.

3.2. Объекты регистрации вносятся в реестр на следующих основаниях:

руководящие документы САСв - на основании приказа Президента НАКС об утверждении документа;

аттестационные центры - на основании лицензии Госгортехнадзора России и аттестата соответствия, выданного НАКС;

аттестационные пункты - на основании письменного представления аттестационного центра и экспертного заключения НАКС;

специалисты [I](#sub_151), [II](#sub_152) и [III](#sub_153) уровней профессиональной подготовки - на основании информации аттестационного центра либо головного аттестационного центра об их аттестации;

специалисты [IV](#sub_154) уровня профессиональной подготовки - на основании представления головного аттестационного центра об их аттестации;

аттестованные эксперты на основании протокола Управляющего научно-технического совета НАКС об утверждении эксперта;

аттестованные экзаменаторы - на основании протокола аттестационного центра, проводившего их аттестацию;

решения о приостановлении или исключении из реестра объектов регистрации - на основании приказа Президента НАКС.

3.3. Без регистрационного номера реестра аттестационные удостоверения сварщиков, специалистов и экзаменаторов, экспертов, решения о признании, решения о приостановлении или исключении из реестра объектов регистрации считаются недействительными.

**4. Правила ведения реестра**

4.1. Управление ведением реестра осуществляет Исполнительная дирекция НАКС в соответствии с Уставом.

4.2. Держателем регистрационных документов САСв, решений руководящих органов САСв и аккредитованных органов САСв является Исполнительная дирекция НАКС, а номеров аттестационных удостоверений сварщиков, специалистов сварочного производства и экзаменаторов - аттестационные центры.

4.3. Исполнительная дирекция НАКС разрабатывает необходимые рабочие инструкции ведения реестра, формы учета объектов регистрации и выдачи информации.

4.4. Формы учета объектов регистрации САСв:

4.4.1. Организационно-методические документы САСв:

┌───┬──────────────┬─────────────────┬──────────┬────────────┬──────────┐

│NN │ Наименование │ Регистрационный │ Дата │ Дата │Примечания│

│п/п│ документа │ номер │ введения │ проведения │ │

│ │ │ │ │ изменений │ │

└───┴──────────────┴─────────────────┴──────────┴────────────┴──────────┘

**Примечание.** Раздельно осуществляют учет основных руководящих документов и изменений к ним, методических документов (программ, сборников экзаменационных вопросов и практических заданий и др.).

4.4.2. Решения руководящих органов САСв:

┌───┬─────────────┬──────────┬──────────────────┬────────────┬──────────┐

│NN │ Содержание │ Дата │ Ответственный за │ Срок │Примечания│

│п/п│ решения │ принятия │ исполнение │ исполнения │ │

└───┴─────────────┴──────────┴──────────────────┴────────────┴──────────┘

**Примечание.** Решения регистрируют отдельно по группам:

о признании аттестатов, выданных другими системами аттестации;

о приостановлении действия объектов регистрации;

об исключении из реестра объектов регистрации;

решения об аннулировании договоров о признании аттестационных пунктов;

решения об аннулировании аттестатов экспертов;

решения об аннулировании аттестационных удостоверений сварщиков, специалистов сварочного производства и экзаменаторов;

решения о внесении изменений в аттестационные удостоверения сварщиков и специалистов сварочного производства;

другие.

4.4.3. Лицензированные органы САСв:

┌───┬─────────────┬──────────┬─────────┬─────────────┬───────────┬──────┐

│NN │Наименование,│Регистра- │ Область │ Срок │ Срок инс- │Приме-│

│п/п│юридический │ ционный │ лицензи-│ действия │пекционного│чания │

│ │ адрес │ номер │ рования │ аккредитации│ контроля │ │

└───┴─────────────┴──────────┴─────────┴─────────────┴───────────┴──────┘

**Примечание.** Отдельно регистрируют головные аттестационные центры, аттестационные центры и аттестационные пункты.

4.4.4. Аттестованный персонал САСв.

4.4.4.1. Учет экспертов осуществляют по форме:

┌───┬──────────────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────┐

│NN │ Фамилия, имя │ Место работы, │ Номер │ Примечания │

│п/п│ отчество │ должность │ удостоверения │ │

└───┴──────────────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────┘

4.4.4.2. Учет экзаменаторов и аттестованных сварщиков и специалистов сварочного производства осуществляют по форме:

┌───┬──────────┬──────────┬─────────────┬───────┬────────────────┬──────┐

│NN │ Фамилия, │ Место │Область рас- │ Номер │ Уровень профес-│ При- │

│п/п│ имя, │ работы, │пространения │удосто-│ сиональной │ меча-│

│ │ отчество │должность │ аттестации │верения│ подготовки │ ния │

└───┴──────────┴──────────┴─────────────┴───────┴────────────────┴──────┘

**Примечание.** Отдельно регистрируют экзаменаторов, сварщиков и специалистов различных уровней.

4.5. Ведение реестра.

4.5.1. Ведение реестра предусматривает проведение следующих работ:

внесение регистрационных записей, касающихся организационно-методических документов и лицензированных органов САСв, решения руководящих органов САСв;

внесение в реестр данных об аттестованных сварщиках и специалистах сварочного производства на основании ежеквартальных отчетов головных аттестационных центров;

внесение в реестр данных об аттестованных экзаменаторах на основании ежеквартальных отчетов головных аттестационных центров;

внесение в реестр данных об экспертах на основании ежеквартальных данных НАКС;

ведение архива представленных на регистрацию документов;

подготовка к изданию материалов реестра;

проведение анализа содержащейся в реестре информации;

информационное обслуживание Госгортехнадзора России и других заинтересованных органов, организаций, юридических и физических лиц.

4.5.2. Внесение регистрационных записей:

объем информации, вносимой в реестр по каждому объекту регистрации, устанавливается решением Президента НАКС по согласованию с Исполнительной дирекцией НАКС с учетом необходимого информационного обслуживания потребителей;

для регистрации представляются копии документов комплектно;

после регистрации документы направившей их организации не возвращаются, а направляются в архивный фонд;

регистрация проводится в срок до 10 дней, начиная с даты поступления полного комплекта документов.

4.5.3. Изменения в реестр вносятся:

исправлением записи, если обнаружена ошибка. При этом дается ссылка на источник информации, указывается дата проведения изменения, фамилия исполнителя, внесшего изменение, все заверяется его подписью;

отметкой против регистрационной записи об исключении объема из реестра с указанием документа, на основании которого исключается объект, и даты исключения. О проведенных изменениях реестр сообщает органам, организациям и лицам, которых касается внесенное изменение, в месячный срок со дня внесения изменения.

4.6. Структура регистрационных номеров.

4.6.1. Структура регистрационного номера устанавливается в соответствии со структурой реестра и отражает его разделы и подразделы.

4.6.2. Структура регистрационного номера учитывает следующие требования:

регистрационным номером основного руководящего документа является присвоенное реестром кодовое обозначение, состоящее из букв "РД САСв", четырехзначного цифрового номера и последних двух цифр года утверждения документа;

регистрационным номером методического документа является присвоенное реестром кодовое обозначение, состоящее из букв "РД САСв", четырехзначного цифрового номера, последних двух цифр года утверждения документа и буквы "М";

регистрационным номером аттестационных центров является присвоенный реестром буквенный код, определяемый исходя из территориальной принадлежности аттестационного центра в соответствии с распределением по регионам, регистрационного порядкового номера в регионе, статуса (ГАЦ или АЦ) и названия, например: МР-4АЦ "Сварка";

регистрационным номером аттестационных пунктов является присвоенный реестром номер аттестационного центра, с которым имеет договор данный пункт, и, через тире, порядковый номер утверждения пункта;

регистрационный номер аттестационного удостоверения специалиста и/или экзаменатора содержит регистрационный номер АЦ, выдавшего аттестационное удостоверение, через тире, обозначение присвоенного уровня профессиональной подготовки и, через тире, порядковый номер (например: УР-2АЦ-III-00000);

регистрационный номер удостоверения эксперта содержит кодовое обозначение, состоящее из букв Э-САСв, и, через тире, порядковый номер.

4.7. Анализ информации, содержащейся в реестре:

анализ информации может проводиться по заданию Президента НАКС;

анализ информации может проводиться по заданию сторонних организаций, имеющих соответствующие соглашения с НАКС;

анализ информации может проводиться по договорам с иными сторонними организациями.

4.8. Анализ информации, содержащейся в реестре:

анализ информации может проводиться по заданию Президента НАКС или Председателя УНТС;

анализ информации может проводиться по заданию сторонних организаций, имеющих соответствующие соглашения с НАКС;

анализ информации может проводиться по договорам с иными сторонними организациями.

4.9. Информационное обслуживание осуществляется для:

Госгортехнадзора России и органов государственного управления - на основании соглашений, заключенных между этими органами и Президентом НАКС;

общественных организаций и общественности - публикацией информации в периодических изданиях и специальных сборниках;

юридических и физических лиц, заинтересованных в специальном информационном обслуживании - на основании хозяйственных договоров с Исполнительной дирекцией.

4.10. Архив реестра САСв осуществляет:

комплектное хранение документов, направляемых на регистрацию;

хранение регистрационных журналов реестра САСв;

хранение копий аналитических отчетов САСв.

4.11. Сроки выполнения работ, периодичность опубликования информации и сроки хранения архивных материалов устанавливаются решениями Президента или Исполнительной дирекции НАКС.