**Свод правил по проектированию в строительстве СП 35-107-2003
"Здания учреждений временного пребывания лиц без определенного места жительства"
(одобрен постановлением Госстроя РФ от 6 июня 2003 г. N 55)**

**Temporary residential facilities for persons with no fixed abode**

Введен впервые

 [Введение](#sub_10)

 [1. Область применения](#sub_100)

 [2. Нормативные ссылки](#sub_200)

 [3. Основные положения](#sub_300)

 [4. Архитектурно-планировочное решение зданий](#sub_400)

 [5. Инженерное оборудование](#sub_500)

 [Приложение А. Термины и определения](#sub_1000)

 [Приложение Б. Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем](#sub_2000)

 СП

 [Приложение В. Минимальный состав помещений и оборудования помещений](#sub_3000)

 учреждений временного пребывания

**Введение**

Одной наиболее нерешенной проблемой современного общества является проблема создания учреждений социального обслуживания для временного пребывания лиц без определенного места жительства и занятий.

Существующие учреждения для рассматриваемого контингента располагаются, как правило, в плохо приспособленных зданиях, не имеющих соответствующего оборудования.

Правительством России принят Закон "Об основах социального обслуживания населения Российской Федерации" N 195-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст.4872), который одной из главных задач ставит оказание всесторонней помощи социально не защищенным гражданам.

В настоящее время в стране отсутствует нормативная база для проектирования учреждений временного пребывания лиц без определенного места жительства.

Свод правил разработан в соответствии с контрактом N 24-03-05/00 от 17.09.2000 г. между Минтрудом России и Госстроем России о сотрудничестве по выполнению мероприятий федеральной целевой программы "Старшее поколение", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2000 г. N 706.

В основу разработки нормативного документа положены законы Российской Федерации, а также рекомендации и положения, утвержденные постановлениями Правительства Российской Федерации:

- Закон Российской Федерации "О вынужденных переселенцах" N 4530-1 от 19 февраля 1993 г. (в редакции Федеральных законов от 20.12.1995 г. N 202-ФЗ и от 07.08.2000 г. N 122-ФЗ);

- Приложение к приказу Минсоцзащиты России от 11 мая 1995 г. N 96 "Примерное положение о социальной гостинице"; "Примерное положение о социальном приюте";

- Приложение к приказу Минсоцзащиты Российской Федерации от 25 января 1996 г. N 10 "Временное положение о доме ночного пребывания";

- Положение о центре социальной адаптации при психоневрологическом интернате N 5, 2001 г. (поселок Филимонки Московской обл.);

- Постановление Правительства Российской Федерации N 670 от 8 июня 1996 г. "Примерное положение "Об учреждении социальной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий" (в редакции Постановления Правительства РФ от 06.07.99 N 750).

Свод правил разработан в составе базового блока нормативных документов 35-го комплекса. В нем содержится минимальный объем наиболее обязательных требований на проектирование зданий учреждений системы органов социальной защиты населения, в которых оказываются различные услуги, в том числе социально-бытовые, санитарно-гигиенические, медицинские, психолого-педагогические, юридические, а также материальная помощь для лиц без определенного места жительства. В зависимости от назначения и продолжительности времени пребывания они подразделяются на: социальные гостиницы, приюты, дома ночного пребывания, центры социальной адаптации.

Свод правил выполнен в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 "Система нормативных документов в строительстве. Основные положения" и является документом федерального уровня.

**1. Область применения**

1.1 Настоящий Свод правил (далее - СП) предназначается для проектирования зданий самостоятельных учреждений в системе органов социальной защиты для временного пребывания лиц без определенного места жительства и занятий (далее - учреждения временного пребывания), в которые входят:

- **социальная гостиница** - предназначена для временного пребывания иногородних граждан и, в первую очередь, для пенсионеров и инвалидов в течение 10 сут.;

- **социальный приют (далее - приют)** - предназначен для местных граждан без определенного места жительства (время пребывания в приюте - до 30 сут.);

- **дом ночного пребывания** - предназначен для пребывания в ночное время лиц без определенного места жительства на 12 ч;

- **центр социальной адаптации (далее - ЦСА)** - предназначен для местных граждан без определенного места жительства и занятий, для привлечения к активной жизни дезадаптированных групп населения рассматриваемого контингента.

Определение контингента, размещаемого в учреждениях временного пребывания, дано в [приложении А](#sub_1000).

1.2 Требования данного документа следует учитывать при проведении проектирования новых объектов, реконструкции и модернизации существующего фонда, при обустройстве помещений учреждений временного пребывания, при экспертизе, приемке приемочной комиссией.

1.3 Настоящий СП предназначен для применения органами архитектуры и градостроительства, органами социальной поддержки населения, общественными фондами, собственниками объектов.

**2. Нормативные ссылки**

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем СП, приведен в [приложении Б](#sub_2000).

**3. Основные положения**

 [Земельный участок](#sub_301)

 [Объемно-планировочное решение](#sub_302)

 [Жилые помещения](#sub_303)

 [Санитарно-гигиенические помещения](#sub_304)

 [Помещения общественного питания](#sub_305)

 [Административные хозяйственные и бытовые помещения](#sub_306)

 [Помещения охраны и безопасности](#sub_307)

 [Изолятор](#sub_308)

 [Санпропускник](#sub_309)

 [Обрядовые помещения](#sub_3091)

3.1 При проектировании учреждений временного пребывания следует учитывать требования СНиП 2.08.02.

3.2 В Своде правил рассматриваются по своему физическому состоянию две группы людей:

- свободно передвигающиеся;

- частично нуждающиеся в посторонней помощи социального работника.

3.3 Во всех учреждениях временного пребывания количество жилых ячеек с учетом бытовых потребностей для людей, частично нуждающихся в посторонней помощи, ориентировочно рекомендуется принимать 20%.

В [жилых ячейках](#sub_1001) для людей, частично нуждающихся в посторонней помощи социального работника, рекомендуется предусматривать увеличение площади уборных и умывальных комнат (с учетом размещения приспособлений, облегчающих движение) согласно [таблицам В.1 - В.4 приложения В](#sub_3001).

3.4 Расчетную вместимость учреждений временного пребывания рекомендуется принимать согласно [таблице 1.](#sub_3181)

В каждом отдельном случае показатели вместимости могут уточняться по заданию на проектирование.

**Земельный участок**

3.5 Площадь земельного участка определяется в соответствии с [таблицей 1](#sub_3181) с учетом местных условий.

На территории земельного участка проектируются следующие зоны (без учета площади застройки): отдыха, хозяйственная, озеленения. Площадь озеленения рекомендуется принимать не менее 25% территории участка.

3.6 В условиях сложившейся, затесненной застройки для учреждений временного пребывания (кроме ЦСА) земельные участки возможно не предусматривать.

3.7 При размещении учреждений временного пребывания в загородных условиях на территории участка возможно предусматривать квартиры для обслуживающего персонала - директора, старшей медсестры, вахтера-охранника.

3.8. Земельный участок должен иметь ограждение высотой не менее 1,6 м, тип и материал ограждения уточняются при составлении задания на проектирование.

**Объемно-планировочное решение**

3.9 Функциональная структура зданий учреждений временного пребывания включает пять основных групп помещений: жилую, питания, санитарно-гигиеническую с [санпропускником](#sub_1003), административно-бытовую и помещения охраны порядка, хозяйственные и технические, а также другие помещения в соответствии с [таблицами В.1 - В.4](#sub_3001) и 3.10.

Для групп помещений проектируются удобные связи с помещениями, расположенными рядом с вестибюлем: охраны, санпропускником и помещением общественного питания ([рисунок 3.1](#sub_631)).

3.10 При формировании объемно-планировочной структуры зданий следует проектировать удобные функциональные связи вестибюля с помещениями милиции и охраны порядка; санпропускника с [жилыми группами](#sub_1002) через вестибюль; помещений общественного питания с санитарно-гигиеническими и административно-бытовыми помещениями ([рисунок 3.1](#sub_631)).

Санпропускник следует размещать обособленно с раздельными входом и выходом.

Требования к площадям и оборудованию этих помещений представлены в [таблицах В.1 - В.4](#sub_3001) и на [рисунках 3.2](#sub_632), [3.3.](#sub_633)

3.11 Жилые группы с [жилыми ячейками](#sub_1001) для лиц, нуждающихся в посторонней помощи, рекомендуется размещать на 1-м этаже.

Если по заданию на проектирование предусматривается посещение учреждения инвалидом на коляске, то помещение для общения следует предусматривать на 1-м этаже и выполнять требование СНиП 35-01.

3.12 Этажность зданий учреждений временного пребывания рекомендуется не более 4 этажей. Допускается снижать этажность при наличии участка и специфики местных условий.

3.13 Здания учреждений временного пребывания следует проектировать, как правило, отдельно стоящими.

3.14 В случае реконструкции или приспособления зданий для учреждений временного пребывания следует учитывать требования настоящего СП.

3.15 Высоту жилых помещений от пола до потолка следует принимать не менее 2,5 м согласно СНиП 31-01, а высоту общественных помещений от пола до потолка - не менее 3 м (СНиП 2.08.02). Высоты жилых и общественных помещений, расположенных в одном этаже здания, должны быть увязаны друг с другом.

3.16 В здании проектируется один контролируемый вход в вестибюле, который соединяется через коммуникационное пространство с выделенной для вновь прибывших зоной санитарных помещений - осмотра и дезинфекции, расположенной в [санпропускнике](#sub_1003) ([рисунки 3.4](#sub_634) и [3.1](#sub_631)).

3.17 Группы помещений жилого и общественного назначения должны быть разделены между собой несгораемыми перегородками типа 1 с пределом огнестойкости EI 45 (ГОСТ 12.1.004, СНиП 21-01).

**Жилые помещения**

3.18 [Жилые группы](#sub_1002) следует проектировать вместимостью 25-50 мест с [жилыми ячейками](#sub_1001), раздельными для мужчин и женщин.

**Таблица 1**

┌───────────────┬────────┬────────────────────────────────────┬─────────┐

│ Учреждение │Вмести- │ Площади зон участка, м2/место │ Общая │

│ │ мость, ├───────┬─────────────────┬──────────┤ площадь │

│ │ мест │ Зона │ Хозяйственная │ Зона │участка, │

│ │ │отдыха │ зона │озеленения│м2/место │

│ │ ├───────┼────────┬────────┼──────────┤ │

│ │ │Площад-│Хозпло- │Площадка│ Зеленые │ │

│ │ │ки для │ щадки │ для │насаждения│ │

│ │ │отдыха │ для │автома- │ │ │

│ │ │ │мусорос-│ шин │ │ │

│ │ │ │борника │ │ │ │

│ │ │ │ и │ │ │ │

│ │ │ │пожарно-│ │ │ │

│ │ │ │ го │ │ │ │

│ │ │ │ стенда │ │ │ │

├───────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │

├───────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┤

│Социальная │ 50 │ 3 │ 3 │ 0,35 │ 4 │ 10,5 │

│гостиница │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ 100 │ 3 │ 2,5 │ 0,25 │ 4 │ 9,7 │

│ │ │ │ │ │ │ │

│Приют │ 200 │ 2,5 │ 2 │ 0,25 │ 3 │ 8,1 │

│ │ │ │ │ │ │ │

│Дом ночного│ 25 │ 3 │ 2,5 │ - │ 4 │ 9,8 │

│пребывания │ 50 │ 3 │ 2 │ - │ 4 │ 9,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ 100 │ 2,5 │ 2 │ 2,5 │ 3 │ 9,0 │

│ │ │ │ │ │ │ │

│Центр │ 100 │ 3 │ 3 │ 0,25 │ 5 │ 13,5 │

│социальной │ │ │ │ │ │ │

│адаптации │ 200 │ 3 │ 2,5 │ 0,25 │ 5 │ 10,7 │

│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ 300 │ 2,5 │ 2,5 │ 0,25 │ 4 │ 8,9 │

├───────────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴──────────┴─────────┤

│**Примечание** - Площадь участка промежуточной вместимости определяется│

│ интерполяцией. │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

3.19 Вместимость жилых ячеек предусматривается на 10-12-15 мест в зависимости от контингента и вместимости жилых комнат ([таблицы В.1 - В.4](#sub_3001)).

**Санитарно-гигиенические помещения**

3.20 В учреждениях временного пребывания проектируются санитарно-гигиенические помещения, уборные, умывальные комнаты, душ из расчета для жилых ячеек: 1 унитаз на 6 чел., 1 умывальник на 6 чел., душ на 12 чел. При проектировании уборной и умывальной для лиц, частично нуждающихся в посторонней помощи социального работника, следует учитывать место для размещения приспособлений (палок, крючков), способствующих удобному передвижению. Площадь уборной следует принимать согласно [таблицам В.1 - В.4](#sub_3001) соответственно с параметрами уборных 1,1х1,6 м и 0,9х1,2 м.

3.21 В учреждениях временного пребывания для персонала проектируются на 1-м этаже 2 санитарных узла по 3 м2 каждый (раздельно для мужчин и женщин) с умывальником в шлюзе и со шкафом для уборочного инвентаря площадью 2 м2, гардероб для рабочей и домашней одежды в соответствии с [таблицами В.1 - В.4](#sub_3001).

**Помещения общественного питания**

3.22 Во всех рассматриваемых учреждениях следует предусматривать помещения общественного питания (столовые или буфеты), работающие, как правило, на полуфабрикатах или получающие горячие блюда в бачках и термосах централизованным путем.

В зависимости от характера и вместимости учреждения рассчитывается количество посадок и посадочных мест в учреждении согласно [таблице 2.](#sub_3272)

Состав и площади помещений общественного питания следует принимать в соответствии с [таблицами В.1 - В.4](#sub_3001) с учетом СанПиН (СП) 2.3.6.1079.

Помещения общественного питания работают по принципу самообслуживания.

**Административные хозяйственные и бытовые помещения**

3.23 Рекомендуемый состав и площади административных, хозяйственных и бытовых помещений представлены в [таблицах В.1 - В.4](#sub_3001).

3.24 При расчете административных групп помещений рекомендуется использовать штатные нормативы, приведенные в справочном материале настоящего документа.

Расчетное количество сотрудников (штатное расписание) для учреждений социальной защиты уточняется при составлении задания на проектирование.

**Помещения охраны и безопасности**

3.25 При проектировании учреждений временного пребывания следует учитывать требования по безопасности, предусматривать установку контроля доступа в учреждение при круглосуточном дежурстве милиционера (см. [3.10](#sub_310)). Состав и площади помещений поста милиции проектируются в соответствии с [таблицами В.1 - В.4](#sub_3001) и требованиями СП 12.

**Изолятор**

3.26 В составе помещений учреждений временного пребывания следует проектировать изолятор для нарушителей порядка и дисциплины. Изолятор следует размещать рядом с постом надзора (вахтера), постом милиции, проход через изолятор не допускается.

Изолятор следует проектировать в виде общей комнаты, площадь которой определяется по числу временно изолированных лиц из расчета 4 м2/чел. На площади общей комнаты размещается уборная и умывальник площадью 3 м2..

Отделку изолятора следует осуществлять из негорючих материалов, пол в палате следует предусматривать деревянным, кровать следует прикреплять к полу. В помещении, где находится нарушитель порядка, следует предусматривать окно 60х90 см, на котором устанавливается решетка. Дверь в изолятор следует проектировать с глазком и наружным замком.

3.27 Расчетное число мест в изоляторе принимается до 6 мест в зависимости от вместимости учреждения из расчета 1 место на 50 чел. Площадь общей комнаты изолятора следует принимать согласно [таблицам В.1 - В.4](#sub_3001).

**Таблица 2**

┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Наимено- │ Вместимость учреждения временного пребывания (посадочных │

│ вание │ мест) │

│помещений│ │

│ ├───────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┤

│ │ Социальная │ Приют │ Дом ночного │ Центр │

│ │ гостиница │ │ пребывания │ социальной │

│ │ │ │ │ адаптации │

│ ├────┬────┬─────┼────┬────┬────┼────┬────┬────┼─────┬────┬────┤

│ │ 50 │100 │ 200 │ 50 │100 │200 │ 25 │ 50 │100 │ 100 │200 │300 │

├─────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│Буфет │ 25 │ - │ - │ 16 │ - │ - │ 8 │ 12 │ 25 │ - │ - │ - │

├─────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│Столовая │ - │ 50 │ 100 │ - │ 32 │ 64 │ - │ - │ - │ 50 │100 │150 │

└─────────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┘

**Санпропускник**

3.28 Санпропускник предназначается для санитарной обработки вновь прибывших лиц без определенного места жительства и занятий в учреждениях временного пребывания, в которых необходимо обеспечивать обязательное прохождение лиц через [санпропускник](#sub_1003) при следовании из вестибюля в жилые и общественные помещения.

3.29 Площадь санпропускника с проведением процедур по санобработке рекомендуется принимать согласно [таблицам В.1 - В.4](#sub_3001).

В санпропускнике предусматриваются следующие помещения: комната для осмотра и дезинфекции, помещение для прохождения санобработки с душевой, кабинет фельдшера или врача, дезинфектора и медсестры ([рисунок 3.4](#sub_634)).

В санпропускнике количество душевых рожков следует устанавливать из расчета пропускной способности 10 чел. в день на 1 душевой рожок. Помещение санобработки с душевой проектируется из расчета 2,5-3,0 м2 на одну душевую сетку.

Состав и площади помещений, количество душевых рожков определяются заданием на проектирование с учетом местных условий и по согласованию с Госсанэпиднадзором.

**Обрядовые помещения**

3.30 В учреждениях временного пребывания допускается предусматривать помещения для проведения религиозных обрядов, которые следует проектировать по специальному заданию (СП 31-103).

**4. Архитектурно-планировочное решение зданий**

 [Социальная гостиница](#sub_401)

 [Приют](#sub_402)

 [Дом ночного пребывания](#sub_403)

 [Центр социальной адаптации](#sub_404)

**Социальная гостиница**

4.1 Социальные гостиницы следует проектировать на селитебной территории городской застройки в отдельно стоящем здании.

Допускается проектирование социальных гостиниц и приютов отдельно стоящих и пристроенных к общественным зданиям социального назначения (реабилитационным центрам, домам-интернатам и другим зданиям), при этом должны обеспечиваться взаимная планировочная изоляция и автономное функционирование встраиваемых помещений от основных помещений здания.

4.2 Объемно-планировочное решение социальной гостиницы должно иметь четкое зонирование групп жилых и общественных помещений - [санпропускника](#sub_1003), санитарно-гигиенических и административно-бытовых - с организацией коротких связей между ними. Связующим звеном групп помещений следует принимать вестибюльную группу помещений с коммуникационным пространством.

4.3 Соотношение жилых ячеек и жилых комнат в [жилых группах](#sub_1002) определяется заданием на проектирование с учетом требований [таблицы В.1](#sub_3001).

4.4 Жилые комнаты в социальных гостиницах проектируются на 5 и 6 мест из расчета жилой площади 4,5 м2/место.

4.5 Организующим помещением в [жилой ячейке](#sub_1001) является передняя, в которой размещаются индивидуальные закрывающиеся на замок шкафчики, кладовая для хозинвентаря и санитарно-гигиенические помещения согласно таблице В.1.

**Примечание** - Индивидуальные шкафчики возможно проектировать выходящими в жилую комнату.

4.6 Помещения общественного питания - буфет или столовая - должны иметь функциональную связь с вестибюлем ([рисунок 4.1](#sub_641)).

Столовая проектируется согласно [3.22](#sub_322) и [таблицам 2](#sub_3272) и [В.1](#sub_3001).

4.7 Группы помещений дежурного персонала и помещения бытового обслуживания с вестибюлем следует соединять через коридор.

**Приют**

4.8 Площади и состав жилых и общественных помещений приюта следует принимать согласно [таблице В.2](#sub_3002).

4.9 Для социальных работников, занимающихся распределением одежды и обуви, следует предусматривать помещение площадью не менее 12 м2, оборудованное шкафом.

4.10 В коммуникационных пространствах на этажах возможно проектировать холлы из расчета один холл - 12 м2 на две [жилые группы](#sub_1002) по 50 мест..

4.11 Состав и площади жилых и общественных помещений следует принимать согласно [таблице В.2](#sub_3002). Площадь обеденного зала буфета или столовой рассчитывается исходя из трех посадок в обеденном зале согласно [таблице 2.](#sub_3272)

**Дом ночного пребывания**

4.12 Планировка этажей с помещениями для проживания рекомендуется коридорного типа.

4.13 В домах ночного пребывания, кроме жилых ячеек на 10-12-15 мест, рекомендуется проектировать [жилые ячейки](#sub_1001) на 20 мест с 2-ярусными кроватями, холлы отдыха (комнаты для ночлега) на 25 мест, которые оборудуются складными креслами или скамейками согласно СП 35-115.

Рядом с холлом для отдыха (комнатой для ночлега) рекомендуется размещать санузел ([таблица В.3](#sub_3003)).

4.14 В доме ночного пребывания предусматривается помещение общественного питания - буфет при количестве 4 посадок в обеденном зале с упрощенным составом помещений в соответствии с [таблицей В.3](#sub_3003), [3.22](#sub_322), [таблицей 2.](#sub_3272)

**Центр социальной адаптации**

4.15 Здания ЦСА рекомендуется проектировать не выше 4 этажей, при загородном размещении ЦСА с учетом местных условий его высоту возможно снизить до 2 этажей. Как правило, на 1-м этаже следует проектировать [жилые группы](#sub_1002) с помещениями для лиц ослабленных, нуждающихся в посторонней помощи.

4.16 В вестибюльной группе помещений, кроме помещений охраны и поста милиции, предусматривается комната для паспортистки и бюро заказов согласно [таблице В.4](#sub_3004).

4.17 [Жилые ячейки](#sub_1001) следует проектировать с 5-6-местными жилыми комнатами ([рисунок 4.3](#sub_643)).

4.18 Площадь жилых комнат следует принимать из расчета 6 м2/место.

4.19 При проектировании функциональных связей помещений следует учитывать потребности прибывших свободно передвигающихся и частично нуждающихся в посторонней помощи социального работника. Для нуждающихся в посторонней помощи необходимо обеспечивать свободный доступ к месту получения услуг и к оборудованию в помещениях учреждений временного пребывания. В местах отдыха и санитарно-гигиенических помещениях следует предусматривать приспособления и место для крючков, костылей, поручней в уборной и умывальной комнатах в соответствии со СНиП 35-01 и [таблицей В.4](#sub_3004).

4.20 В центре социальной адаптации следует проектировать столовую на 2 посадки в обеденном зале в соответствии с требованиями [таблиц В.4](#sub_3004) и [2.](#sub_3272)

Площадь и состав помещений общественного питания, столовой следует принимать в соответствии с [таблицей В.4](#sub_3004).

4.21 Функционально столовую ЦСА следует связывать с вестибюлем через коммуникационное пространство ([рисунок 4.1](#sub_641)).

4.22 В административно-бытовой группе помещений кабинет директора следует принимать площадью 24 м2.

Площадь рабочих помещений следует принимать из расчета 4 м2/место на сотрудника, при оборудовании компьютером - 6 м2.

4.23 Гардероб для персонала рекомендуется проектировать при вестибюле (0,08 м2/чел.).

4.24 В ЦСА следует проектировать мастерские трудотерапии, которые размещаются обособленно от других групп помещений.

4.25 Мастерские трудотерапии следует проектировать в соответствии с СП 35-104. Примерный состав мастерских трудотерапии предусмотрен в [таблице В.4](#sub_3004).

Мастерские трудотерапии следует отделять от других помещений противопожарными стенами или размещать в отдельном корпусе, соединенным с основным зданием теплым переходом.

4.26 Культурно-информационные помещения включают универсальный зал (для собраний, лекций, просмотра телепередач) и комнату для работы с компьютером. Состав помещений культурно-информационной группы в каждом отдельном случае определяется заданием на проектирование и требованиями [таблицы В.4](#sub_3004), универсальный зал проектируется изолированно от [жилой группы](#sub_1002) помещений в непосредственной связи с вестибюлем и коммуникационным пространством.

4.27 При разработке программ и заданий на проектирование ЦСА для определения состава и площади помещений рекомендуется пользоваться [таблицей В.4](#sub_3004) и [3.24](#sub_324) данного СП.

**5. Инженерное оборудование**

5.1 Системы водопровода, канализации и горячего водоснабжения следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01.

5.2 Системы отопления помещений рассматриваемых учреждений следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05.

5.3 В жилых помещениях следует принимать только нагревательные приборы водяного отопления, которые должны закрываться экранами.

5.4 В качестве нагревательных приборов системы водяного отопления следует принимать радиаторы или конвекторы.

5.5 Расчетную температуру теплоносителя для системы отопления учреждений следует принимать согласно СНиП 2.04.05 (приложение 11, п.1), СП 41-104.

5.6 В помещениях рассматриваемых учреждений в зависимости от их назначения следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию согласно СНиП 2.04.05.

5.7 Вентиляционные системы, обслуживающие специальные помещения ([санпропускник](#sub_1003), кухню-столовую, помещения бытового обслуживания), следует предусматривать самостоятельными.

5.8 Систему противодымной защиты следует проектировать согласно СНиП 2.04.05.

5.9 Системы противопожарной защиты помещений следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05, НПБ 88.

5.10 По степени надежности электроснабжения электроприемники рассматриваемых учреждений вместимостью до 50 мест следует принимать третьей категории, а вместимостью свыше 50 мест до 300 мест - второй категории надежности (ВСН 59).

5.11 При проектировании учреждений временного пребывания следует предусматривать различные виды искусственного освещения в соответствии с требованиями СНиП 23-05:

- рабочее - искусственное освещение во всех помещениях учреждений и при входе в помещения постов милиции и надзора, изоляторов нарушителей порядка, помещений служб МВД;

- аварийное - для эвакуации людей при экстремальных условиях, в переходах и проходах здания, на лестницах, в вестибюлях, лестничных площадках.

5.12 Электрооборудование рассматриваемых учреждений следует проектировать в соответствии с требованиями ВСН 59.

5.13 Учреждения временного пребывания должны быть оборудованы сетями проводного вещания (радиотрансляция), телефонами и антенными телевизионными сетями, пожарной и охранной сигнализацией.

5.14 Установку телефонов следует предусматривать на посту милиции, охранника-вахтера, в кабинете директора, в помещениях столовой, комнате фельдшера и кабинете врача (в ЦСА), а также в помещениях, определяемых заданием на проектирование.

5.15 При проектировании пожарной охранной и тревожной сигнализации и средств связи следует руководствоваться требованиями НПБ-88.

5.16 В зданиях учреждений временного пребывания следует предусматривать при входе в здание систему контроля и наблюдения согласно [таблицам В.1 - В.4](#sub_3001).

**3.1 Схемы взаимосвязей помещений**

****

"3.1 Схемы взаимосвязей помещений"

**3.2 Посты дежурных**

****

"3.2 Посты дежурных"

**3.3 Помещение для служб МВД**

****

"3.3 Помещение для служб МВД"

**3.4 Санпропускник (примерное решение)**

****

"3.4 Санпропускник (примерное решение)"

**4.1 Дом ночного пребывания**

****

"4.1 Дом ночного пребывания"

**4.2 Социальная гостиница, приют, дом ночного пребывания**

****

"4.2 Социальная гостиница, приют, дом ночного пребывания"

**4.3 Центр социальной адаптации**

****

"4.3 Центр социальной адаптации"

**Приложение А**

**(справочное)**

**Термины и определения**

**Жилая ячейка** - элемент жилой группы учреждения временного пребывания лиц без определенного места жительства, состоящий из жилых комнат, подсобных помещений, санузла, передней.

**Жилая группа** - составная часть здания учреждения временного пребывания лиц без определенного места жительства, включающая несколько жилых ячеек, коммуникационных пространств и необходимых подсобных помещений общественного назначения внутригруппового пользования.

**Санпропускник** - совокупность бытовых, медицинских помещений с санитарно-гигиеническим оборудованием в учреждении временного пребывания для медицинского осмотра прибывших лиц, проведения их санитарной обработки и обеспечения чистой одеждой.

**Приложение Б**

**(справочное)**

**Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем СП**

СНиП 10-01-94 "Система нормативных документов в строительстве. Основные положения";

СНиП 21-01-97\* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение";

СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";

СНиП 2.04.01-85\* "Внутренний водопровод и канализация зданий";

СНиП 2.04.05-91\* "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

СНиП 2.08.02-89\* "Общественные здания и сооружения";

СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"

СП 31-103-99 "Здания, сооружения и комплексы православных храмов";

СП 35-104-2001 "Здания и помещения с местами труда для инвалидов";

СП 35-115-2002 "Обустройство помещений социального и медицинского обслуживания пожилых людей";

СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения";

СП 12-95 "Инструкция по проектированию объектов ОВД (милиция) МВД России";

ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования";

СанПиН (СП) 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья";

ВСН 59-88 "Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования";

НПБ 88-2001\* "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования".

**Приложение В**

**(рекомендуемое)**

**Минимальный состав помещений и оборудования помещений учреждений временного пребывания**

**Таблица В.1 - Социальная гостиница**

┌─────────────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐

│ Помещения │ Количество │ Площадь, м2, при │ Оборудование │

│ │ │ вместимости, мест │ помещений │

│ ├────────────┼───────┬──────┬───────┤ │

│ │ │ 50 │ 100 │ 200 │ │

├─────────────┼────────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├─────────────┴────────────┴───────┴──────┴───────┴─────────────────────┤

│ **Жилая группа помещений на 25-50 мест**  │

├─────────────┬────────────┬───────┬──────┬───────┬─────────────────────┤

│Жилая ячейка│Количество │ │ │ │Металлические или│

│на 10-12-15│жилых ячеек│ │ │ │деревянные кровати с│

│мест │принимается │ │ │ │прикроватными │

│ │по заданию│ │ │ │тумбочками, стол,│

│ │на │ │ │ │стулья, вешалка для│

│ │проектирова-│ │ │ │одежды │

│ │ние │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│5-местная │По заданию│ 22,5 │ 22,5 │ 22,5 │5-6 металлических или│

│жилая комната│на │ │ │ │деревянных кроватей с│

│ │проектирова-│ │ │ │прикроватными │

│ │ние │ │ │ │тумбочками, стол, 5-6│

│ │ │ │ │ │стульев │

│ │ │ │ │ │ │

│6-местная │По заданию│ 27,0 │ 27,0 │ 27,0 │ │

│жилая комната│на │ │ │ │ │

│ │проектирова-│ │ │ │ │

│ │ние │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼───────┴──────┴───────┼─────────────────────┤

│Прихожая │На 1 жилую│ 0,9-1,50 м2/чел. │Полка для уличной│

│ │ячейку │ │обуви, зеркало,│

│ │ │ │вешалка для одежды │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Встроенный │В │ 0,6 м2/чел. │Одно отделение со│

│шкаф для│зависимости │ │штангой и полкой для│

│одежды, │от │ │одежды и головных│

│белья, личных│вместимости │ │уборов, второе│

│вещей │жилой │ │отделение оборудуется│

│(индивидуаль-│комнаты │ │полками для белья и│

│ный) │ │ │личных вещей │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Уборная │1 на жилую│ 1,1[\*](#sub_901) │Унитаз │

│ │ячейку │ ----- │ │

│ │ │ 1,8 │ │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Умывальная │1 на жилую│ 0,8\* │Умывальник │

│ │ячейку │ ------ │ │

│ │ │ 1,2 │ │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Душ │1 на жилую│ 1,2[\*](#sub_901) │Душ │

│ │ячейку │ ------ │ │

│ │ │ 1,8 │ │

├─────────────┼────────────┼──────────┬───────────┼─────────────────────┤

│Кладовая для│На жилую│ 1,2 │ 2,0 │- │

│уборочного │ячейку │ │ │ │

│инвентаря │ │ │ │ │

├─────────────┴────────────┴──────────┴───────────┴─────────────────────┤

│ **Группа помещений бытового обслуживания**  │

├─────────────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┤

│Комната │На здание │ 8,0 │По заданию на│

│дежурного │ │ │проектирование │

│обслуживающе-│ │ │ │

│го персонала │ │ │ │

│ │ │ │ │

│Кладовая для│То же │ 3,0 │Встроенный шкаф │

│грязного │ │ │ │

│белья │ │ │ │

│ │ │ │ │

│Комната │" │ 12,0 │- │

│отдыха для│ │ │ │

│персонала │ │ │ │

│ │ │ │ │

│Хозяйственное│" │ 2,0 │- │

│помещение │ │ │ │

│уборочного │ │ │ │

│инвентаря │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼───────┬──────┬───────┼─────────────────────┤

│Комната для│На здание │ 4,0 │ - │ 6,0 │1 стол, 2 стула,│

│чистки и│ │ │ │ │тумбочка │

│глажения │ │ │ │ │ │

│одежды │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────┴──────┴───────┤ │

│Гигиеническая│То же │ 3,0 │Душ, биде, умывальник│

│кабина │ │ │ │

│ │ │ │ │

│Кладовая для│" │ 3,0 │Встроенный шкаф │

│чистого белья│ │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Душ и│На │ 6,0 │- │

│санитарные │учреждение │ │ │

│узлы для│ │ │ │

│персонала, │ │ │ │

│мужские и│ │ │ │

│женские с│ │ │ │

│умывальником │ │ │ │

│в шлюзе │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Постирочная с│На │ 0,3 м2/чел. │- │

│сушильной и│учреждение │ │ │

│гладильной │ │ │ │

│комнатой │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Бельевая │То же │ 8,0 │- │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Ремонт одежды│" │ 6,0 │- │

│и обуви │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Помещение │" │ 10,0 │- │

│дежурного │ │ │ │

│персонала, │ │ │ │

│технического │ │ │ │

│обслуживания │ │ │ │

│(слесарь, │ │ │ │

│электрик, │ │ │ │

│сантехник) │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Комната │" │ 8,0 │- │

│сестры-хозяй-│ │ │ │

│ки │ │ │ │

├─────────────┴────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┤

│ **Вестибюльная группа помещений**  │

├─────────────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┤

│Вестибюль │На │ 2,5 м2/чел. │Стойка, журнальный│

│ │учреждение │ │столик │

│ │ ├──────────────────────┤ │

│Пост надзора│То же │ 8,0 │Стол, стул, топчан │

│с вахтером │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Пост милиции │" │ 12,0 │Стол, стул, топчан,│

│ │ │ │пожарная сигнализация│

│ │ │ │ │

│Комната │1 на│ 13,0+7 │1 стол работника МВД│

│службы МВД с│учреждение │ │с компьютером, 1 стол│

│хозяйственной│ │ │помощника, │

│кладовой │ │ │ │

│ │ │ │ │

│При посте│То же │ 3,0 │4 стула, сейф, шкаф│

│милиции может│ │ │для документов, шкаф│

│быть │ │ │для канцелярских│

│предусмотрена│ │ │принадлежностей │

│уборная с│ │ │ │

│умывальником │ │ │ │

│в шлюзе │ │ │ │

├─────────────┴────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┤

│ **Изолятор для нарушителей порядка и дисциплины**  │

├─────────────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┤

│Изолятор для│1 на│ │ │

│нарушителей │учреждение │ │ │

│порядка │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼───────┬──────┬───────┼─────────────────────┤

│Общая комната│1 │ 4 │ 8 │ 12 │Кровати, │

│ │ │ │ │ │прикрепленные к полу,│

│ │ │ │ │ │табуреты по числу│

│ │ │ │ │ │мест │

├─────────────┼────────────┼───────┴──────┴───────┼─────────────────────┤

│Уборная с│1 │ 3,0 │1 унитаз, 1│

│умывальником │ │ │умывальник │

├─────────────┼────────────┼───────┬──────┬───────┼─────────────────────┤

│Всего │ │ 7 │ 11 │ 15 │ │

├─────────────┴────────────┴───────┴──────┴───────┴─────────────────────┤

│ **Помещения санитарно-гигиенического обслуживания**  │

├─────────────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┤

│Комната │На │ 10,0 │Стол, стул, кушетка │

│фельдшера │учреждение │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Комната │То же │ 8,0 │Стол, стул, шкаф │

│медсестры │ │ │ │

├─────────────┴────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┤

│ **Санпропускник**  │

├─────────────┬────────────┬───────┬──────┬───────┬─────────────────────┤

│Комната │ 1 │ │ │ 12,0 │Стол, стул, кушетка │

│фельдшера │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│Комната │ 1 │ │ │ 12,5 │Стол, стул, шкаф для│

│санобработки │ │ │ │ │чистого белья,│

│и дезинфекции│ │ │ │ │рукомойник, шкаф│

│ │ │ │ │ │дезинфицирующих │

│ │ │ │ │ │средств │

│ │ │ │ │ │ │

│Раздевальная │ 1 │ │ │ 8,0 │Скамейка, │

│комната │ │ │ │ │крючки-вешалки │

│ │ │ │ │ │ │

│Грязное │ 1 │ │ 14,0 │ │Стол, стул, шкаф для│

│отделение │ │ │ │ │грязного белья,│

│ │ │ │ │ │емкость для грязных│

│ │ │ │ │ │вещей │

│ │ │ │ │ │ │

│Дезкамера │ 2 │ 3,0 │ 3,0 │ │Тип ВФЭ 2/09-0.1 │

│ │ │ │ │ │ │

│Шлюз для│ 1 │ 4,01 │ │ │Смеситель │

│сотрудников │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│Чистое │ 1 │ 14,0 │ │ │Стол, стул, шкаф для│

│отделение │ │ │ │ │чистого белья │

│ │ │ │ │ │ │

│Душевая для│ 1 │ 2,5-3,0 м на одну │Душевая по расчету │

│санобработки │ │ душевую сетку │ │

│ │ │ │ │ │ │

│Комната для│ 1 │ 12,7 │ │ │Скамейка, │

│одевания │ │ │ │ │крючки-вешалки │

│ │ │ │ │ │ │

│Бытовая │ 1 │ 9,0 │ │ │Индивидуальные │

│комната для│ │ │ │ │шкафчики, стеллажи│

│сотрудников, │ │ │ │ │для размещения моющих│

│в том числе│ │ │ │ │средств │

│для │ │ │ │ │ │

│дезинфектора │ │ │ │ │ │

├─────────────┴────────────┴───────┴──────┴───────┴─────────────────────┤

│ **Группа административных помещений и служебно-бытового обслуживания**  │

├─────────────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┤

│Комната │ 1 │ 12,0 │Стол, стул, шкаф,│

│директора │ │ │столик для компьютера│

│ │ │ │и телефона │

│ │ │ │ │

│Комната │ 1 │ 12,0 │2 стола, 2 стула,│

│бухгалтера │ │ │сейф, шкаф │

│ │ │ │ │

│Комната │ 1 │ 9,0 │Стол, стул, шкаф │

│юриста │ │ │ │

│ │ │ │ │

│Комната │ 1 │ 12,0 │Стол, 3 стула и шкаф │

│инженерно-те-│ │ │ │

│хнических │ │ │ │

│работников │ │ │ │

│ │ │ │ │

│Комната │ 1 │ 10,0 │Стол, стул │

│завхоза │ │ │ │

│ │ │ │ │

│Санузел для│На │ 6,0 │2 унитаза, 2│

│обслуживающе-│учреждение │ │умывальника, зеркало,│

│го персонала│ │ │вешалка для полотенец│

│(раздельные │ │ │ │

│для мужчин и│ │ │ │

│женщин) │ │ │ │

├─────────────┴────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┤

│ **Столовая**  │

├─────────────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┤

│Обеденный зал│На │ 0,8 │Столы, стулья по│

│ │учреждение │ │заданию на│

│ │ │ │проектирование │

├─────────────┼────────────┼───────┬──────┬───────┼─────────────────────┤

│Производстве-│ │ │ │ │ │

│нные │ │ │ │ │ │

│помещения: │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│кухня │То же │ 10 │ 12 │ 15 │4-конфорочная │

│ │ │ │ │ │электроплита, 1│

│ │ │ │ │ │мойка, 1 стол, шкаф │

│ │ │ │ │ │ │

│помещение для│" │ 6 │ 7 │ 7 │ │

│приема и│ │ │ │ │ │

│хранения │ │ │ │ │ │

│продуктов │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│кладовая и│" │ 4 │ 4 │ 6 │ │

│мойка тары │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼───────┴──────┴───────┼─────────────────────┤

│Бытовое │" │ 7 │ │

│помещение при│ │ │ │

│кухне для│ │ │ │

│санитарки │ │ │ │

└─────────────┴────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘

──────────────────────────────

\* В числителе обозначены площади уборной и умывальной комнаты для свободно передвигающихся лиц, в знаменателе обозначены площади уборной и умывальной комнаты для лиц, нуждающихся в посторонней помощи социального работника.

**Таблица В.2 - Приют**

┌─────────────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐

│ Помещения │ Количество │ Площадь, м2, при │ Оборудование │

│ │ │ вместимости, мест │ помещений │

│ │ ├───────┬──────┬───────┤ │

│ │ │ 50 │ 100 │ 200 │ │

├─────────────┼────────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├─────────────┴────────────┴───────┴──────┴───────┴─────────────────────┤

│ **Жилая группа помещений**  │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ [Жилые ячейки](#sub_1001) на 10-12-15 мест проектируются в соответствии с таблицей │

│ [В.1](#sub_3001) и [рисунками 4.1](#sub_641) и [4.2](#sub_642) данного СП │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ **Группа помещений бытового обслуживания**  │

├─────────────┬────────────┬──────┬──────┬────────┬─────────────────────┤

│Помещение │ 1 │ 8,0 │ │ │Телевизор, стол,│

│дежурного │ │ │ │ │стулья (4 шт.), шкафы│

│обслуживающе-│ │ │ │ │ │

│го персонала │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│Бельевая │ 1 │ 4,0 │ │ 6,0 │Шкафы для чистого│

│ │ │ │ │ │белья │

│ │ │ │ │ │ │

│Кладовая │ 1 │ 3,0 │ 3,0 │ 4,0 │Шкаф для грязного│

│грязного │ │ │ │ │белья │

│белья │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│Ремонтные │ 1 │ 6,0 │ 8,0 │ 10,0 │По заданию на│

│мастерские │ │ │ │ │проектирование │

│ │ │ │ │ │ │

│Склад мебели│ 1 │ 10,0 │ 10,0 │ 12,0 │- │

│и инвентаря │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│Комната │ 1 │ 12,0 │ 12,0 │ 14,0 │- │

│отдыха │ │ │ │ │ │

│персонала │ │ │ │ │ │

├─────────────┴────────────┴──────┴──────┴────────┴─────────────────────┤

│ **Вестибюльная группа помещений**  │

├─────────────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┤

│Вестибюль │ 1 │ 0,25 м2/чел. │Стойка для│

│ │ │ │регистрации, стол, 2│

│Пост милиции │ 1 на │ 12 │стула │

│ │ учреждение │ │Настольная │

│ │ │ │сигнализация │

│Пост надзора│ То же │ 8,0 │Стол, стул, кровать │

│- вахтер│ │ │Стойка, стол, стул,│

│(охранник) │ │ │раздвижное кресло для│

│ │ │ │дежурного │

│Помещение для│ " │ 13+7 │Оборудование и мебель│

│служб МВД с│ │ │принимаются согласно│

│хозяйственной│ │ │таблице В.1 │

│кладовой │ │ │ │

│ │ │ │ │

│При посте│ " │ │ │

│милиции может│ │ │ │

│быть │ │ │ │

│предусмотрена│ │ │ │

│уборная с│ │ │ │

│умывальником │ │ │ │

│в шлюзе │ │ │ │

├─────────────┴────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┤

│ **Помещения санитарно-гигиенического обслуживания**  │

├─────────────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┤

│Комната │ 1 на │ 10,0 │Стол, стул, кушетка │

│фельдшера │ учреждение │ │ │

│ │ │ │ │

│Комната │ То же │ 8,0 │Стол, шкаф, стул │

│медсестры │ │ │ │

├─────────────┴────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┤

│ **Санпропускник**  │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Санпропускник проектируется в соответствии с [таблицей В.1](#sub_3001) данного СП │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ **Изолятор для нарушителей порядка и дисциплины**  │

├─────────────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┤

│Изолятор для│ 1 на │ │ │

│нарушителей │ учреждение │ │ │

│порядка │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼───────┬─────┬────────┼─────────────────────┤

│Общая комната│ 1 │ 4,0 │ 8,0 │ 16,0 │Кровати, │

│ │ │ │ │ │прикрепленные к полу,│

│ │ │ │ │ │табуреты по числу│

│ │ │ │ │ │мест │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Уборная с│ 1 │ │ 3,0 │ │1 унитаз, 1│

│умывальником │ │ │ │ │умывальник │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Всего │ 1 │ 7,0 │11,0 │ 19,0 │ │

├─────────────┴────────────┴───────┴─────┴────────┴─────────────────────┤

│ **Группа административных, медицинских помещений и служебно-бытового**  │

│ **обслуживания**  │

├─────────────┬────────────┬───────┬─────┬────────┬─────────────────────┤

│Кабинет │ 1 │ 12 │ 12 │ 12 │Стол с телефоном,│

│директора │ │ │ │ │стул, шкаф, кресло │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Помещение для│ 1 │ 7,0 │ 7,0 │ 8,0 │Стол, телефон,│

│хранения │ │ │ │ │компьютер, картотека │

│документов │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Комната │ 1 │ 12 │ 12 │ 12 │Стол, стул, кушетка │

│фельдшера │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Комната │ 1 │ 8 │ 8 │ 8 │Стол, стул, кушетка,│

│медсестры │ │ │ │ │шкаф │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Комната │ 1 │ 12 │ 12 │ 12 │1 стол, 2 стула, шкаф│

│юриста │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Комната │ 1 │ 7,0 │ 7,0 │ 7,0 │2 стола с телефоном,│

│бухгалтера │ 1 │ 7,0 │ 7,0 │ 7,0 │стул, шкаф, кресло │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Помещение для│ 1 │ 8 │ 8 │ 12 │2 стола, 2 стула,│

│завхоза │ │ │ │ │сейф, шкаф │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Помещение │ 1 │ 8 │ 12 │ 12 │Стол, шкаф, три стула│

│инженерно-те-│ │ │ │ │ │

│хнических │ │ │ │ │ │

│работников │ │ │ │ │ │

│(электрик, │ │ │ │ │ │

│техник,сле- │ │ │ │ │ │

│сарь) │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Кладовая при│ 1 │ 8 │ 10 │ 12 │- │

│помещении │ │ │ │ │ │

│инженерно-те-│ │ │ │ │ │

│хнических │ │ │ │ │ │

│работников │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Кладовая для│ 1 │ 2 │ 3 │ 3 │- │

│уборочного │ │ │ │ │ │

│инвентаря │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Уборная │ 1 │ 4 │ 4 │ 4 │Унитаз, умывальник,│

│персонала для│ │ │ │ │писсуар │

│мужчин │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│То же, для│ 1 │ 4 │ 4 │ 4 │Унитаз, умывальник,│

│женщин │ │ │ │ │гигиеническая кабина │

│ │ │ │ │ │ │

│Помещение для│ На │ 9+6 │ 10+6 │Стол, шкаф, стул,│

│социального │ учреждение │ │ │сейф │

│работника с│ │ │ │ │

│кладовой для│ │ │ │ │

│хранения │ │ │ │ │

│пожертвований│ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│Комната │ То же │ │7,0 │Шкаф, стол │

│сестры-хозяй-│ │ │ │ │

│ки │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│Постирочная с│ " │ │ 0,3 м2/чел. │По заданию на│

│сушкой и│ │ │ │проектирование │

│гладильной │ │ │ │ │

│комнатой │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│Бельевая │ " │ 8,0 │ 10 │То же │

├─────────────┴────────────┴───────┴──────────────┴─────────────────────┤

│ **Столовая**  │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Обеденный зал проектируется в соответствии с [таблицей В.1](#sub_3001) и [3.22](#sub_322)│

│данного СП │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

**Таблица В.3 - Дом ночного пребывания**

┌─────────────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐

│Помещения │ Количество │ Площадь, м2, при │Оборудование │

│ │ │ вместимости, мест │помещений │

│ │ ├──────┬──────┬────────┤ │

│ │ │ 50 │ 100 │ 200 │ │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├─────────────┴────────────┴──────┴──────┴────────┴─────────────────────┤

│ **Жилая группа помещений**  │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ [Жилые ячейки](#sub_1001) на 10-12-15 мест проектируются в соответствии с таблицей │

│ [В.1](#sub_3001) и [рисунками 4.1](#sub_641) и [4.2](#sub_642) данного СП │

├─────────────┬────────────┬──────┬──────┬────────┬─────────────────────┤

│Жилая ячейка│ По заданию │ 45,0 │ 45,0 │ 45,0 │Металлические или│

│на 20 мест│ на │ │ │ │деревянные 2-ярусные│

│(вариант с│проектирова-│ │ │ │кровати с│

│2-ярусными │ ние │ │ │ │прикроватными │

│кроватями) │ │ │ │ │шкафами, стол, стул │

│ │ │ │ │ │ │

│Прихожая │ 1 на жилую │ │ 0,9 │ │Вешалка для одежды,│

│ │ ячейку │ │ │ │зеркало, полка для│

│ │ │ │ │ │обуви │

├─────────────┼────────────┼──────┴──────┴────────┼─────────────────────┤

│Уборная │ То же │ 1,1[\*](#sub_902) │2 унитаза │

│ │ │ ----- │ │

│ │ │ 1,8 │ │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Умывальная │ " │ 0,8\* │2 умывальника │

│ │ │ ----- │ │

│ │ │ 1,2 │ │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Душ │ " │ 1,2\* │Душ │

│ │ │ ----- │ │

│ │ │ 1,8 │ │

├─────────────┼────────────┼──────┬──────┬────────┼─────────────────────┤

│Холл для│ 1 │ 45,0 │ 45,0 │ 45,0 │25 складных кресел│

│отдыха на 25│ │ │ │ │(или скамеек), стол│

│чел. (комната│ │ │ │ │журнальный, стол│

│для ночлега) │ │ │ │ │дежурного, стул,│

│ │ │ │ │ │телевизор с│

│ │ │ │ │ │подставкой │

├─────────────┼────────────┼──────┴──────┴────────┼─────────────────────┤

│Уборная │ 1 │ 1,1[\*](#sub_902) │2 унитаза │

│ │ 1 │ ----- │ │

│ │ │ 1,8 │ │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Умывальник │ 1 │ 0,8\* │2 умывальника │

│ │ 1 │ ------- │ │

│ │ │ 1,2 │ │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Душ │ 1 │ 1,2[\*](#sub_902) │Душ │

│ │ │ ----- │ │

│ │ │ 1,8 │ │

├─────────────┴────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┤

│ **Буфет**  │

├─────────────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┤

│Обеденный зал│ │ 0,8 │По заданию на│

│ │ │ │проектирование │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Помещение для│ На │ 7,0 │2-конфорочная │

│разогрева │ учреждение │ │электроплита, 1│

│пищи (с элек-│ │ │мойка, 1 стол-шкаф │

│троплитой, │ │ │ │

│мойкой и хо-│ │ │ │

│лодильником) │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Кладовая для│ То же │ 4,0 │- │

│уборочного │ │ │ │

│инвентаря и│ │ │ │

│мойки тары │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────┬──────┬────────┼─────────────────────┤

│Бытовая │ " │ 7 │ │ 7 │Стол, стул, шкаф для│

│комната для│ │ │ │ │одежды 0,6 м2 │

│санитарки │ │ │ │ │ │

├─────────────┴────────────┴──────┴──────┴────────┴─────────────────────┤

│ **Группа административных помещений и служебно-бытового обслуживания**  │

├─────────────┬────────────┬──────┬──────┬────────┬─────────────────────┤

│Кабинет │ 1 │ 12 │ 12 │ 14 │Стол, стул с│

│директора │ │ │ │ │телефоном, кресло,│

│ │ │ │ │ │шкаф │

│ │ │ │ │ │ │

│Комната │ 1 │ 12 │ 12 │ 12 │Стол, стул, шкаф │

│юриста │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│Комната │ 1 │ 8,0 │ 8,0 │ 10,0 │Стол, стул, шкаф │

│бухгалтера │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│Комната │ 1 │ 8,0 │ 8,0 │ 9,0 │Стол, стул, диван │

│дежурного │ │ │ │ │ │

│персонала │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│Комната │ 1 │ 12 │ 12 │ 15 │ │

│отдыха │ │ │ │ │ │

│персонала │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│Санузел для│ 1 │ 6 │ 6 │ 10 │ │

│персонала, │ │ │ │ │ │

│раздельный │ │ │ │ │ │

│для мужчин и│ │ │ │ │ │

│женщин с│ │ │ │ │ │

│умывальником │ │ │ │ │ │

│в шлюзе │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│Кладовая для│ 1 │ 3,0 │ 3,0 │ 4,0 │2 санузла, 2│

│уборочного │ │ │ │ │рукомойника │

│инвентаря │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│Комната │ 1 │ 7,0 │ 7,0 │ 7,0 │Стол, стул,│

│сестры-хозяй-│ │ │ │ │встроенный шкаф │

│ки │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│Бельевая │ 1 │ 8,0 │ 8,0 │ 8,0 │ │

├─────────────┴────────────┴──────┴──────┴────────┴─────────────────────┤

│ **Изолятор для нарушителей порядка**  │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Изолятор для нарушителей порядка проектируется в соответствии с│

│[таблицей В.1](#sub_3001) │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ **Вестибюльная группа помещений с постом милиции**  │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Вестибюльную группу помещений следует принимать согласно таблице В.1 │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ **Помещения санитарно-гигиенического обслуживания**  │

├─────────────┬────────────┬──────┬──────┬────────┬─────────────────────┤

│Комната │ На │ │ 10,0 │ │Стол, стул, кушетка │

│фельдшера │ учреждение │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│Комната │ То же │ │ 8,0 │ │Стол, стул, шкаф │

│медсестры │ │ │ │ │ │

├─────────────┴────────────┴──────┴──────┴────────┴─────────────────────┤

│ **Санпропускник**  │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Санпропускник следует принимать согласно [таблице В.1](#sub_3001) и [3.29](#sub_329) данного СП │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│\* В числителе обозначены площади уборной и умывальной комнаты для│

│свободно передвигающихся лиц, в знаменателе обозначены площади уборной│

│и умывальной комнаты для лиц, нуждающихся в посторонней помощи│

│социального работника. │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

**Таблица В.4 - Центр социальной адаптации**

┌─────────────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐

│ Помещения │ Количество │ Площадь, м2, при │ Оборудование │

│ │ │ вместимости, мест │ помещений │

│ │ ├──────┬──────┬────────┤ │

│ │ │ 50 │ 100 │ 200 │ │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├─────────────┴────────────┴──────┴──────┴────────┴─────────────────────┤

│ **Жилая группа помещений на 25-50 мест**  │

├─────────────┬────────────┬──────┬──────┬────────┬─────────────────────┤

│Жилая ячейка│ │ │ │ │ │

│на 10-12-15│ │ │ │ │ │

│мест │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Жилая комната│ По заданию │ 30,0 │ 30,0 │ 30,0 │5 металлических или│

│на 5 мест │ на │ │ │ │деревянных кроватей с│

│ │проектирова-│ │ │ │прикраватными │

│ │ ние │ │ │ │тумбочками, стол,│

│ │ │ │ │ │стулья │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Жилая комната│ То же │ 36,0 │ 36,0 │ 36,0 │То же │

│на 6 мест │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────┴──────┴────────┼─────────────────────┤

│Прихожая │ На жилую │ 1,0 м2/чел. │По заданию на│

│ │ ячейку │ │проектирование │

│ │ │ │вешалка, зеркало,│

│ │ │ │полка для обуви │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Встроенный │ 1 │ 0,6 м2/чел. │- │

│шкаф │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Уборная │ 1 │ 1,1[\*](#sub_903) │Унитаз │

│ │ │ ----- │ │

│ │ │ 1,8 │ │

├─────────────┼────────────┼──────┬──────┬────────┼─────────────────────┤

│Умывальная │ 1 │ │ 0,8\* │ │Умывальник │

│ │ │ │------│ │ │

│ │ │ │ 1,2 │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Душ │ 1 │ │ 1,2\* │ │Душ │

│ │ │ │----- │ │ │

│ │ │ │ 1,8 │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Кладовая │ На жилую │ │ 1,2 │ │- │

│уборочного │ ячейку │ │ │ │ │

│инвентаря │ │ │ │ │ │

├─────────────┴────────────┴──────┴──────┴────────┴─────────────────────┤

│  **Группа помещений бытового обслуживания**  │

├─────────────┬────────────┬───────┬─────┬────────┬─────────────────────┤

│Комната │ На │ 8,0 │ 8,0 │ 10 │По заданию на│

│обслуживающе-│ учреждение │ │ │ │проектирование │

│го персонала │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Санитарные │ На этаж │ 6,0 │ 6,0 │ 6,0 │По расчету │

│узлы для│ │ │ │ │ │

│персонала, │ │ │ │ │ │

│раздельные │ │ │ │ │ │

│для мужчин и│ │ │ │ │ │

│женщин с│ │ │ │ │ │

│умывальником │ │ │ │ │ │

│в шлюзе │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Кладовая │ То же │ 3,0 │ 3,0 │ 6,0 │ │

│грязного │ │ │ │ │ │

│белья │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Кладовая │ " │ 3,0 │ 3,0 │ 6,0 │ │

│чистого белья│ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Гладильня │ " │ 7,0 │ 7,0 │ 7,0 │Гладильная доска,│

│ │ │ │ │ │тумбочка │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Комната │ На │ 12 │ 12 │ 15 │ │

│отдыха │ учреждение │ │ │ │ │

│персонала │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Парикмахерс- │ " │ 10+4 │12+6 │ 12+6 │ │

│кая с│ │ │ │ │ │

│подсобными │ │ │ │ │ │

│помещениями │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Приемный │ " │ 4,0 │ 6,0 │ 6,0 │2 шкафа, стол, стул │

│пункт │ │ │ │ │ │

│химчистки и│ │ │ │ │ │

│прачечной │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Пункт ремонта│ " │ 6,0 │ 6,0 │ 8,0 │По заданию на│

│обуви │ │ │ │ │проектирование │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Телефон-авто-│ 1 на │ │ 0,9 │ │То же │

│мат │ учреждение │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Кладовая │ 1 │ 4,0 │ 4,0 │ 6,0 │" │

│уборочного │ │ │ │ │ │

│инвентаря │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Пункт проката│ 1 │ 8,0 │ 8,0 │ 12 │" │

│предметов │ │ │ │ │ │

│быта и│ │ │ │ │ │

│спортинвента-│ │ │ │ │ │

│ря │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┼────────┼─────────────────────┤

│Помещение для│ 1 │ 10 │ 10 │ 12 │Стол, стул, шкаф │

│социального │ │ │ │ │ │

│работника │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┴────────┼─────────────────────┤

│Гигиеническая│ На жилую │ 3,2 │ 3,0х2 │ │

│кабина для│ группу 50 │ │ │ │

│женщин │ мест │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┬────────┼─────────────────────┤

│Комната │ То же │ 10 │ 12 │ 18 │По заданию на│

│общения по│ │ │ │ │проектирование │

│интересам │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼───────┼─────┴────────┼─────────────────────┤

│Центральная │ На │ 8+4 │ 10+6 │В составе│

│бельевая с│ учреждение │ │ │хозяйственных │

│помещением │ │ │ │помещений │

│для починки│ │ │ │ │

│одежды │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼───────┼──────────────┼─────────────────────┤

│Постирочная │ То же │ 10 │ 12 │ │

├─────────────┴────────────┴───────┴──────────────┴─────────────────────┤

│ **Столовая**  │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Обеденный зал проектируется в соответствии с [таблицей В.1](#sub_3001) и [3.22](#sub_322)│

│данного СП │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ **Санпропускник**  │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Санпропускник с дезкамерой следует принимать согласно таблице В.1, [3.28](#sub_328)│

│ и [3.29](#sub_329) данного СП │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ **Изолятор для заболевшего**  │

├─────────────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┤

│Палата на 1│ 1 │ 7,0 │Кровать с│

│койку │ │ │прикроватной │

│ │ │ │тумбочкой, стол, стул│

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Передняя │ 1 │ 4,0 │Встроенный шкаф для│

│ │ │ │одежды │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Уборная с│ 1 │ 3,0 │Один унитаз,│

│умывальником │ │ │умывальник │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Душ │ 1 │ 1,2 │Душевой поддон │

├─────────────┴────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┤

│ **Медико-социальные помещения**  │

├─────────────┬────────────┬──────┬──────┬────────┬─────────────────────┤

│Пост │ 1 на │ 10 │ 12 │ 12 │Стол, стул, кушетка,│

│медсестры │ учреждение │ │ │ │шкаф │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Кабинет врача│ То же │ 12 │ 12 │ 14 │Стол, стул, кресло,│

│ │ │ │ │ │шкаф │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Комната │ " │ 10 │ 12 │ 12 │Стол, стул, шкаф,│

│старшей │ │ │ │ │кушетка │

│медсестры │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Комната │ " │ 10 │ 14 │ 14 │То же │

│психолога │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Комната │ " │ 10 │ 14 │ 14 │" │

│нарколога │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Комната по│ " │ 8,0 │ 10 │ 12 │Стол, шкаф,│

│урегулирова- │ │ │ │ │компьютер, 2 стула │

│нию │ │ │ │ │ │

│социально-бы-│ │ │ │ │ │

│товых │ │ │ │ │ │

│ситуаций │ │ │ │ │ │

│прибывших лиц│ │ │ │ │ │

├─────────────┴────────────┴──────┴──────┴────────┴─────────────────────┤

│ **Помещения трудовой адаптации**  │

├─────────────┬────────────┬──────┬──────┬────────┬─────────────────────┤

│Помещение │ На │ 12 │ 12 │ 12 │ │

│инструктора │ учреждение │ │ │ │ │

│ │ по расчету │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Мастерские │ │ │ │ │По заданию на│

│трудотерапии │ │ │ │ │проектирование │

│или │ │ │ │ │ │

│лечебно-тру- │ │ │ │ │ │

│довые │ │ │ │ │ │

│мастерские │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────┴──────┴────────┼─────────────────────┤

│Учебно-произ-│ │ 40 │То же │

│водственные с│ │ │ │

│инвентарными │ │ │ │

│и подсобными│ │ │ │

│помещениями │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Швейные, │ По заданию │ 36 │" │

│обувные, │ на │ │ │

│мастерские │проектирова-├──────────────────────┼─────────────────────┤

│ручных │ ние │ 18 │ │

│ремесел │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│ │ │ 10 │ │

│ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Картонажно- │ │ 60 │" │

│переплетные │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│Гончарные │ │ 54 │" │

│ │ │ │ │

├─────────────┴────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┤

│ **Группа административных помещений**  │

├─────────────┬────────────┬──────┬──────┬────────┬─────────────────────┤

│Кабинет │ 1 │ 24 │ 24 │ 24 │2 стола, 2 стула,│

│директора │ │ │ │ │кресло, шкаф │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Комната │ 1 │ 6,0 │ 7,0 │ 7,0 │ │

│секретаря │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Комната │ 1 │ 10 │ 12 │ 12 │Стол, стул, шкаф,│

│юриста │ │ │ │ │сейф, компьютер │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Комната │ 1 │ 12 │ 16 │ 16 │2 стола, 2 стула, 2│

│главного │ │ │ │ │шкафа, сейф │

│бухгалтера │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Комната зам.│ 1 │ 12 │ 12 │ 14 │Стол, стул, диван │

│директора по│ │ │ │ │ │

│чрезвычайным │ │ │ │ │ │

│ситуациям │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Помещение │ 1 │ 8,0 │ 10 │ 12 │Стол, стул, шкаф │

│социального │ │ │ │ │ │

│работника │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Комната │ 1 │ 8,0 │ 10 │ 10 │Стол, стул,│

│дежурного │ │ │ │ │умывальник, шкаф │

│персонала │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Комната │ 1 │ 10 │ 10 │ 10 │Стол, стул, шкаф │

│социального │ │ │ │ │ │

│педагога │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Комната │ 1 │ 12 │ 12 │ 14 │3 стола, 3 стула, 2│

│инж.-техн. │ │ │ │ │шкафа │

│персонала │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Комната │ 1 │ 8,0 │ 8,0 │ 10 │Стол, стул, шкаф │

│завхоза │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Кладовая │ 2 │ 3,0 │ 6,0 │ 6,0 │То же │

├─────────────┴────────────┴──────┴──────┴────────┴─────────────────────┤

│ **Вестибюльная группа помещений**  │

├─────────────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┤

│Вестибюль с│ 1 │ 0,3 м2/чел. │Стойка, журнальный│

│местом для│ │ │столик │

│бюро заказов │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────┬──────┬────────┼─────────────────────┤

│Пост милиции │ 1 на │ 12 │ 12 │ 12 │1 стул, стол,│

│ │ учреждение │ │ │ │настольная │

│ │ │ │ │ │сигнализация, │

│ │ │ │ │ │кровать, пожарная│

│ │ │ │ │ │сигнализация │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Пост надзора│ То же │ 8,0 │ 8,0 │ 8,0 │Стойка, стул, шкаф,│

│(вахтер) │ │ │ │ │охранная сигнализация│

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Помещение для│ " │ 8,0 │ 12 │ 12 │Стол, стул, шкаф │

│регистрации │ │ │ │ │ │

│паспортов │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Помещение для│ " │ 13+7 │ 13+7 │ 13+7 │Оборудование и мебель│

│служб МВД с│ │ │ │ │следует принимать│

│хозяйственной│ │ │ │ │согласно [таблице В.1](#sub_3001) │

│кладовой │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│При посте│ " │ │ │ │ │

│милиции может│ │ │ │ │ │

│быть │ │ │ │ │ │

│предусмотрена│ │ │ │ │ │

│уборная с│ │ │ │ │ │

│умывальником │ │ │ │ │ │

│в шлюзе │ │ │ │ │ │

├─────────────┴────────────┴──────┴──────┴────────┴─────────────────────┤

│ **Изолятор для нарушителей порядка**  │

├─────────────┬────────────┬──────┬──────┬────────┬─────────────────────┤

│Общая комната│ │ 4,0 │ 8,0 │ 12,0 │Кровати, │

│ │ │ │ │ │прикрепленные к полу,│

│ │ │ │ │ │табуреты по числу│

│ │ │ │ │ │мест │

├─────────────┼────────────┼──────┴──────┴────────┼─────────────────────┤

│Уборная с│ 1 │ 3,0 │Унитаз, умывальник │

│умывальником │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────┬──────┬────────┼─────────────────────┤

│**Всего** │ │ 7,0 │ 11,0 │ 15,0 │ │

├─────────────┴────────────┴──────┴──────┴────────┴─────────────────────┤

│ **Группа помещений культурно-массового назначения**  │

├─────────────┬────────────┬──────┬──────┬────────┬─────────────────────┤

│Универсальный│ На │ 50 │ 100 │ 120 │По заданию на│

│зал для│ учреждение │ │ │ │проектирование │

│просмотра │ │ │ │ │ │

│кино, │ │ │ │ │ │

│организацион-│ │ │ │ │ │

│ных лекций,│ │ │ │ │ │

│выставок │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Помещение с│ 1 │ 12 │ 18 │ 20 │Стол для компьютера │

│компьютером │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Комната │ 1 │ 12 │ 18 │ 25 │По заданию на│

│общения по│ │ │ │ │проектирование │

│интересам │ │ │ │ │ │

├─────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────────────┤

│Холл-гостиная│ На │ 18 │ 24 │ 35 │По заданию на│

│ │ учреждение │ │ │ │проектирование │

├─────────────┴────────────┴──────┴──────┴────────┴─────────────────────┤

│\* В числителе обозначены площади уборной и умывальной комнаты для│

│свободно передвигающихся лиц, в знаменателе обозначены площади уборной│

│и умывальной комнаты для лиц, нуждающихся в посторонней помощи│

│социального работника. │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

**Справочный материал**

**Назначение и примерный штатный состав учреждений временного пребывания**

**Социальная гостиница** - учреждение для лиц без определенного места жительства, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Социальная гостиница рассчитана на временное пребывание в течение 10 дней местных и иногородних лиц и, в первую очередь, пенсионеров и инвалидов - им оказываются бесплатные бытовые, санитарно-гигиенические, юридические услуги и материальная помощь для решения вопросов личного или общественного характера.

Прием в социальную гостиницу производится по направлению органов социальной защиты населения, на основании личного заявления, при наличии документа, удостоверяющего личность.

В социальной гостинице для лиц без определенного места жительства оказывается доврачебная помощь, санитарная обработка, а также обеспечивается безопасность пребывания.

(Приложение к приказу Минсоцзащиты России от 11 мая 1995 г. N 96 "Примерное положение о социальной гостинице".)

**Таблица 1 - Примерные штатные нормативы социальной гостиницы**

┌─────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│ N │ Наименование должности │ Количество ставок в │

│п.п. │ │социальной гостинице с│

│ │ │ числом мест │

│ │ ├───────────┬──────────┤

│ │ │ До 50 │ 50-100 │

├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ 1 │Директор │ 1,0 │ 1,0 │

├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ 2 │Бухгалтер │ 1,0 │ 1,0 │

├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ 3 │Кассир │ 0,5 │ 0,5 │

├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ 4 │Сестра-хозяйка │ 1,0 │ 1,0 │

├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ 5 │Юрисконсульт │ 0,5 │ 0,5 │

├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ 6 │Социальный работник │ 1,0 │ 1,0 │

├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ 7 │Заведующий хозяйством │ 1,0 │ 1,0 │

├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ 8 │Плотник │ 0,5 │ 1,0 │

├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ 9 │Слесарь-электрик по ремонту│ 0,5 │ 1,0 │

│ │электрооборудования │ │ │

├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ 10 │Слесарь-сантехник │ 0,5 │ 1,0 │

├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ 11 │Горничная │ 8,0 │ 12,0 │

├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ 12 │Администратор │ 4,0 │ 6,0 │

├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ 13 │Водитель автомобиля[\*](#sub_904) │ 1,5 │ 1,5 │

├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ 14 │Сторож (вахтер) │ 1 │ 1 │

├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ 15 │Милиционер │ 1 │ 1 │

├─────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ 16 │Работник МВД │ 1/2 │ 1/2 │

├─────┴──────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┤

│\* Должность водителя автомобиля устанавливается при наличии автомобиля.│

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

**Приюты** - предназначаются для различных категорий лиц, но, в первую очередь, для пожилых людей и инвалидов. Приют рассчитан на лиц из местного населения, оказавшихся в сложной ситуации и вынужденных просить помощи у организаций социальной защиты населения. Право для прибывших лиц на временное проживание в приюте предоставляется бесплатно в течение не более 30 сут подряд и не более 60 сут в году. В приют принимаются лица, получившие направление от органов социальной защиты населения, выданное на основании личного заявления и при наличии документа, удостоверяющего личность.

В приютах в необходимых случаях по решению администрации лицам предоставляется одежда и обувь. Администрация приюта обеспечивает для лиц без определенного места жительства доврачебную помощь, санитарную обработку, консультативную помощь в вопросах бытового, трудового устройства и пенсионного обеспечения. В приюте для сохранения общественного порядка предусматривается круглосуточный пост милиции.

(Приложение к приказу Минсоцзащиты России от 11 мая 1995 г. N 96 "Примерное положение о социальном приюте".)

**Таблица 2 - Примерные штатные нормативы приюта**

┌─────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│ N │ Наименование должности │ Количество ставок в социальном │

│п.п. │ │ приюте с числом мест │

│ │ ├───────┬────────┬────────┬────────┤

│ │ │ До 25 │ 26-40 │ 41-80 │ 81-100 │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│ 1 │Директор │ 1,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,0 │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│ 2 │Главный бухгалтер │ 1,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,0 │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│ 3 │Кассир │ 0,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,5 │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│ 4 │Заведующий хозяйством │ 1,0/2 │ 1,0/2 │ 1,0/2 │ 1,0/2 │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│ 5 │Заведующий складом │ 1,0/2 │ 1,0/2 │ 1,0/2 │ 1,0/2 │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│ 6 │Сестра-хозяйка │ 1,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,0 │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│ 7 │Социальный работник │ 0,5 │ 0,5 │ 1,0 │ 1,0 │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│ 8 │Юрисконсульт │ 0,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,5 │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│ 9 │Фельдшер │ 1,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,0 │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│ 10 │Медицинская сестра │ 4,5 │ 4,5 │ 9,0 │ 11,5 │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│ 11 │Санитарка-банщица │ 1,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,5 │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│ 12 │Санитарка-уборщица │ 1,0 │ 1,0 │ 2,0 │ 2,5 │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│ 13 │Дезинфектор │ 0,5 │ 0,5 │ 1,0 │ 1,0 │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│ 14 │Рабочий по стирке и ремонту │ 1,0 │ 1,0 │ 1,5 │ 2,0 │

│ │одежды │ │ │ │ │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│ 15 │Повар │ 1,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,0 │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│ 16 │Санитарка-буфетчица │ 1,0 │ 1,0 │ 1,5 │ 2,0 │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│ 17 │Водитель автомобиля[\*](#sub_905) │ 1,5 │ 1,5 │ 1,5 │ 1,5 │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│ 18 │Плотник │ 0,5 │ 0,5 │ 1,0 │ 1,0 │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│ 19 │Слесарь-электрик по ремонту│ 0,5 │ 0,5 │ 1,0 │ 1,0 │

│ │электрооборудования │ │ │ │ │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│ 20 │Слесарь-сантехник │ 0,5 │ 0,5 │ 1,0 │ 1,0 │

├─────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│ 21 │Сторож (вахтер) │ 2,5 │ 2,5 │ 2,5 │ 2,5 │

├─────┴──────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┤

│\* Должность водителя автомобиля устанавливается при наличии автомобиля.│

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

**Дом ночного пребывания** - предусматривается для лиц, не имеющих возможности или не желающих обеспечить себе даже минимальный прожиточный минимум и не имеющих определенного места жительства. В дом ночного пребывания принимаются лица, в первую очередь, пожилые и инвалиды, обратившиеся в учреждение самостоятельно.

Прием лиц в дом ночного пребывания осуществляется сотрудником, назначенным директором дома ночного пребывания, совместно с медицинским работником учреждения. Право для вновь прибывших лиц на временное проживание в доме ночного пребывания предоставляется бесплатно сроком на 12 ч, также выдается одноразовый талон на питание. При поступлении в учреждение лица могут получить также консультации по вопросам бытового и трудового устройства, пройти санитарную обработку и получить доврачебную помощь. Бесплатное проживание в доме ночного пребывания может быть продлено до 10 дней, а сверх того лишь за плату при наличии свободных мест в учреждении.

Для обеспечения общественного порядка в учреждении предусматривается круглосуточный пост милиции.

(Приложение к приказу Минсоцзащиты Российской Федерации от 25 января 1996 г. N 10 "Временное положение о доме ночного пребывания".)

**Таблица 3 - Примерные штатные нормативы дома ночного пребывания**

┌─────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│ N │ Наименование должности │Количество ставок │

│п.п. │ │ в доме ночного │

│ │ │ пребывания с │

│ │ │ числом мест │

│ │ ├─────────┬────────┤

│ │ │ До 50 │ 50-100 │

├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │Директор │ 1,0 │ 1,0 │

├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤

│ 2 │Главный бухгалтер │ 1,0 │ 1.0 │

├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤

│ 3 │Администратор │ 4,5 │ 3,5 │

├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤

│ 4 │Фельдшер │ 4,5 │ 3,5 │

├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤

│ 5 │Юрисконсульт │ 0,5 │ 0,5 │

├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤

│ 6 │Кассир │ 0,5 │ 0.5 │

├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤

│ 7 │Сестра-хозяйка │ 1,0 │ 1,0 │

├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤

│ 8 │Заведующий хозяйством │ 1,0 │ 1,0 │

├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤

│ 9 │Милиционер │ 1,0 │ 1,0 │

├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤

│ 10 │Вахтер-сторож │ 1,0 │ 1,0 │

├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤

│ 11 │Работник МВД │ 1,0 │ 1,0 │

├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤

│ 12 │Дезинфектор │ 1,0 │ 0,5 │

├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤

│ 13 │Плотник │ 1,0 │ 0,5 │

├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤

│ 14 │Слесарь-сантехник │ 1,0 │ 0,5 │

├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤

│ 15 │Слесарь-электрик по ремонту│ 1,0 │ 0.5 │

│ │электрооборудования │ │ │

├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤

│ 16 │Санитарка │ 12,0 │ 3,0 │

├─────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤

│ 17 │Водитель автомобиля │ 1,5 │ 1,5 │

└─────┴──────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┘

**Центр социальной адаптации** - учреждение, осуществляющее социальную адаптацию лиц без определенного места жительства, которым оказываются бесплатные бытовые, санитарно-гигиенические, юридические услуги и материальная помощь. Временное проживание этим лицам в учреждении центра предоставляется бесплатно на срок не свыше 6 мес.

В центре социальной адаптации проводится распределение лиц по соответствующим учреждениям временного пребывания социальной защиты населения. В учреждение - центр социальной адаптации - принимаются лица по направлению органов социальной защиты населения при наличии документа, удостоверяющего личность. Администрация центра социальной адаптации обеспечивает лицам доврачебную помощь, услуги психолога и юриста, санитарно-гигиеническую обработку, трудовую адаптацию и досуг.

Проживание в учреждении свыше 6 мес допускается по письменному разрешению органов социальной защиты населения и за плату, установленную органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, при наличии свободных мест в учреждении. Контроль за соблюдением санитарно-эпидеомиологического режима в учреждении осуществляют в установленном порядке органы здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора. Для осуществления общественного порядка в здании предусматривается круглосуточный пост милиции.

(Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 1996 г. N 670 в ред. Постановления Правительства РФ от 6 июля 1999 г. N 750 "Примерное положение об учреждении социальной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий".)

**Таблица 4 - Примерные штатные нормативы центра социальной адаптации на 400 мест**

┌─────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐

│ N │ Наименование должности │ Количество ставок │

│п.п. │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 1 │Директор │ 1 │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 2 │Заместитель директора │ 1 │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 3 │Главный бухгалтер │ 1 │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 4 │Заместитель главного бухгалтера │ 1 │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 5 │Кассир │ 1 │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 6 │Технический работник │ 1 │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 7 │Юрисконсультант │ 1 │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 8 │Заведующий хозяйством │ 1 │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 9 │Заведующий складом │ 1 │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 10 │Делопроизводитель │ 1,5 │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 11 │Слесарь-электрик │ 1 │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 12 │Слесарь-сантехник │ 1 │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 13 │Шофер │ 2 │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 14 │Подсобный рабочий │ 1 │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 15 │Инструктор по труду │ 1 │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 16 │Сторожевая охрана: │ │

│ │ │ │

│ │милиционер │ 1 │

│ │ │ │

│ │вахтер │ 1 │

│ │ │ │

│ │работник МВД │ 1 │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 17 │Повар │ 3 │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 18 │Врач, зав. отделением │ 1 │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 19 │Психолог │ 2 │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 20 │Медсестра палатная │ 5 │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 21 │Фельдшер │ 1 │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 22 │Сестра-хозяйка │ 1 │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 23 │Санитарка-буфетчица │ 2 │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 24 │Санитарка-уборщица │ 2 │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 25 │Специалист по социальной работе │ 1 │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 26 │Социальный педагог │ 1,5 │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│ 27 │Социальный работник │ 1,5 │

├─────┴───────────────────────────────────────────┴─────────────────────┤

│**Примечание** - Примерное штатное расписание центра социальной адаптации│

│принято по аналогу действующих учреждений. │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

**Бомж** - лицо без определенного места пребывания или жительства, нуждающееся в социальной, медицинской и иной помощи.

(Указ Президента Российской Федерации "О мерах по предупреждению бродяжничества и попрошайничества" от 2 ноября 1993 г. N 1815).

**Вынужденный переселенец** - гражданин Российской Федерации, покинувший постоянное место жительства вследствие совершенного в отношении него или членов его семьи насилия или преследования в иных формах либо вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию по различным признакам или массовых нарушений общественного порядка.

(Закон Российской Федерации "О вынужденных переселенцах" в редакции федеральных законов от 20.12.1995 г. N 202-ФЗ и от 7.08.2000 г. N 122-ФЗ.)